1.pielikums
LIETOTA M1 KATEGORIJAS VIEGLĀ PASAŽIERU AUTOMOBIĻA PIEGĀDE



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgās prasības.
1. Automobiļu skaits – 1 (vienas) lietotas M1 kategorijas vieglās pasažiera automobiļa ar nobraukumu ne vairāk kā 40 000 km piegāde.
2. Automobilim un tā aprīkojumam jāatbilst ES drošības un vides nekaitīguma prasībām.
3. Automobilim ir jābūt paredzētam ekspluatācijai Latvijas klimatiskajos apstākļos.
4. Automobilim ir jābūt aprīkotam ar piekabes vilkšanas āķi.
5. Piegādes brīdī automobiļa degvielas tvertnei ir jābūt uzpildītai ar degvielu, līdz tās maksimālai atzīmei, kā arī automobilim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu automobiļa dalību ceļu satiksmē.
	Pozīcijas nosaukums
	Prasības
	Piedāvājums

	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	Nav noteikts (norāda pretendents)
	

	Automobiļu skaits
	1 (viena) transporta vienība
	

	Automobiļa klase
	Vieglais pasažieru, kategorija M1
	

	Automobiļa stāvoklis
	Lietots
	

	Ražošanas gads
	Ne agrāk kā 2022.gads
	

	Nobraukums (km)
	Ne vairāk kā 50 000 km
	

	Degvielas veids
	Dīzelis
	

	Dzinēja darba tilpums (cm3)
	Ne mazāk kā 1900 cm3
	

	Degvielas patēriņš kombinētais (l/100km) WLTP
	Ne vairāk par 5,0 l
	

	Virsbūves tips
	Pasažieru furgons
	

	Automobiļa pilna masa (kg)
	Ne vairāk kā 2500 kg
	

	Automobiļa garums (mm)
	Ne mazāk kā 4500 mm
	

	Automobiļa platums ar nolocītiem spoguļiem (mm)
	Ne mazāk kā 1800 mm
	

	Bagāžas kravas nodalījuma augstums (mm)
	Ne mazāks kā 1200 mm
	

	Kravas nodalījuma tilpums (l) aiz 1. sēdekļu rindas
	Ne mazāk kā 2500 l
	

	Kravas nodalījuma tilpums (l) aiz 2. sēdekļu rindas	
	Ne mazāk kā 1200 l
	

	Sēdvietu skaits, ieskaitot vadītāju
	Ne mazāk kā 5 (piecas)  
	

	Bīdāmās sānu durvis
	Ne mazāk kā 1 (vienas)
	

	Gaisa kondicionētājs
	Aprīkojumā
	

	Obligātais aprīkojums un prasības
	Medicīniskā aptieciņa
	

	
	Ugunsdzēšamais aparāts
	

	
	Piespiedu apstāšanās zīme
	

	
	Atstarojošā veste
	

	
	
	

	
	Radio
	

	
	Riepu spiediena uzraudzības sistēma
	

	
	Multifunkcionāla stūre
	

	
	Joslu uzturēšanas sistēma 
	

	
	Automātiskā avārijas bremzēšanas sistēma
	

	
	Kruīza kontroles sistēma
	

	
	Start-stop sistēma 
	

	
	Automātiska priekšējo lukturu vadība 
	

	
	Sēdekļu apsilde 1. sēdekļu rindā
	

	
	Piekabes sakabes āķis
	

	
	Rezerves riteņa nomaiņas instrumentu komplekts
	

	
	Gumijas grīdas paklāju komplekts salonā
	

	
	Ziemas un vasaras riepu komplekti, sezonai uzstādītas atbilstošas riepas (atbilstošas CSDD noteikumiem, Eiropā sertificēta ražotāja)
	

	Obligātā prasība
	Derīga tehniskā apskate
	

	
	Transportlīdzekļa reģistrācija, numurzīmes, apskates uzlīme
	

	Reģistrācija
	Pretendents nodrošina transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD uz Pasūtītāja vārda, reģistrācijas izmaksām (tajā skaitā arī transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim līdz tekošā gada beigām) jābūt iekļautām piedāvājuma cenā
	

	Automobiļa piegāde
	Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža
	

	Garantijas ilgums (mēneši) vai nobraukums (km)
	Ne mazāk kā 12 mēneši vai 100 000 km
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums (g/km). Emisija kombinētajā ciklā ne vairāk kā 200 g/km
	
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas apjoms (g/km)
	
	

	Cieto daļiņu (PM) emisijas apjoms, g/km – atbilstība EURO 6e izmešu standartam ne vairāk kā 0,30mg/km
	
	

	Slāpekļa oksīda (NO) apjoms, g/km – atbilstība EURO 6 izmešu standartam ne vairāk kā 24 g/km
	
	

	Metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, g/km – atbilstība EURO 6 izmešu standartam ne vairāk kā 41 g/km
	
	


  
