Atklāta konkursa
VIAA 2024/43 ERAF AVPS
nolikuma 6.pielikums
Ar 27.02.2025. grozījumiem
(grozījumi iekrāsoti ar zaļu krāsu)
Tehniskās specifikācijas aktualizēšanas datums: 27.02.2025.

DARBA UZDEVUMS

“Aizkraukles Profesionālās vidusskolas mācību korpusa jumta seguma vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas  izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība.”

Apvienotā projektēšana un būvdarbi


Uzdevums: 
Iecere paredz Aizkraukles Profesionālās vidusskolas mācību korpusa jumta seguma, jumta siltumizolācijas, jumta parapeta, un būvelementu atjaunošanu.

Iepirkuma priekšmets :
- vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde;
- Būvdarbi; 
- Autoruzraudzība;
- Garantijas perioda nodrošināšana.

Informācija par objektu:

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas ēku komplekss nodots ekspluatācijā 1980. gadā. Komplekss sastāv no trim korpusiem, kas centrā savienoti ar halli. No 2010. gada līdz 2014. gadam ēkā ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi (siltinātas ēkas norobežojošās konstrukcijas, nomainīti logi), atjaunotas inženierkomunikācijas un ēkas telpas.
Mācību korpusa jumts ir plakanā jumta konstrukcija ar siltinājumu un bitumena uzkausējumu, iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmām un parapetu. Uz jumta izbūvētas 28 kupolveida (akrila kupoli) virsgaismas no tām 4 dūmu lūkas-logi un uzstādīts ventagregāts.

Projekta uzdevums

	1. 
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Aizkraukles Profesionālās vidusskolas mācību korpusa jumta seguma atjaunošana, Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē (būves kadastra apzīmējums 32010020229001)

	2. 
	Pasūtītājs
	Aizkraukles Profesionālās vidusskola, Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, 
Reģ. Nr. 90009620223

	3. 
	Objekta būvniecības veids
	Paskaidrojuma raksts atjaunošanai

	4. 
	Būves galvenais izmantošanas veids, būves projektējamā platība	
	1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas;
III grupa – Publiskā ēka;
2 virszemes stāvi, 1 pazemes stāvs ; Kopējā platība 8364.30 m2
Projektējamā platība (mācību korpusa jumts) ~1817 m²,
parapets ~184,0 m

	5. 
	Projektēšanas uzdevuma saistošie dokumenti
	1) Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
2) Zemesgrāmatu apliecība;
3) Zemes robežu plāns;
4) Ēkas tehniskā apsekošana;

	6. 
	Izpildītāja pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei
	6.1. Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši Līgumam, piemērojamiem Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, u.c. saistošiem normatīviem aktiem;
6.2. Veikt nepieciešamos izpētes un papildus uzmērīšanas darbus, kas nodrošinās kvalitatīvu  būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi;
6.3. Nepieciešamības gadījumā papildus saņemt ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešamos tehniskos noteikumus;
6.4. Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas prezentāciju objektā, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasīs Pasūtītājs;
6.5. Pirms iesniegšanas elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – BIS), saskaņot vienkāršotās atjaunošanas dokumentāciju ar Pasūtītāja pārstāvi, iesniedzot dokumentācijas komplektu papīra formātā un digitālā formātā (PDF), nepieciešamības gadījumā veicot Pasūtītāja norādītās korekcijas;


	7. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	7.1. Vispārīgie dati (VD)
7.1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
7.1.2. Skaidrojošais apraksts ar tehniskajiem rādītājiem;
7.2. Arhitektūras daļa (AR)
7.2.1. Arhitektūras risinājumi: jumta plāns, jumta virsgaismu konstrukciju pieslēgumu atjaunošanas, parapeta atjaunošanas risinājumi, griezumi, mezgli, skaidrojošais apraksts, materiālu specifikācijas, apjomi;
7.3. Elektroapgāde (EL). Zibensaizsardzība;
7.4. Ekonomiskā daļa
7.4.1. Būvdarbu apjomu saraksts (demontāžas un jaunu darbu apjoms) (BA);
7.4.2. Izmaksu aprēķins (T), izmaksu lokālā tāme “Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) uzstādīšanai, kā arī būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas. Izmaksu aprēķinu koptāmē iekļaut visus pieskaitāmos un virsizdevumus;
7.5. Darba organizēšanas projekts (DOP).
7.5.1. Izstrādāt atbilstoši normatīviem aktiem, iekļaujot, bet neaprobežojoties ar grafiskiem pielikumiem. Paredzēt pasākumus esošo elementu aizsardzībai ( logi, sienas, iekārtas u.c.). Nodrošināt vides aizsardzības nosacījumus, paredzēt būvgružu šķirošanu  pārstrādei un utilizācijai;
7.6. Citas neuzskaitītās būvniecības ieceres daļas - kuras Izpildītājs paredzējis ievērot noteiktos būvnormatīvus un tehniskās specifikācijas prasības;


	8. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētie darbi
	· Jumta seguma, siltinājuma demontāža un nefunkcionējošo virsmaismu (4 gab) demontāža;
· Ventagregātu pārvietošana;
· Jumta parapeta esošā uzslāņojuma demontāža (skārda, koka, u.c. elementi);
· Būvdarbu laikā paredzēt tentu, demontētā jumta daļas nosegšanai;
· Veidot slīpuma veidojošo, ķīmiski saistītu keramzīta oļu slāni;
· Tvaika izolācijas atjaunošana – pašlīmējošā tvaika izolācija b=2,5mm ( Borner, Wolfin vai analogs);
· Jumta siltināšanai apakšējam siltumizolācijas slānim izmantot: akmens vates plāksne 30G  ar īpatnējo siltumvadītspēju: λD ≤ 0,036 W/mK; punktveida slodze: PL(5) >= 250 N (Paroc vai analogs)
· Augšējais siltumizolācijas slānis: akmens minerālvates plāksne 80 kPa, ar īpatnējo siltumvadītspēju: λD ≤ 0,038 W/mK; spiedes spriegums 10% CS(10): σ10 >= 80 kPa; punktveida slodze: PL(5) >= 700 N (Paroc vai analogs)
· Jumta segums: Termoplastiskā poliolefīna (TPO) bāzes jumtu seguma membrāna ar  iestrādātu stikla šķiedru tīklu, biezums 1,8 mm, pretestība ūdens tvaiku difūzijai  G=5.8, 10-9 kg/(m2/s), Sd=153m, ar UV aizsardzību (Köster TPO vai analogs );
· Jumta parapeta (no jumta puses un parapeta augšējā daļa) siltināt atbilstoši normatīviem un tehniskajām prasībām. Siltināta jumta parapeta izveide ar slīpumu uz jumta pusi- antiseptizēta koka rāmja latām karkasa un apšūtu ar ūdens izturīgu laminētu finieri. Jumta seguma TPO membrānas uzklāšana vertikāli un arī  nosedzot parapeta augšējo daļu;
· Ventagregātu uzstādīšana;
· Parapeta cinkota skārda nosegelements b=0,6mm;
· Metāla konstrukcijas jumta drošības margas, garums ~184,0m;
· Paredzēt aktīvo zibensaizsardzības sistēmas izbūvi. Sistēmai jābūt izstrādātai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem;
· Virsgaismas konstrukcijas un dz/b pārseguma savienojuma vietas blīvējuma atjaunošana, hidroizolēšana, siltināšana 28 gab.; ārējā virsgaismu bojāto kupolu atjaunošana ~12gab.;
· Atjaunot lietus ūdens uztveršanas sistēmas gūlijas, ar lapu ķērāju (DN160), pretspiediena gūlijas, izmanojot paplatināto flanci no DN75 uz DN160
· Esošo skursteņu pamatnes hidroizolēšana, apdares un jumtiņu atjaunošana;
· Izejai uz jumta, durvis/lūku paredzēt ugunsdrošu, metāla, siltināta, U vērtība līdz 1.6 W/(m²·K).  
· Uz jumta, durvju priekšpusē, nodrošināt stingrāku pamatni (piemēram, pirms jumta seguma uzlikšanas kā virsējo slāni, uzlikt putupolistirolu EPS 300,  ~1,0 x 1,2m);
· Atjaunot kāpņu telpas izbūves siltinājumu un segumu; 
· Risinājumi projektējami iespējami mazinot atgriezumu un radīto būvgružu apjomu. 

	9.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Atbilstoši MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 20.punktam, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pasūtītājam jānodod - būvniecības ieceres dokumentāciju (tai skaitā *.dwg un PDF failus) un pilnīgu būvdarbu tāmi (tai skaitā *.xls faili), vienu pilnas dokumentācijas kopiju, ietverot skaņojumus un visu speciālistu parakstus un apliecinājumus digitālā formātā saglabātu vienā USB datu nesējā.
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