[bookmark: _Hlk181336842][bookmark: _Hlk145328853]Atklāta konkursa VIAA 2024/41 ERAF APVS
nolikuma 3. pielikums
[bookmark: _Hlk189050036]Atklāts konkurss “Dažādu traktoru, ekskavatora, piekabes un mašīnkontroles sistēmas komplekta piegāde Aizkraukles profesionālai vidusskolai” 
(ID Nr. VIAA 2024/41 ERAF APVS)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 28.01.2025.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Riteņtraktors ar frontālo iekrāvēju”

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. [bookmark: _Hlk184372074]
	Riteņtraktors ar frontālo iekrāvēju
 
	1
	Gab.
	1. Maksimālā jauda: vismaz 115 Zs vai vismaz 86 kW;
2. Dzinēja cilindru skaits: vismaz 4;
3. Dzinēja degvielas veids: dīzeļdegviela;
4. Maksimālais griezes moments: vismaz 450 Nm pie 1500 apgr./min.;
5. Traktora pilnā masa: vismaz 8`000 kg;
6. Aprīkots ar frontālā iekrāvēja kausu;
7. Kausa celšanas augstums: vismaz 3`900 mm;
8. Kausa celtspēja: vismaz 1`800 kg;
9. Degvielas tvertnes tilpums: vismaz 150 litri;
10. Aprīkots ar daļiņu filtru un AdBlue, AdBlue tvertnes tilpums vismaz 10 litri;
11. Pārnesumu skaits: vismaz 6, ar vismaz 2 diapazoniem;
12. Reverss: elektrohidrauliskais;
13. Hidraulikas darba spiediens: vismaz 190 bar;
14. Kopējais maksimālais hidraulikas eļļas caurplūdums: vismaz 90 l/min;
15. Aizmugurējie hidroizvadi: vismaz 3 pāri, ar mehānisku vadību;
16. Aizmugurējā jūgvārpsta ar elektrohidraulisku vadību, ar ātrumiem: vismaz 540/540E/1000, vismaz 6 rievas;
17. Bremžu sistēma: hidrauliskās, ar diskiem;
18. Divkontūru pneimatiskās bremzes piekabei;
19. 4 riteņu piedziņa;
20. Priekšējo riepu disku izmērs: vismaz R28;
21. Aizmugurējo riepu disku izmērs: vismaz R38;
22. Maksimālā aizmugurējās uzkares celtspēja: vismaz 5`000 kg;
23. Uzkare un sakabe aprīkota vismaz ar: 
23.1. Cat 3 uzkares rokām ar āķiem;
23.2. Cat 3/2 uzkares roku āboliem;
23.3. Mehāniskās uzkares roku atsaitēm;
23.4. Daudzpozīciju sakabi un jūgstieni;
23.5. Elektronisko uzkares vadību;
23.6. Uzkares vadību no traktora aizmugurējiem dubļusargiem;
24. Ar priekšējiem un aizmugurējiem dubļu sargiem;
25. Ar slēgtu kabīni;
26. Ar kabīnes gaisa apsildes un dzesēšanas sistēmu;
27. Ar regulējamiem sānu spoguļiem;
28. Ar regulējamu stūres kolonnu;
29. Ar aizmugurējā loga tīrītāju ar mazgātāju;
30. Ar elektronisku informācijas displeju;
31. Ar priekšējām un aizmugurējām darba gaismām;
32. Ar 12V elektriskā kontaktligzdu kabīnē;
33. Ar pasažiera sēdekli ar drošības jostu;
34. Ar masas slēdzi;
35. Ar bākuguni;
36. Ekspluatācijas ātrums: vismaz 40 km/h;
37. Ar operatora rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu un remontgrāmatu;
38. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 6 (sešu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic Preču pirmreizējā reģistrācija uz Pasūtītāja vārda un tehniskā apskate Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.
3. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādāto Preču uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība (vismaz 2 personām).
4. Preces abos sānos redzamā vietā jāuzstāda ūdens noturīgas uzlīmes ar uzrakstu “Aizkraukles Profesionālā vidusskola”.
5. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.





[bookmark: _Hlk184194324][bookmark: _Hlk189049032]Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Universālas nozīmes transportpiekabe”

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Universālas nozīmes transportpiekabe
	1
	Gab.
	1. Kravnesība: vismaz 8`000 kg;
2. Ietilpība: vismaz 4,2 m3;
3. Bortu iekšējais augstums: vismaz 0,5m;
4. Iekšējais garums: vismaz 3,8m;
5. Iekšējais platums: vismaz 1,9m;
6. Izgāšana: vismaz uz aizmuguri;
7. Atverami vismaz aizmugurējie borti;
8. Kravas kastes pamatne izgatavota no vismaz 6 mm biezas metāla loksnes, bet sāni vismaz no 4 mm biezas metāla loksnes;
9. Piekare: atsperu;
10. Asu skaits: vismaz 2;
11. Aprīkota ar vismaz 4 riepām, kuru izmērs: vismaz 400/60-15,5;
12. Bremzes: gaisa, divkontūru;
13. Stāvbremze: mehāniskā;
14. Ekspluatācijas ātrums: vismaz 40 km/h;
15. Aprīkota ar satiksmes un ārējo gabarītu apgaismes LED ierīcēm;
16. Aprīkota ar vismaz aizmugurējiem dubļu sargiem;
17. Aprīkota ar mehānisku atbalsta kāju;
18. Ar operatora rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu un remontgrāmatu;
19. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic Preču pirmreizējā reģistrācija uz Pasūtītāja vārda un tehniskā apskate Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.
3. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādāto Preču uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība (vismaz 2 personām).
4. Preces abos sānos redzamā vietā jāuzstāda ūdens noturīgas uzlīmes ar uzrakstu “Aizkraukles Profesionālā vidusskola”.
5. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.





[bookmark: _Hlk189049191]Iepirkuma priekšmeta 3.daļa “Ekskavators ar integrētu mašīnkontroles sistēmu”

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Ekskavators ar iespēju uzstādīt un integrēt mašīnkontroles sistēmas
 
	1
	Gab.
	1. Maksimālā jauda: vismaz 52 Zs vai vismaz 39 kW;
2. Dzinēja cilindru skaits: vismaz 4;
3. Dzinēja degvielas veids: dīzeļdegviela;
4. Maksimālais griezes moments: vismaz 180 Nm pie 1600 apgr./min.;
5. Aprīkots ar zobainu rakšanas kausu, vismaz 600mm platumā;
6. Aprīkots ar planējamo hidrauliski grozāmu kausu, vismaz 1400mm platumā;
7. Gala izlikas garums: vismaz 1,8m;
8. Maksimālais rakšanas dziļums: vismaz 3,7m;
9. Maksimālā rakšanas sasniedzamība: vismaz 6,3m;
10. Ar atbalsta šķūri aizmugurē, kuras platums ir vismaz 1900mm;
11. Pilnā masa: vismaz 5,7 tonnas;
12. Ar hidraulikas izvadiem planējamajam kausam;
13. Hidraulika līnija ar kausu ātrās nomaiņas mehānismu;
14. Degvielas tvertnes tilpums: vismaz 100 litri;
15. Ar degvielas uzpildes sūkni;
16. Asu skaits: vismaz 2;
17. Riepu skaits: vismaz 4;
18. Ar slēgtu kabīni;
19. Ar džoistiku vadību;
20. Ar kabīnes gaisa apsildes un dzesēšanas sistēmu;
21. Ar regulējamiem sānu spoguļiem;
22. Ar elektronisku informācijas displeju;
23. Ar atpakaļskata kameru;
24. Ar priekšējām un aizmugurējām LED darba gaismām;
25. Ar masas slēdzi;
26. Ar bākuguni;
27. Ar operatora rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu un remontgrāmatu;
28. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	2. 
	[bookmark: _Hlk184718837]Mašīnkontroles sistēmas komplekts ekskavatoram
	1
	Gab.
	1. Mašīnkontroles sistēma uzstādāma uz 1.pozīcijā noteiktā ekskavatora;
2. Sistēma parāda ekskavatora un kausa pozīciju reāllaikā, digitālā platformā;
3. Iespēja parametrus pārbaudīt un iestatīt attālināti;
4. Ar visu darba gaitas uzraudzības iespēju reāllaikā;
5. Iespēja importēt rasējumu un virsmas failus dažādos veidos;
6. Ar punktu saglabāšanas iespēju;
7. Ar augstuma nobīdes funkciju;
8. Precizitāte: ne sliktāka par 3,5cm;
9. Jānodrošina, ka programmas atjauninājumus bez maksas iespējams veikt Pasūtītāja pārstāvim patstāvīgi vai programmas bez maksas atjauninājumi notiek automātiski tiešsaistē, ja programmas atjauninājumus paredzējis ražotājs;
10. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic Preču pirmreizējā reģistrācija uz Pasūtītāja vārda un tehniskā apskate Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, ja attiecināms.
3. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādāto Preču uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība (vismaz 2 personām).
4. 1.pozīcijas Preces abos sānos redzamā vietā jāuzstāda ūdens noturīgas uzlīmes ar uzrakstu “Aizkraukles Profesionālā vidusskola”.
5. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.





[bookmark: _Hlk189049403]Iepirkuma priekšmeta 4.daļa “Kompaktiekrāvējs uz gumijas ķēdēm”
	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Kompaktiekrāvējs uz gumijas ķēdēm
	1
	Gab.
	1. Maksimālā jauda: vismaz 73 Zs vai vismaz 54 kW;
2. Dzinēja degvielas veids: dīzeļdegviela;
3. Maksimālais griezes moments: vismaz 260 Nm pie 1500 apgr./min.;
4. Aprīkots ar frontālā iekrāvēja kausu;
5. Ar kausa amortizāciju;
6. Kausa platums: vismaz 1600mm;
7. Celtspēja: vismaz 1`200 kg;
8. Pilnā masa: vismaz 3,5 tonnas;
9. Aprīkots ar vismaz 320mm platām gumijas ķēdēm;
10. Degvielas tvertnes tilpums: vismaz 70 litri;
11. Ekspluatācijas ātrums: vismaz 12 km/h;
12. Hidrauliskā plūsma (standarta): vismaz 90 l/min;
13. Hidrauliskā plūsma (augstā): vismaz 120 l/min;
14. Kraušanas augstums: vismaz 3m;
15. Ar slēgtu kabīni;
16. Ar džoistiku vadību;
17. Ar kabīnes gaisa apsildes un dzesēšanas sistēmu;
18. Ar regulējamiem sānu spoguļiem;
19. Ar priekšējām un aizmugurējām LED darba gaismām;
20. Ar bākuguni;
21. Ar masas slēdzi;
22. Ar operatora rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu un remontgrāmatu;
23. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic Preču pirmreizējā reģistrācija uz Pasūtītāja vārda un tehniskā apskate Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, ja attiecināms.
3. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādāto Preču uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība (vismaz 2 personām).
4. Preces abos sānos redzamā vietā jāuzstāda ūdens noturīgas uzlīmes ar uzrakstu “Aizkraukles Profesionālā vidusskola”.
5. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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