TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Piedāvājumu var iesniegt par katru pozīciju atsevišķi.


	1.pozīcija. Iekārta skābekļa (PPM) un ūdeņraža (%) sastāva noteikšanai anaerobās atmosfēras kamerās.

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	[bookmark: _GoBack]1. Veic skābekļa (O2: 0 – 2000 ppm) un ūdeņraža (H2: 0 – 10%) sastāva monitorēšanu reālajā laikā ar jutību O2: 1ppm no 0 -1500 ppm, 5ppm no 1500 – 2000 ppm, H2: 0.1% no 0 – 4.0% un precizitāti O2: 20ppm līdz 700ppm, H2: 1.0% līdz 10.0% H2. Mērījums atspoguļojas ekrānā
	

	2. Paredzēts darbam kontrolētas atmosfēras anaerobajās kamerās - operēšanas temperatūra 15 - 42oC, relatīvais gaisa mitrums līdz 90%
	

	3. Aprīkots ar brīdinājuma signāliem, kas ieslēdzas, ja atmosfēras sastāvs darba kamerā neatbilst lietotāja iestatītajiem parametriem
	

	4. Aprīkots ar maināmiem sensoriem
	

	5. Aprīkots ar CO2 kompensēšanas sistēmu, kas ļauj lietotājam iestatīt CO2 sastāvu darba kameras atmosfērā, lai veiktu precīzākus mērījumus
	

	6. Iekārtas dimensijas nepārsniedz 16 cm x 17 cm x 9 cm (visiem izmēriem ± 5%)
	

	7. Piegādes termiņš nepārsniedz 2 (divus) kalendāros mēnešus no pasūtīšanas brīža
	

	8. Piedāvātā produkta nosaukums, ražotājs un ražotāja kataloga numurs:
	

	9. Produkta cena (EUR bez PVN)
	





	2.pozīcija. Glikozes līmeņa sensors un sensora lasītājs.

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. Piegādes termiņš nepārsniedz 4 (četras) kalendārās nedēļas no pasūtīšanas brīža
	

	2. Sensors (3.punkts) un sensora lasītājs (5.punkts) jābūt savstarpēji saderīgiem.
	

	3. Vienreiz lietojams, iepriekš kalibrēts nepārtrauktais glikozes līmeņa monitors/sensors, kas ievietojams zem ādas un nodrošina regulārus asins glikozes līmeņa mērījumus vismaz 10-14 dienu ilgumā. Sensors satur visas pamatkomponentes, lai nodrošinātu tā ievietošanu zem ādas pacientam
	

	4. Sensoriem derīguma termiņš ir vismaz 10 mēneši.
	

	5. Sensora (1 gab) cena (EUR bez PVN):
	

	6. Nepārtrauktā glikozes līmeņa monitora/sensora lasītājs, kas nodrošina sensora darbības iniciēšanu un ievākto datu nolasīšanu pēc mērījumu perioda beigām
	

	7. Sensora lasītāja (1 gab) cena (EUR bez PVN)
	

	8.Sensora lasītāja garantijas termiņš ir vismaz 1 gads.
	

	9. Vērtējamā cena par 2.pozīciju (Sensora un sensora lasītāja cenu summa):
	



