
3. PIELIKUMS 
atklāta konkursa Nolikumam 
“Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēkas Tautas ielā 11, Daugavpilī, mācību vides modernizācija”
Identifikācijas numurs DVP 2026/150


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
2026.gada ___.__________

Iepazinies ar atklāta konkursa „Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēkas Tautas ielā 11, Daugavpilī, mācību vides modernizācija”, identifikācijas numurs DVP 2026/150, nolikumu, tehniskās specifikācijas un būvniecības ieceres dokumentu prasībām, pretendents ____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā izpildīt būvdarbus:

1. Organizatoriskā struktūrshēma: Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu izpildē iesaistāmos pretendenta cilvēkresursus, būvkomersantus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, būvizstrādājumu piegādātāji, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas un to atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdus, uzvārdus, struktūrshēmu noformējot brīvā formā:

2. Būvdarbu izpildes grafiks konkursa (tabulas EXCEL formātā):
	Nr.  p.k
	Būvdarbu veids vai 
konstruktīvā elementa nosaukums
	Plānotais  darbinieku  skaits
	Mēneši
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3. _________(pretendenta nosaukums) apņemas nodrošināt izpildītajiem būvdarbiem 5 (piecu) gadu garantiju[footnoteRef:1]. [1:  Garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts tehniskajā specifikācijā.] 


4. Iekštelpu apgaismojuma apraksts (pretendents norāda informāciju par apgaismojuma izstrādājumiem, kuri nepieciešami tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot būvizstrādājuma piegādātāju vai ražotāju un būvizstrādājuma izcelsmes vietu, kā arī katra gaismekļa gaismas atdevi un ekspluatācijas laiku):
	Nr. p.k.
	Apgaismojuma izstrādājums  
	Vērtēšanas kritēriji (1. vērtēšanas posms)

	
	Darbu apjomu sarakstā norādītie gaismekļi
	Pretendenta piedāvājums
	
Gaismas atdeve 
	Ekspluatācijas laiks 
(vismaz L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h)

	
	


Poz. Nr.
	


Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	Ražotājs
	Modeļa identifikators
	Reģistrācija EPREL
(norādīt tīmekļvietni), (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369)
	

Enerģijas klase 
(A - F) [footnoteRef:2] [2:  Jāizmanto jaunākā energoefektivitātes klases definīcija: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2015 
 ] 

	

Enerģijas klasei atbilstošas balles3
	

Iegūto baļļu kopskaits 
	

Piedāvātā gaismekļa ekspluatā- cijas laiks L_B_
	Gaismekļa ekspluatācijas laikam atbilstošas balles4


	

Iegūto baļļu kopskaits




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=5*10
	12
	13
	14=5*13

	1.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.7.
Poz.Nr. 4.1
	Apaļš iebūvējams LED gaismeklis ne vairāk kā 13W, gaismas plūsma vismaz 1430lm, 4000K, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase
	gab.
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.7.
Poz.Nr. 4.2
	Apaļš iebūvējams LED gaismeklis ne vairāk kā 18W, gaismas plūsma vismaz 2160lm, 4000K, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase
	gab.
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.7.
Poz.Nr. 4.3
	Garens griestu LED gaismeklis ne vairāk kā 34W, gaismas plūsma vismaz 4403lm, 4000K, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase
	gab.
	166
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.7.
Poz.Nr. 4.4
	Kvadrātveida griestu LED gaismeklis 600x600 +-10mm, ne vairāk kā 17W, gaismas plūsma vismaz 2880lm, 4000K, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase
	gab.
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.7.
Poz.Nr. 4.5
	Kvadrātveida griestu LED gaismeklis 600x600 +-10mm, ne vairāk kā 30W, gaismas plūsma vismaz 4860lm, 4000K, komplektā ar v/a rāmi, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.7.
Poz.Nr. 4.6
	Kvadrātveida griestu LED gaismeklis 600x600 +-10mm, ne vairāk kā 30W, gaismas plūsma vismaz 4860lm, 4000K, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase
	gab.
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.7.
Poz.Nr. 4.16
	Virs tāfeles montējams garens LED gaismeklis ne vairāk kā 35W, gaismas plūsma vismaz 4500lm, 4000K, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase 
	gab.
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3.4
Poz.Nr. 32
	Kvadrātveida LED panelis  ne vairāk kā 36W, vismaz  3600lm, 3000K, 600x600 +-10mm, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase
	gab.
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3.4
Poz.Nr. 33
	Apaļš LED gaismeklis z/a, ne vairāk kā 10W, vismaz 930lm, 3000K, vismaz IP44, gaismas atdeve - vismaz F enerģijas klase
	gab.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaismekļu kopskaits:
	694
	
	Gaismas atdeves vidēji svērtās balles (CSv):5
	
	Gaismekļa kspluatācijas laika vidēji svērtās balles (DSv):6
	



3Gaismekļa enerģijas klasei atbilstošas balles katrā pozīcijā nosaka saskaņā ar sekojošu algoritmu:   
- Piedāvātā enerģijas klase F = 0 balles;
- Piedāvātā enerģijas klase E = 1 balle;
- Piedāvātā enerģijas klase D = 2 balles;
- Piedāvātā enerģijas klase C = 3 balles;
- Piedāvātā enerģijas klase B = 4 balles;
- Piedāvātā enerģijas klase A = 5 balles.

4Gaismekļa ekspluatācijas laikam atbilstošas balles katrā pozīcijā nosaka saskaņā ar sekojošu algoritmu:
[bookmark: _Hlk199343665]- Gaismekļiem, kuru ekspluatācijas laiks ir vienāds ar L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h  = 0 balles (nedrīkst būt zemāki rādītāji);
-  Gaismekļiem, kuru ekspluatācijas laiks ir lielāks par L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h  = 2 balles.
5 Gaismekļa gaismas atdeves vidēji svērtās balles (Nolikuma 82.3. punkts) aprēķina: visu pozīciju gaismas atdeves iegūto baļļu kopskaita summa dalīta ar gaismekļu kopskaitu (694 gb).
6 Gaismekļa ekspluatācijas laika vidēji svērtās balles (Nolikuma 82.4. punkts) aprēķina: visu pozīciju ekspluatācijas laika iegūto baļļu kopskaita summa dalīta ar gaismekļu kopskaitu (694 gb.).

5. Ilgstošo bezdarbnieku nodarbināšana
Pretendents, pildot iepirkuma līgumu, piedāvā nodarbināt____ (precīzs skaits cipariem un vārdiem) ilgstošus bezdarbniekus (Nolikuma 82.2.punkts, vērtēšanas kritērijs B “Ilgstošo bezdarbnieku nodarbināšana (izvēles vērtēšanas kritērijs). 
Vēršam uzmanību, ka līguma pārkāpuma gadījumā paredzēts līgumsods.

	Vārds, Uzvārds, 
	

	Amats, Paraksts
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