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Aizkraukles novada pašvaldības dome
IEPIRKUMU KOMISIJA
		
Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv 
Aizkrauklē

08.06.2026.
Atbildes uz pretendenta jautājumiem par iepirkumu 
“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

Gatavojot piedāvājumu, esam konstatējuši vairākas pretrunas un tehniskas nesakritības, kuras nepieciešams precizēt precīzas tāmes sastādīšanai.
Lokālā tāme 1.3:
1. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-1 (izmērs 1490 x 47500 mm):
· Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.
Atbilde: Tiek paredzēts alumīnija profils.
2. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-2 (izmērs 1490 x 25888 mm)
· Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.
Atbilde: Tiek paredzēts alumīnija profils. 
3. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-10 (izmērs 2350 x 760 mm):
· Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.
Atbilde: Abi logi tiek paredzēti atgāžami. Viens no logiem tiek paredzēts no PVC profila un otrs tiek paredzēts no alumīnija profila.
· Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.
Atbilde: Vienu logu paredzēt kā ugunsdrošu ar alumīnija profilu. 
4. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-11 (izmērs 2140 x 510 mm):
· Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.
Atbilde: Tiek paredzēts PVC konstrukcijas logs.
5. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-16 (izmērs 880x1500 mm)
· Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.
Atbilde: Visu logu paredzēt alumīnija konstrukcijās. 
· Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.
Atbilde: Logu paredzēt kā ugunsdrošu ar alumīnija profila.
6. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-19 (izmērs 1470x1380 mm)
· Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.
Atbilde: Visu logu paredzēt alumīnija konstrukcijās. 
· Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.
Atbilde: Logus paredzēt kā ugunsdrošus no alumīnija profila.
7. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-20 (izmērs 2355x4280 mm)
· Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.
Atbilde: Visu logu paredzēt alumīnija konstrukcijās.
· Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.
Atbilde: Logu paredzēt kā ugunsdrošu no alumīnija profila.

Iepirkumu komisija vērš uzmanību, ka tiks veikti grozījumi darbu daudzumu sarakstā. Lūdzam sekot līdzi izmaiņām EIS.
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