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Aizkraukles novada pašvaldības dome
IEPIRKUMU KOMISIJA
		
Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv 
Aizkrauklē

02.06.2026.
Atbilde uz pretendenta jautājumiem par iepirkumu 
“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

Lokālā tāme 1.3:
1. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-1 (izmērs 1490 x 47500 mm):
· Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.
[bookmark: _Hlk231311169]ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.
2. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-2 (izmērs 1490 x 25888 mm)
· Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.
ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.
3. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-10 (izmērs 2350 x 760 mm):
· Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.
· Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.
ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.
4. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-11 (izmērs 2140 x 510 mm):
· Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.
ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.
5. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-16 (izmērs 880x1500 mm)
· Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.
· Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.
ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.
6. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-19 (izmērs 1470x1380 mm)
· Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.
· Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.
ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.
7. JAUTĀJUMS:
Pozīcija L-20 (izmērs 2355x4280 mm)
· Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.
· Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.
ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.
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Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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