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Aizkraukles novada pašvaldības dome
IEPIRKUMU KOMISIJA
		
Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv 
Aizkrauklē

22.05.2026.
Atbildes uz pretendenta jautājumiem par iepirkumu 
“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

1. [bookmark: _Hlk229645252]JAUTĀJUMS:
Iepirkuma pielikumā “Darbu daudzumi”, Lokālā tāmē Nr. 1,2 “Jumti, segumi”, tāmes pozīcijā Nr. 5 “Papilddarbi”, apakšpunktā Nr. 15 (sk. zemāk) ir jāparedz stikla ieejas jumtiņa montāža.
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Izpētot pievienoto būvprojektu, nav saprotams stikla jumtiņa stiprināšanas risinājums un kādi tam izmēri plānā.
Lūdzam precizēt stikla jumtiņa virs ieejas paredzamos izmērus, stiprināšanas principu un pievienot izstrādāto būvprojekta rasējumu.
ATBILDE: Virs ieejas paredzēts stikla jumtiņu, kura izmēri 6950 x 1000 x 12 mm. Jumtiņa stiprināšanas risinājumu skatīt rasējuma lapā KSC-23_BP_AR_333-005. Atsaites stiprināt ik pa 1,5m.
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2. JAUTĀJUMS:
Iepirkuma pielikumā “Darbu daudzumi”, Lokālā tāmē Nr. 1,4 “Ārējie apdares darbi”, tāmes pozīcijā Nr. 31  “Logo”, apakšpunktā Nr. 32 (sk. zemāk) ir jāparedz logo “KSC” izveidošanu uz ārsienas.
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Izpētot pievienoto būvprojektu, nav saprotams nepieciešamā logo veidošanas princips, proti tas ir jāuzzīmē vai veidojams, kā atsevišķi montējamā plāksne ar uzrakstu.
Lūdzam precizēt logo montāžas/izveidošanas principu, aprakstu un izstrādāto rasējumu ar nepieciešamajiem burtu lielumiem un t.t.
ATBILDE: Burtu lielums 1700(h) x 1400mm, attālums starp burtiem ~250mm.l Logo “KSC” uz ārsienas paredzēts kā atsevišķi izgatavojams un montējams apjoma elements, kas stiprināma pie ēkas fasādes.
Precīzs logo izgatavošanas un stiprināšanas risinājums, t.sk.:
materiāli, stiprinājumu veids, detalizācija, mezgli, burtu/proporciju precizējumi,
stiprinājumu izvietojums jāizstrādā Pretendentam būvniecības laikā, sagatavojot un iesniedzot darba/ražošanas rasējumus saskaņošanai atbilstoši uz būvniecības brīdi pieejamo ražotāju norādījumiem un montāžas shēmām.



Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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31 Logo

32 Izveidot logo "KSC", ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.      kpl 1,00
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Montēt stikla ieejas jumtiņu, ieskaitot visus stiprinājumus un 

palīgmateriālus. 

m2 27,40


