[bookmark: _Hlk71704511]Iepirkuma “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi Dricānu apvienības pārvaldes vajadzībām”
 (identifikācijas Nr. DAP 2026/15) nolikums
Pielikums Nr.8.2

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	Projektējamā objekta nosaukums
	Nagļu “Tautas nams” telpu pārbūve par ambulatorām telpām ar vides pieejamības nodrošināšanu Nagļu pagasta FVP vajadzībām, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631

	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Būvniecības ieceres ierosinātājs:
Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 40900027407
“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615

	Būvniecības veids
	Ēkas ar kad.Nr.: 7874 005 0303 vienkāršotā pārbūve 1.stāva telpām, mainot telpu lietošanas veidu.

	Projektēšanas stadijas
	Vienkāršotā pārbūve ar lietošanas veida maiņu uz 1264 - ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa (atsevišķās telpās)

	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas Republikas LVS standartiem un spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem. 

	Kontaktpersona 
	Valentīna Puste, DAP vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos,  tālr. 26334750,
e-pasts valentina.puste@gaigalava.lv

	Vispārīgas ziņas par zemes vienību/ būvi
	Zemes vienības kadastra apzīmējums 7874 005 0303
Būves kadastra apzīmējums 7874 005 0303 001 
1261 – Ēkas plašizklaides pasākumiem, plašizklaides pasākumu telpu grupa
Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - III. grupa.

	Vispārīgi norādījumi būvprojekta ieceres dokumentācijas izstrādei
	Izstrādāt būvprojektu vienkāršotai pārbūvei, kas ietver šādus plānotos risinājumus:
· Starp Telpu Nr.004-1 un Nr.004-2 izveidot jaunu durvju aili un paredzēt jaunu durvju montāžu un apdares darbus;
· Telpās Nr.004-1 un Nr.004-2 paredzēt izlietnes uzstādīšanu atbilstoši ārstu kabinetu prasībām, ūdensvada pievadu ierīkojot zem piekaramajiem griestiem;
· Telpās Nr.004-1 un Nr.004-2 paredzēt kanalizācijas sistēmas izbūvi ar pieslēgumu pie ārējā kanalizācijas tīkla, nebojājot esošo ārsienas apdari;
· Telpā Nr.004-2 paredzēt ventilācijas sistēmas izbūvi logā;
· Pie ieejas ēkā paredzēt pandusa atbilstību vides pieejamības prasībām, nepieciešamības gadījumā paredzēt jauna pandusa izbūvi;
· Invalīdu WC paredzēt izsaukuma pogas uzstādīšanu;
· KN skatuves nišai ierīkot reģipša konstrukcijas starpsienu un divviru durvis, dūmvadam izveidot ugunsdrošu norobežojošu konstrukciju, telpas izmantošanas mērķis – palīgtelpa KN vajadzībām

	Ieceres dokumentācijas sastāvs 
	Atbilstoši 01.10.2014. MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”
· ĢP
· AR
· BK
· UK
· Skaidrojošais raksts;
· BA;
· T

	Speciālie noteikumi
	· Izstrādāto ieceres dokumentāciju prezentēt pasūtītājam;
· veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērījumu darbus;
· ieceres dokumentācijas projektēšanas gaitā radušos jautājumus saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi;
· ieceres dokumentācija saskaņojama /akceptējama Rēzeknes Valstspilsētas būvvaldē;
· nepieciešamības būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar tīklu īpašniekiem to aizsargjoslu darbības zonās;
· Paredzēt būvprojekta dokumentācijas izsniegšanu Pasūtītājam dwg. formātā rediģējamā formātā.

	Izpildes termiņš 
	3 mēneši

	Autoruzraudzība
	Nepieciešama





Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
