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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. DKNKP 2026/37
“Automašīnas iegāde” 

	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums
(Aizpilda pretendents)

	Automašīnas zīmols, modelis
	Nav noteikts
	

	Automašīnas kategorija
	N1 kategorija
	

	Virsbūves tips
	Pašizgāzējs ar dubulto kabīni
	

	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela
	

	Motora tilpums
	Ne mazāks par 1900 cm3
	

	Motora jauda
	Ne mazāka par 105 kW
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas kombinētajā ciklā saskaņā ar WLTP metodi
	Ne vairāk kā 300 g/km
	


	Attīrīšanās līmenis
	EURO6
	

	Degvielas bākas tilpums
	Ne mazāks par 75 litriem
	

	Pārnesumu kārba / pārnesumu skaits
	Manuālā, ne mazāk kā 6 pārnesumi
	

	Riteņu piedziņa
	Priekšpiedziņa
	

	Reģistrācijas un ražošanas gads
	Ne vecāks kā 2026. gads
	

	Automašīnas kopējais garums (bez sakabes āķa) 
	Ne mazāks par 6500 mm
	

	Riteņu garenbāze
	Ne mazāka par 4035 mm
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu)
	No 6 līdz 7
	

	Durvju skaits
	4
	

	Kravnesība
	Ne mazāka par 980 kg
	

	Iekšējais kastes platums
	Ne mazāks par1950 mm
	

	Iekšējais kastes garums
	Ne mazāks par 3200 mm
	

	Stūres pastiprinātājs
	Aprīkots
	

	Kondicionieris
	Aprīkots
	

	Atslēga 
	Divas
	

	Virsbūves krāsa
	Nav noteikts
	

	Piekabes sakabes āķis  
	Aprīkots
	

	Signalizācija
	Aprīkots
	

	Rezerves ritenis
	Aprīkots
	

	

Drošības sistēmas
	ESP
	

	
	ABS
	

	
	Drošības spilveni 
	

	
	Drošības jostas brīdinājuma indikators 
	

	Prasības iepirkuma priekšmetam:
	

	Piegāde
	Jānodrošina bezmaksas piegāde Pasūtītājam uz norādīto adresi: Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, 6 (sešu ) mēnešu laikā skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas
	

	CSDD
	Jānodrošina reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) 
	

	Apdrošināšana
	Jānodrošina  OCTA esība 12 (divpadsmit)  mēnešus no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Garantijas termiņš
	[bookmark: _Hlk234505600]Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši bez nobraukuma ierobežošanas no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Garantijas remonts
	[bookmark: _Hlk234506235]Jānodrošina automašīnas bezmaksas garantijas remonts (pie pareizas ekspluatācijas no Pasūtītāja puses) ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Serviss
	Garantijas laikā garantijas remonts un nepieciešamības gadījumā arī tehniskās apkopes jānodrošina ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kilometru attālumā no Pasūtītāja adreses: Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.
	(norādīt adresi un km no Pasūtītāja adreses )*

	Servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
	

	Tehniskā dokumentācija piegādes brīdī
	Tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā. 
	


*Attālums kilometros tiek noteikts, mērot attālumu interneta vietnes https://www.google.com/maps kartē norādīto braukšanas maršrutu (īsākais no minētajā lapā piedāvātajiem braukšanas maršrutiem, ja tiek piedāvāti vairāki).
	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Datums
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