TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Invazīvo kokaugu izplatības apkārošana 2026. gadā 

I. Darba mērķis:
Samazināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijā invazīvo kokaugu negatīvo ietekmi uz vietējo bioloģisko daudzveidību, dabiskajām ekosistēmām un ainavu.

II. Darba uzdevums:
Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu, Pasūtītāja norādītajās vietās, veikt invazīvo kokaugu sugu izplatības ierobežošanu un iznīcināšanu:
1. Invazīvo kokaugu  apaugumu ar celma caurmēru līdz 20 cm nozāģēšanu. 
2. Invazīvo kokaugu  ar celma caurmēru virs 20 cm nozāģēšanu.
3. Celmu iznīcināšanu ar vienu no paņēmieniem:
· celma ķīmisko apstrādi pret ataugšanu ar normatīvajos aktos atļautiem līdzekļiem; 
· celma frēzēšanu; 
· celma izraušanu. 
4. Invazīvo kokaugu  izraušanu kopā ar celmu.
5. Invazīvo kokaugu  ar celma caurmēru virs 20 cm zāģēšanas rezultātā iegūto apaļo kokmateriālu transportē uzglabāšanas vietā pēc adreses Vaļņu ielā 67, Daugavpilī;
6. Invazīvo kokaugu  apaugumu ar celma caurmēru līdz 20 cm nozāģēšanas rezultātā iegūto enerģētisko koksni transportē uzglabāšanas vietā pēc adreses Daugavas ielā 40, Daugavpilī;
7. Pēc augstāk minēto darbu izpildes tūlītējo darba teritorijas sakārtošanu, tai skaitā ciršanas atlieku, izrauto celmu un celmu frēzēšanas skaidu utilizāciju. 
8. Pēc celmu frezēšanas vai izraušanas zemes virsmas izlīdzināšanu, auglīgas augsnes atjaunošanu un zāles iesēšanu. 
Izpildītājs darbu uzsāk pēc Pasūtītāja rakstiskā darba uzdevuma saņemšanas, kurā tiek norādīts darba izpildes vieta, apjoms, izpildes termiņš un citi, darba veikšanai nepieciešamie, norādījumi.     

III.  Darba izpildei izvirzītās prasības:
1. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā pēdējo triju gadu laikā.
2. Pretendentam jābūt Valsts augu aizsardzības dienesta profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem.
3. Darba veikšanā jāievēro visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības un vides aizsardzības prasības.
4. Darba vietā nav atļauta vides piesārņošana ar sadzīves atkritumiem, izlietu degvielu, eļļām un citām vielām.
5. Darba veikšanai jānodrošina nepieciešamo drošības līdzekļu ievērošana:
· zāģēšanas vietu pa perimetru jāierobežo ar aizsarg lentām vai barjerām atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
· ja nepieciešama daļēja vai pilnīga ielu slēgšana, pirms darbu uzsākšanas saņemt attiecīgo atļauju, organizēt transportlīdzekļu un gājēju kustību, un veikt informatīvu zīmju uzstādīšanu.
6. Darbu veikšanas laikā nedrīkst bojāt apkārtējas ēkas, būves, aprīkojumus, labiekārtojuma elementus, zālienus, apstādījumus vai tehniku, inženierkomunikāciju tīklus, ielu un ietvju segumus, arhitektūras mazās formas (soliņus, žogus u.c.). u.c. 
7. Darbu veikšanas laikā Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.
8. Darba uzdevumā noteikto darbu izpildes gaitā nepieļaut atstāto koku bojāšanu. 
9. Celmu apstrāde pret ataugšanu:
· tūlītēja (ne vēlāk kā 24 stundu laikā) celmu apstrāde ar normatīvajos aktos atļautiem līdzekļiem;
· aizliegta ķīmiska apstrāde ūdenstilpju aizsargjoslās, ja nav saņemta atbilstoša saskaņošana.
10. Darbu Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu darbarīku un mehānismu pielietošanu.
11. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē darba veikšanu, tālākās rīcības norādījumu saņemšanai. 
12. Darbu izpildes kvalitātes prasības:
· invazīvie kokaugi ir pilnībā likvidēti paredzētajā teritorijā;
· nav bojāti citi koki, krūmi un infrastruktūra;
· teritorija pēc darbu pabeigšanas ir sakopta un droša;
· visas darbu rezultātā iegūtas atliekas, tai skaitā sīkzari, saknes, celmi, lapotne un citi augu atliekmateriāli, pilnā apjomā tiek savāktas un utilizētas nepieļajot sēklu, sakņu vai atvašu izplatīšanos;
· zemes virsma izlīdzināta, atjaunota auglīga augsne un iesēta zāle. 
13. Atlieku utilizācija veicama atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības prasībām.
14. Atlieku pagaidu uzglabāšana darbu izpildes teritorijā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, ja pasūtītājs ir devis rakstisku saskaņojumu.
15. Darbā izmantojamā tehnika: 
· Izpildītāja tiesiskā turējumā ir ar minimālajām tehniskām prasībām atbilstošas tehnikas vienības, kuras reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
· Ar Izpildītāja rīcībā esošo tehniku un ierīcēm jānodrošina visu Pasūtītāja noteikto prasību izpilde. 
16. Darbā tiek iesaistīts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts Izpildītāja personāls, kas atbildīgs par visu darba uzdevumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 
17. Izpildītājs apņemas nodrošināt nepieciešamo tehnisko līdzekļu skaitu, kā arī nepieciešamo speciālistu skaitu, lai nodrošinātu darbu izpildi noteiktajos apjomos, termiņos un pieprasītā kvalitātē.

IV.  Speciālās prasības:
1. Izpildītājs nodrošina darbu garantiju vismaz trīs mēnešus pēc darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un gadījumā, ja garantijas periodā konstatēta invazīvo kokaugu  ataugšana, izpildītājam tā jānovērš bez papildu samaksas. 
2. Pasūtītājs patur sev tiesības samazināt darba apjomu. Izpildītājs apņemas necelt pretenzijas par apjoma samazinājumu.
3. Strīdu gadījumā par izpildīto darba apjomu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem  pieaicina neatkarīgu sertificēto ekspertu paveikta darba apjoma noteikšanai.  
4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izpildīto darbu atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai, vai tās kvalitāti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā izpildītos darbus noraidīt. Izmaksas par eksperta vērtējumu, ir jāsedz Izpildītājam. 
5. Gadījumā, ja Izpildītājs veic darbus bez Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas, tie netiek apmaksājami.

V. Izpildāmo darbu apjoms un norēķinu kārtība:
Kopējais darba apjoms tiks noteikts, ņemot vērā vienības izcenojumu (skat. VI daļu). Kopējā līgumcena līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 16 528.92 EUR bez PVN. Apmaksa tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem.


VI. Vienības izmaksas tāme: 
Invazīvo kokaugu izplatības apkārošana 2026. gadā
	Nr.
p.k.
	Darba veids
	Mērvienība
	Vienības izmaksas
EUR (bez PVN)

	1.

	Invazīvo kokaugu  apaugumu ar celma caurmēru līdz 20 cm  nozāģēšana un nozāģēšanas rezultātā iegūto enerģētisko koksni transportē uzglabāšanas vietā pēc adreses Daugavas ielā 40, Daugavpilī
	m2
	

	2.
	Invazīvo kokaugu  ar celma caurmēru virs 20 cm  nozāģēšana un  zāģēšanas rezultātā iegūto apaļo kokmateriālu transportē uzglabāšanas vietā pēc adreses Vaļņu ielā 67, Daugavpilī
	gab.
	

	3.
	Celma ķīmiskā apstrāde pret ataugšanu ar normatīvajos aktos atļautiem līdzekļiem (pēc Invazīvo kokaugu  apaugumu ar celma caurmēru līdz 20 nozāģēšanas)
	m2
	

	4.
	Celma frēzēšana, skaidu utilizācija, zemes virsmas izlīdzināšana, auglīgas augsnes atjaunošana un zāles iesēšana
	m2
	

	5.
	Celma ķīmiskā apstrāde pret ataugšanu ar normatīvajos aktos atļautiem līdzekļiem (pēc Invazīvo kokaugu  ar celma caurmēru virs 20 nozāģēšanas)
	gab.
	

	6.
	Celma izraušana, celma utilizācija, zemes virsmas izlīdzināšana, auglīgas augsnes atjaunošana un zāles iesēšana
	gab.
	

	7.
	Invazīvo kokaugu izraušana kopā ar celmu un izraušanas rezultātā iegūto enerģētisko koksni transportē uzglabāšanas vietā pēc adreses Daugavas ielā 40, Daugavpilī

	m2
	



VII. Tāmes izstrādāšana: 
1.  Tāmē jānorāda VI. daļā noteikto darbu vienības izmaksas
2.  PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. 

VIII. Izpildīto darbu pieņemšana:
1.  Darba apjoms tiks noteikts Pasūtītāja rakstiskajā uzdevumā. 
2.  Reizi mēnesī izpildītājs sastāda aktu par izpildītiem darbiem, kurā tiek norādīts:
· faktiski paveikto darbu apjoms;
· darbu izpildes vietas adrese un kadastra apzīmējums;
· darbu nosaukums;
· darbu izpildes izmaksas.
3.  Abpusēji parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un saturošs laika zīmogu akts par izpildītiem darbiem ir pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai. 
4.  Rēķins jāizraksta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem kā strukturēts elektroniskais rēķins (e-rēķins), papildus nodrošinot arī XML formātu. 

IX. Darbu izpildes termiņš:
Darbu izpildes termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 2026. gada 30. novembrim. 


Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde” vecākais mežzinis                                                    A.Kampāns        


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas un aktualizēšanas datums: 13.07.2026.
