Atklāta konkursa “Ēku un celiņu un inženiertīklu projektēšana Viļānu apvienības teritorijā” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/14) nolikums


2.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1.

	1.
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Dekšāres Pamatskolas vienkāršotā pārbūve, kas nepieciešama Nākotnes ielā 2, Dekšāres, Dekšāres pag., Rēzeknes novads, LV-4614

	2.
	Zemes gabala kadastra numurs
	Īpašuma kadastra Nr. 7848 006 0426
Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība

	3.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Viļānu apvienības pārvalde, Reģistrācijas Nr. 40900036645
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV – 4650,
vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv 

Būvniecības ieceres ierosinātājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90009112679

	4.
	Būvniecības veids
	Telpu vienkāršota pārbūve

	5.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts 

	6.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, LR Būvniecības likums, MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK. Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. 

	7.
	Kontaktpersona 
	Rūdolfs Kroičs, tālr. 29357314,
 e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv 
Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	8.
	Vispārīgas ziņas par ēku
	Būves kadastra apzīmējums Nr. . 7848 006 0426 001;
Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - III. grupa. 
· nosaukums: Skola
· virszemes stāvu skaits 2;
· pazemes stāvu skaits 0;
· galvenais lietošanas veids: 1263 (Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas;
· kopējā platība – 1495,6 m2;
· apbūves laukums – 1218,2 m2;

	8.
	Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju vienkāršotai pārbūvei ietverot šādu informāciju:
· Starp telpām Nr. 15 un Nr.14 demontēt starpsienu;
· Starp telpām Nr. 15 un Nr.13 demontēt starpsienu;
· Starp telpām Nr. 13 un Nr.6 esošajā ailē ugunsdrošo durvju montāžu;
· Telpās Nr. 13,14,15 demontēt sienu apdari;
· Telpās vērtēt vai jāveic esošās grīdas pilnu demontāžu, ja nepieciešams projektējamo grīdas pīrāgu veidot no Estrich grīdas betonējuma, visās telpās linoleja segumu;
· Telpu sienu apdari veidot kā reģipša karkasa apdari;
· izstrādājot EL tīklu projekta sadaļu, paredzēt EL komunikāciju nomaiņu apvienotajā telpā, pielāgojot to nodarbību telpu plānojumam;
· Starp telpām Nr. 4 un Nr.3 izveidot jaunu durvju aili, paredzot ailes apdari no abām pusēm, durvju materiālu skaņot ar pasūtītāju;
· Starp telpām Nr. 3 un Nr.2 izveidot jaunu durvju aili, paredzot ailes apdari no abām pusēm, durvju materiālu skaņot ar pasūtītāju;
· Starp telpām Nr. 2 un Nr.1 izveidot jaunu durvju aili, paredzot ailes apdari no abām pusēm, durvju materiālu skaņot ar pasūtītāju;
· Projektā paredzēt risinājumus ēkas ekspluatācijai vienkāršotas pārbūves ietvaros;
· Skatīt pielikumu.

	9.
	Projekta sastāvs 


	Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
· AR (iekļaujot iekšējo apdares darbu tabulas un apdares darbu plānus/izklājumus, detalizētu mezglu izstrāde iekļautajiem AR risinājumiem);
· BK
· EL
· SK
· BA
· T

	10.
	Speciālie noteikumi

	- Prasības pretendentiem: būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina ēku konstrukciju projektēšanu un/vai arhitekta prakse;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
-Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā;
- Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju.
-Projekts iesniedzams elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).

	11.
	Autoruzraudzība
	Nav nepieciešama, atbilstoši MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 105.2. punktam

	12.
	Projekta izstrādes  termiņš
	3 (trīs) mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu).
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