

Atklāta konkursa “Ēku un celiņu un inženiertīklu projektēšana Viļānu apvienības teritorijā” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/14) nolikums

2.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
iepirkuma priekšmeta daļā Nr.5.
	Nr.
	Pozīcija
	Paskaidrojums

	1. 
	Projektējamā objekta nosaukums
	Siltumtīklu un apkures sistēmas rekonstrukcijas projektēšana Strupļos

	2. 
	Projektējamā objekta:
· adrese
· kadastra informācija
· galvenais lietošanas veids
· novietojums (Google maps)
	· Strupļi, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads
· Kadastra Nr. 78900030158001, 78900030129001, 78900030158, 78900030211, 78900030129
· 222204 Siltumapgādes cauruļvadi
· https://maps.app.goo.gl/KfEkQ2TL1kRJHwna8



	3. 
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts (PASŪTĪTĀJS)
	Viļānu apvienības pārvalde Reģ.Nr. 40900036645, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650, vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
 

	4. 
	Būvniecības ierosinātājs
	Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90009112679

	5. 
	Projektēšanas stadija
	paskaidrojuma raksts

	6. 
	Būvniecības kārtas
	2 kārtas
· BIS lietā risināts SAT izbūve
· Tehniskajā dokumentācijā risināta iekšējo tīklu rekonstrukcija, granulu katla uzstādīšana

	7. 
	Būvniecības veids
	Jaunbūve / rekonstrukcija

	8. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes mērķis
	Izstrādāt dokumentāciju, atbilstoši kurai varēs izbūvēt SAT tīklus savienojot 2 ēku apkures sistēmas. Rekonstruēt apkures sistēmu ēkā ar kadastra numuru 78900030158001, paredzot granulu katlu, kas nodrošinātu abu ēku apkuri, saglabājot esošo malkas katlu. Ēkā ar kadastra numuru 78900030129001 paredzēt esošā katla demontāžu un siltumtrases pieslēgumu pie esošiem tīkliem.

	9. 
	Objekta pašreizējā situācija, izejas dati projektēšanai
	Pašlaik katra ēka tiek atsevišķi kurināta ar cietā kurināmā apkures katliem

	10. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ietvaros risināt
	10.1. BIS lietā risināt
10.1.1. SAT izbūvi starp ēkām
10.1.2. SAT tīklu izbūves vietā zem cietā seguma paredzēt lokālu seguma atjaunošanu
10.2. Tehniskajā dokumentācijā risināt iekšējo tīklu rekonstrukciju
10.2.1. Ēkā ar kadastra Nr 78900030158001
· Granulu katla uzstādīšanu un apsaisti
· Jauna dūmvada izbūvi (lai pēc tam būtu iespējams nosiltināt ēku uzstādīt dūmvadu vismaz 300mm attālumā no mūra sienas)
· Kolektoru izbūvi un maģistrālo tīklu sakārtošanu tehniskajās telpās
· Siltumskaitītāju pārvietošana (abi skaitītāji vienā ēkā)
10.2.2. Ēkā ar kadastra Nr 78900030129001
· Esošā katla demontāžu
· Jaunizbūvētās siltumtrases pieslēgumu esošā katla vietā;
· maģistrālo cauruļvadu sakārtošana esošajā katlu telpā

	11. 
	Vispārīgās prasības būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei
	11.1. Izpildītājam ievērot institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī ievērot citas saistošas normatīvajos aktos noteiktās prasības, gan paredzot konkrētos izbūves risinājumus, gan izpildot tehniskajos noteikumos noteiktās prasības. 
11.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju. Piedāvātajiem būvdarbu un turpmākās uzturēšanas risinājumiem ir jābūt maksimāli ekonomiskiem. 
11.3. Dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt precizēti projektēšanas uzdevuma nosacījumi.
11.4. Izpildītājam:
11.4.1. pirms Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes uzsākšanas kopīgi ar Pasūtītāju veikt objekta apsekošanu un izpēti dabā, lai nodrošinātu nepieciešamās informācijas apjoma iegūšanu. Apsekojuma rezultātus iekļaut tehniskās dokumentācijas sastāvā; 
11.4.2. veikt skartās teritorijas topogrāfisko izpēti – uzmērīšanu;
11.4.3. pieprasīt un saņemt no atbildīgajām institūcijām tehniskos noteikumus;
11.4.4. pieprasīt un saņemt no atbildīgajām institūcijām saskaņojumus un atzinumus.
11.5. Dokumentācijas eksemplāru skaits:
11.5.1. pasūtītājam nododams viens eksemplārs elektroniskā formātā (skaidrojošais apraksts - MS Word, būvdarbu apjomi MS Excel un rasējumi .dwg formātā;
11.6. Izstrādāt darbu apjomu sarakstus un būvdarbu izmaksu tāmi atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";

	12. 
	Dokumenti, ko no pasūtītāja būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei saņem projektētājs
	12.1. Īpašuma apliecinošus dokumentus: zemesgrāmatas apliecība un robežu plāns (ja nepieciešams).

	13. 
	Autoruzraudzība
	Ir nepieciešama

	14. 
	Izstrādes termiņš
	4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža



Projektēšanas uzdevums sagatavots 12.03.2026.
Piezīmes:
1. Atklājoties jauniem un neparedzētiem apstākļiem projektēšanas uzdevums var tikt koriģēts. 


Orientējošais SAT tīklu izvietojums:
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