Atklāta konkursa “Ēku un celiņu un inženiertīklu projektēšana Viļānu apvienības teritorijā” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/14) nolikums


2.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
iepirkuma priekšmeta daļā Nr.4.

	1.
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Latgales ielā 3B, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650

	2.
	Zemes gabala kadastra numurs
	Īpašuma kadastra Nr. 7817 003 0023
Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība

	3.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Viļānu apvienības pārvalde, Reģistrācijas Nr. 40900036645
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV – 4650,
vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv 

Būvniecības ieceres ierosinātājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90009112679

	4.
	Būvniecības veids
	Seguma, apgaismojuma un nožogojuma ierīkošana. 

	5.
	Projektēšanas stadijas
	Apliecinājuma karte

	6.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi, MK. Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem.

	7.
	Kontaktpersona 
	Rūdolfs Kroičs, tālr. 29357314,
 e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv 
Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	8.
	Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu
	1. Projekta dokumentācijā paredzēt:
1.1. paredzēt ūdensnecaurlaidīgu virsmas seguma ierīkošanu;
1.2. paredzēt tādu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus, ierīkot bio-kompostēšanas krautnes vai izvietot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai nepieciešamo aprīkojumu (tajā skaitā pašpresējošos konteinerus) (7m3 -15gab., 35m3 -2gab.), orientējoši 40x60m;
1.3.paredzēt visa savākšanas laukuma teritorijas apgaismojumu ar LED tipa gaismekļiem uz balstiem;
1.4. paredzēt nožogojumu lai novērstu neatļautu piekļuvi savākšanas laukumam ārpus tā darba laika;
1.5. paredzēt piebraucamo ceļu no ielas līdz laukumam (iespējamos piebraucamā ceļa novietojumus skatīt pielikumu);
2. Izstrādājot projektu, to sākotnējo redakciju skiču formā, saskaņot ar pasūtītāju.

	9.
	Projekta sastāvs 


	Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
· GP
· AR
· EL
· UKT
· SK
· BA
· T

	10.
	Speciālie noteikumi

	- apliecinājuma karte izstrādājama uz aktuāla topogrāfiskā uzmērījumu plāna; (Nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu plānu  un inženierģeoloģisko izpēti veic projektētājs);
- Topogrāfiskais uzmērījumu plāns un inženierģeoloģiskā izpēte  jādokumentē, jāiekļauj projekta sastāvā;
- Projektējot jāņem vērā  piegulošo teritoriju esošie piebraucamie ceļi un laukumi;
- Prasības pretendentiem: būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina ceļu projektētājus;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
-Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā;
- Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju.
-Projekts iesniedzams elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).

	11.
	Autoruzraudzība
	Nav nepieciešama, atbilstoši MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 105.2. punktam

	12.
	Projekta izstrādes  termiņš
	5 (pieci) mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu).



Pielikums:
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