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PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Smiltenē

Datums skatāms laika zīmogā. Nr. SNP/26/2.8.2/285


Ieinteresētajiem pretendentiem iepirkumā 
“Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, 
uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, 
ID NR. SNP/2026/19/M
	

Ieinteresētajiem pretendentiem iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, ID NR. SNP/2026/19/M

Nolikumam pievienots pielikums ar paredzēto ēkas novietojumu:
1. Lūdzu, sniegt atbildi par paredzamajiem piebraukšanas ceļiem manipulatora auto vai ir paredzami kādi aizsargpasākumi piebraujkšanas ceļiem stadiona teritorijā, neskaitot, koplietošanas ceļus?

Pasūtītāja atbilde: Piebraukšana pie konteinertipa sanitāra mezgla paredzamās vietas plānota pa asfaltbetona laukumu starp kartinga trasi un folkreisa trasi. Tikai pēdējam posmam ir minerālmateriālu segums. Speciāli aizsargpasākumi no Pasūtītāja puses netiek izvirzīti, jo Pretendentam bojājumu gadījumā ir jāveic remonts, lai segumi pēc darbu pabeigšanas būtu tādā pat vai labākā stāvoklī.

2. Vai ir zināmi ūdens, kanalizācijas un elektrības pieslēgšanas punkti? Un to attālumi? Saņemti tehniskie noteikumi? Ūdens: 0,3l/s, min. 2bar. (atbilst D20mm diametra caurulei), elektrība: min. 1f 16A, ieteicams vismaz 25A pieslēgums, atbilstoši min. 3x2,5mm2 kabeļa pieslēgvieta. Kalizācija minimums D110mm pielēgvieta, atbilstoši LBN iekškvartāla tīklis vismaz D160mm, ja pašteces kanalizācijas sistēma.

Pasūtītāja atbilde:
Tuvumā nav centralizētu ūdens vai kanalizācijas tīklu, tāpēc nepieciešams izveidot lokālus risinājumus, kas nodrošinās sanitārā mezgla darbību visu gadu, kā arī būs ekonomiski izdevīgi.
Elektrības pieslēguma tehniskie noteikumi nav pieprasīti, to veic Izpildītājs uzsākot darbus. Paredzamais pieslēgums 220v , 20A.
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