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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. DKNKP 2026/41
“Pļaujmašīnu un lapu sūcēja iegāde” 

1.daļai – Grāvju pļaujmašīnu ar ķēžu galvu iegāde

	TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
	PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(Aizpilda pretendents)

	Pļaujmašīnas  nosaukums, marka, modelis
	Nav noteikts (norāda pretendents)
	

	Sertifikācija
	ES sertificēts
	

	Ķēdes diametrs
	Ne mazāk kā 10/13 mm
	

	Uzkarināma uz 3 – punktu uzkari
	Atbilst
	

	Darbināma ar MTZ traktoru
	Atbilst
	

	Kardāna piedziņa
	Atbilst
	

	Darba platums
	No 120 cm līdz 130cm
	

	Pļāvējgalvas pozīciju maksimums
	Ne mazāks kā +90/-40 grādi
	

	Jūgvāpsta 
	540 apg./min
	

	Maksimālā izlieces (no traktora centra)
	No 120 līdz 360 cm
	

	Automātiska hidrauliskā trieciena amortizācija
	Atbilst
	

	Prasības iepirkuma priekšmetam:
	

	Grāvju pļaujmašīnu ar ķēžu galvu stāvoklis
	Jaunas, nelietotas, ražotas ne agrāk kā 2026.gadā. Jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētām.
	

	Piegāde
	Jānodrošina  bezmaksas piegāde Pasūtītājam uz norādīto adresi – Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, 3 (trīs) mēnešu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.
	

	Garantijas termiņš
	Ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Garantijas remonts
	Jānodrošina  pļaujmašīnu bezmaksas garantijas remonts ne mazāk kā 12 (divpadsmit)  mēnešus  no  nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Serviss
	Garantijas laikā garantijas remonts un nepieciešamības gadījumā arī tehniskās apkopes jānodrošina Pasūtītāja norādītajās adresēs Dienvidkurzemes novadā.
	

	Servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
	

	Tehniskā dokumentācija piegādes brīdī
	Tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā. Norāde uz piekļuvi piegādātās tehnikas detaļu katalogam. Instruktāža un apmācība piegādes brīdī.
	


Tehnisko specifikāciju/tehnisko piedāvājumu aizpilda par katru tehnikas vienību, kurai finanšu piedāvājumā norādīts atšķirīgs tehnikas nosaukums, marka, modelis.
(Nepieciešamības gadījumā papildināt ailes, nemainot pasūtītāja prasības).
Apliecinām, ka pļaujmašīnu piegāde tiks veikta saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
	
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Datums
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