PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas                        Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, starp logu koka ieliktņu apšuvuma un pildījuma nomaiņai.

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem, ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, starp logu koka ieliktņu apšuvuma un pildījuma nomaiņa

	2.
	Objekta adrese
	Jelgavas ielā 29, Daugavpilī

	3.
	Būves veids 
	Atjaunošana 

	4.
	Būves grupa 
	II (MK 500)

	5.
	Objekta funkcija un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000043410)
Parametri: 467-sērija
Būves ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1972;

Ēkas platība: 3518.34 m2;

Konstrukcija: 

Pamati- lentveida, dzelzsbetona;

Nesošās sienas- keramzītbetona paneļi un ķieģeļu klātne;

Fasāde – keramzītbetona paneļi un ķieģeļu klātne;

Pārsegums- dzelzsbetona;

Kāpnes- dzelzsbetona;

Cokols -dzelzsbetona;

Jumts un jumta piekares- dzelzsbetona paneļi ar ruberoīda segumu;

Stāvu skaits: 5 virszemes /1 pazemes ;

Ēkai ieeju daudzums: 4. ieejas;

Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai:

kods - 1122 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas.

	6.
	Ēkas īpašnieks 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki 

	7.
	Pasūtītājs 
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”)

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis 
	SIA “DDzKSU” RTN vadītājaNadežda Gaļimska , tālr.: 654-07275,

e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv ; rtd@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” 3.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irina Komar, tālr.: 654-37044,

e-pasts: irina.komar@ddzksu.lv

	9.
	Projektēšanas stadija 
	Atjaunošana 

	10.
	Objekta fotofiksācija 
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Att.Nr.1.ēkas izvietojuma shēma 
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Att.Nr.2. ēkas galvena fasāde 


	11.
	Būvniecības ieceres

dokumentācijas sastāvs:
	- SA (Skaidrojošais apraksts);
- Situācijas plāns;
- AR (Arhitektūras risinājumi);
- DOP (Darbu organizācijas projekts);

- BA (Būvdarbu apjomu saraksts);

- Ēkas pagaidu energosertifikātu.

	12.
	Būvniecības ieceres dokumentācijā 

paredzēt:


	1. SA (Skaidrojošais apraksts):
· Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, apsekot objektu, novērtēt esošo ārsienu tehnisko stāvokli, esošo apdari (projektējamā siltināšanas vietā) un uzrakstīt atzinumu par  paveikto apsekošanu, obligāti pievienot fotofiksāciju;

· Ārsienas, starp logu koka ieliktņu apšuvumu un siltinātāja biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt ventilēšanas apstākļus.
· Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības ieceres dokumentācijā atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām.
2. Situācijas plānu:
· Izstrādāt uz zemes robežu plāna ar situācijas plānu ar sabojāto elementu atjaunošanu, pēc būvniecības darbiem (aizsargapmale, brugakmeņa segums, zāliens utt.). Situācijas plānu, saskaņot ar nepieciešamām iestādēm;
2. AR (Arhitektūras risinājumi):
· Ēkas siltināmo ārsienu rasējumus, starp logu koka ieliktņu apšuvuma  t.sk. ar krāsu risinājumiem un atjaunojamiem elementiem (ar izmēriem, virsotnes atzīmēm);
-Siltināšanas mezglu(us) stūros (ar elementu izmēriem);

· Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma);
· Visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvelētajiem materiāliem norādīt standartus.
Obligāti paredzēt:
· Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

3.DOP (Darbu organizācijas projekts):
· Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.

· Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams );
BA (Būvdarbu apjomu saraksts) :
· Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem, un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā.
· PIEZĪME
·  Fasādes siltināšanas apdares krāsu, pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, obligāti saskaņot ar Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci;

· Būvniecības ieceri izstrādāt saskaņā ar materiāla montāžas tehnoloģijas, ETAG 004 prasībām, izmantojot ETICS siltumizolācijas sistēmas profilus un papildelementus, kā arī energoefektīvāko siltuma saglabāšanas principu. Stiprināšanas dibeļiem jābūt sertificētiem saskaņā ar ETAG 014 prasībām, ar maziem siltuma zudumiem;
· Būvniecības ieceres dokumentācijā nav atļauts norādīt konkrētā ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts norādīt  tikai paredzētā materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavas uzrakstīt –“vai ekvivalents”.


	13.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādi veikt saskaņā ar: 
	· SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu;

· Apsekošanas rezultātiem;

· Tehniskajiem noteikumiem no citām iestādēm (ja būs nepieciešami);

· LR “Būvniecības likums”;

· Ēku energoefektivitātes likums;

· MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· MK 529 “Ēku būvnoteikumi”;

· LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

· LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

· LBN 200-21 “ Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs;
· LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

· LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”;
· Darba aizsardzības līkums;

· MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi";

· MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;
· Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

· Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. 

	14.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums 
	· Patstāvīgi BIS sistēmā


	15.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums 
	· SIA “DDzKSU”; 
· Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes  Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci;

· Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;

· Ar citām iestādēm - ja būs nepieciešamas;
· Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja būs nepieciešams.

	16.
	Būvniecības ieceres 

dokumentācijas nodošana: 
	· 2. izdrukāti eksemplāri;

· PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, Situācijas plānu, AR, DOP, BA, pagaidu energosertifikats (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastiem, rtd@ddzksu.lv; nadezda.galimska@ddzksu.lv
· DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz           e-pastiem  rtd@ddzksu.lv nadezda.galimska@ddzksu.lv;

	17.
	Līguma noslēgšana gadījumā tiks izsniegti sekojoši dokumenti: 
	·                       Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);
·                        Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja  vēlēšanās);
                                           Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);
·                                               Zemes robežu plānu ar tiklu izvietošanas  shēmu DWG formātā.

	18.
	Darbu izpildes laiks
	40 (četrdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas



	19.
	Nepieciešamie būvspeciālisti būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai:
	- ēku konstrukciju projektēšana vai  arhitekta prakse



	20.
	Pielikumā:
	PASE ĒKAS FASĀDES KRĀSU RISINĀJUMAM


Sastādīja:




SIA “DDzKSU” RTN vadītāja  

Nadežda Gaļimska
25.02.2025
