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Iepirkuma priekšmeta 2. daļa “Autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana Rēzeknē”

	1.
	

Prasības pakalpojumu sniegšanas laikam, vietai un pakalpojumu sniegšanas kārtībai*:


	Pretendenta piedāvātais
[īss apraksts, kas atspoguļo atbilstību nolikumā noteiktajai prasībai]

	1.1.
	Pakalpojumi sniedzami, tas ir, pasūtītāja automašīnu tehniskās apkopes un remontdarbi veicami 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus
	[aizpilda pretendents]

	1.2.
	Automašīnu tehniskās apkopes un remontdarbi veicami stacionārajā autoservisā, kuram jāatrodas Rēzeknes  pilsētas teritorijas robežās un kuram jāatbilst šajā Darba uzdevumā izvirzītajām prasībām
	[aizpilda pretendents, norādot stacionārā autoservisa adresi]

	1.3.
	Pretendentam jānodrošina pakalpojumi katru darbdienu laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00
	[aizpilda pretendents, norādot darba laiku]

	1.4.
	Pretendents automašīnu tehnisko apkopju un remontdarbu ietvaros veic darbus, kas uzskaitīti šī nolikuma 7. pielikumā “Finanšu piedāvājuma forma” un kurus, iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir izcenojis
	[aizpilda pretendents]

	1.5.
	Pretendentam pirms pakalpojuma sniegšanas veicamie darbi un darbu izmaksu tāme jāsaskaņo ar pasūtītāju
	[aizpilda pretendents]

	1.6.
	Pretendentam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par automašīnas tehniskās apkopes vai remontdarbu laikā konstatētām papildu izmaksām, veicot papildu izmaksu saskaņošanu ar pasūtītāju pirms papildu darbu veikšanas uzsākšanas
	[aizpilda pretendents]

	1.7.
	Pretendentam tehniskās apkopes un remontdarbi jāveic saskaņā ar automašīnas izgatavotājrūpnīcas prasībām
	[aizpilda pretendents]

	1.8.
	Pretendentam jānodrošina automašīnas evakuācija, ja ar minēto automašīnu nav iespējams pārvietoties tehnisku iemeslu dēļ
	[aizpilda pretendents]

	1.9.
	Pretendentam jānodrošina pakalpojumu sniegšana šādos termiņos:
tehniskā apkope – ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no automašīnas nodošanas brīža autoservisā;
remontdarbi – ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no automašīnas nodošanas brīža autoservisā
	[aizpilda pretendents]

	1.10.
	Pretendentam jānodrošina neparedzētos un neatliekamos gadījumos pasūtītāja automašīnu remontdarbu veikšana ārpus kārtas
	[aizpilda pretendents]

	1.11.
	Pretendents nav tiesīgs pārvietot automašīnu ārpus stacionārā autoservisa teritorijas pakalpojumu sniegšanas laikā, izņemot gadījumus, kad pārvietošana saskaņota ar pasūtītāju
	[aizpilda pretendents]

	1.12.
	Pretendentam jānodrošina pasūtītājam piekļuve automašīnai remontdarbu laikā
	[aizpilda pretendents]

	1.13.
	Pretendenta montēto rezerves detaļu garantijas laiks tiek noteikts atbilstoši katras rezerves detaļas ražotāja noteiktajam, bet tas nevar būt īsāks kā 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši. 
Garantijas laiks veiktajiem darbiem tehnisko apkopju un remontdarbu ietvaros nevar būt īsāks kā 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši. 
Garantijas laikā pretendents ir atbildīgs par katru defektu, ja vien tas nav radies automašīnas neatbilstošas ekspluatācijas dēļ
	[aizpilda pretendents]

	1.14.
	Pretendentam jānodrošina un jāuztur datu bāze par pasūtītāja automašīnām veiktajām tehniskajām apkopēm un sniegtajiem remontdarbu pakalpojumiem
	[aizpilda pretendents, norādot datorprogrammu, kas tiek izmantota]

	2.
	
Prasības stacionārajam autoservisam*:
 
	

	2.1.
	Pretendenta autoservisā jābūt ne mazāk kā 2 (diviem) stacionāriem auto pacēlājiem, kuru katra celtspēja ir vismaz 3 (trīs) tonnas 
	[aizpilda pretendents]

	2.2.
	Pretendenta autoservisā jābūt nodrošinātai dzinēja un elektriskās sistēmas darbības diagnostikai 
	[aizpilda pretendents]

	2.3.
	Pretendenta autoservisā jābūt vismaz 1 (vienam) bremžu sistēmas diagnostikas un regulēšanas stendam
	[aizpilda pretendents]

	2.4.
	Pretendenta autoservisā jābūt vismaz 1 (vienai) riepu montāžas un balansēšanas iekārtai (nodrošinot sezonālās uzglabāšanas iespēju)
	[aizpilda pretendents]

	2.5.
	Pretendenta autoservisā jābūt vismaz 1 (vienam) riteņu ģeometrijas pārbaudes un regulēšanas stendam
	[aizpilda pretendents]

	2.6.
	Pretendenta autoservisā jābūt vismaz 1 (vienai) starmešu lukturu gaismas kūļa virziena diagnostikas un regulēšanas iekārtai
	[aizpilda pretendents]

	2.7.
	Pretendenta autoservisā jābūt vismaz 1 (vienam) kondicioniera kompresora darbības diagnostikas stendam un uzpildei
	[aizpilda pretendents]

	2.8.
	Pretendenta autoservisā jābūt speciālistiem automašīnu tehniskā stāvokļa diagnosticēšanai, tehnisko apkopju un remontu veikšanai
	[aizpilda pretendents]

	2.9.
	Pretendenta autoservisā jābūt bezmaksas norobežotai autostāvvietai automašīnām, kas atrodas remontā vai kurām tiek sniegts tehniskās apkopes pakalpojums
	[aizpilda pretendents]

	2.10.
	Pretendenta autoservisā jābūt klientu uzturēšanās un atpūtas telpai
	[aizpilda pretendents]

	2.11.
	Pretendentam autoservisā jānodrošina automašīnu ražotāja vai cita neatkarīga piegādātāja diagnostikas un remonta informācijas datubāzes elektroniskās tiešsaistes pieslēgums 
	[aizpilda pretendents, norādot, kāds diagnostikas un remonta informācijas datubāzes elektroniskās tiešsaistes pieslēgums tiek izmantots]


* Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisijai ir tiesības veikt pretendenta piedāvātā autoservisa apskati, lai pārliecinātos par pretendenta piedāvātā autoservisa tehniskā nodrošinājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, kā arī pretendentam pēc komisijas pieprasījuma jāiesniedz tādi dokumenti, kas apstiprina pretendenta sniegtās informācijas patiesumu, tehniskā nodrošinājuma esamību autoservisā atbilstoši nolikumā noteiktajam un tā darbības atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

Tehniskās apkopes un remontdarbi veicami pasūtītāja valdījumā esošajām automašīnām, kuras norādītas nolikuma 7. pielikumā “Finanšu piedāvājuma forma”, bet iepirkuma līguma darbības laikā automašīnu skaits un markas var mainīties.





