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Latvijas Republika
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 

Reģ.Nr. 40900039904, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

	Datums skatāms laika zīmogā
	
Nr.
	
6-4/1/90/AK

	
	
	

	05.08.2026.
	
	



Ieinteresētajiem piegādātājiem


[bookmark: OLE_LINK2]Iepirkuma komisija izskatīja ieinteresētajiem piegādātājiem saņemtos jautājumus par atklāta konkursa “Miera ielas posma, no Zemeņu ielas līdz Aizsargu ielas rotācijas aplim, pārbūve, Jelgavā”, identifikācijas Nr. JVP 2026/90/AK, turpmāk – konkurss, dokumentāciju un sniedz atbildes:

1.jautājums
Iepazīstoties ar tāmes failu “6_pielikums_Darbu_apjomu_saraksts”, EST daļas sadaļā “Videonovērošanas kameru montāža” konstatējām, ka Nr.p.k.6.27. izmaksu pozīcijā “Videonovērošanas grozāmas kameras uzstādīšana” ir norādīts apjoms 7,00 gab., savukārt Nr.p.k.6.28. izmaksu pozīcijā “Videonovērošanas stacionāras kameras uzstādīšana” – 13,00 gab., kas kopā veido 20 videonovērošanas kameras.
Vienlaikus saistītajās izmaksu pozīcijās ir norādīti šādi apjomi:
· Nr.p.k.6.30. “Konvektora uzstādīšana skapī” – 10,00 gab.; 
· Nr.p.k.6.31. “Barošanas bloka uzstādīšana” – 10,00 gab.; 
· Nr.p.k.6.32. “Komutācijas kastes uzstādīšana uz balsta” – 9,00 gab.; 
· Nr.p.k.6.33. “Optišķiedrote ar pigtaili opt. kastē” – 10,00 gab. 

Ņemot vērā, ka paredzēta kopumā 20 videonovērošanas kameru uzstādīšana, lūdzam precizēt minēto pozīciju apjomus, to savstarpējo atbilstību un piemērošanu katram kameru veidam. 

Atbilde
Piedāvājums jāiesniedz ņemot vērā atklāta konkursa nolikuma 6.pielikumā “Darbu apjomu saraksts” veiktos grozījumus.

2.jautājums
Iepazīstoties ar tāmes failu “6_pielikums_Darbu_apjomu_saraksts”, EST daļas Nr. p. k. 6.99. izmaksu pozīcijā ir norādīta “Kamera Thermi Com AI-325” ar apjomu 2,00 gab. Iepirkuma dokumentācijā neatradām minētās kameras tehnisko specifikāciju.
Lūdzam pievienot kameras “Thermi Com AI-325” tehnisko specifikāciju vai ražotāja datu lapu, norādot iekārtas būtiskos tehniskos parametrus, funkcionalitāti un nepieciešamo komplektāciju. Gadījumā, ja ir pieļaujams ekvivalents risinājums, lūdzam norādīt tam izvirzāmās minimālās tehniskās prasības.

Atbilde
Piedāvājums jāiesniedz ņemot vērā atklāta konkursa nolikuma 6.pielikumā “Darbu apjomu saraksts” veiktos grozījumus.

Kameras ThermiCam AI-645 tehniskie parametri:
Modelis: ThermiCam AI-645
Termālais sensors: Neatdzesēts VOx mikrobolometrs (LWIR)
Spektrālais diapazons: 7-14 μm
Izšķirtspēja: 640 × 480 px (VGA)
Kadru ātrums: 30 fps
Video straumēšana: RTSP
Video kompresija: H.264 / MJPEG
Barošana: PoE (Power over Ethernet) konfigurācijai, datiem un video pārraidei
Optika
Skata leņķis (FOV): aptuveni 45° H × 35° V
Transportlīdzekļu detekcijas attālums: 10-100 m
Analītika
Transportlīdzekļu, velosipēdistu un gājēju klātbūtnes noteikšana.
24 virtuālās detekcijas cilpas.
8 satiksmes datu zonas klasificēšanai un skaitīšanai.
8 gājēju/velobraucēju zonas.
Rindu garuma (queue length) monitorings.
Korpuss
Alumīnija korpuss ar integrētu saulessargu.
Paredzēta nepārtrauktai darbībai ārā dažādos laikapstākļos.




Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	M.Rēvelis 
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