TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Paskaidrojuma raksta “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām

Vispārīgā informācija:
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr.41503029600.
Projekts: Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.2.1.1.i. ietvaros, t.sk. ievērojot MK 09.01.2024.g. sēdes protokola Nr.1/77§ Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” un 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” īstenošanu” un MK 05.11.2024.g. sēdes protokola Nr.47/38.§ Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” projektu atlases īstenošanu” sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekts “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīniskā personāla kapacitātes paaugstināšana, atbalstot cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanu” (07.05.2025.g. Līgums Nr.4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010).

1. Mērķis un sasniedzamais rezultāts:
1.1. Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) simulāciju zonas izveidei, veicot vienkāršoto pārbūvi (turpmāk – Paskaidrojuma raksts);
1.2. Paskaidrojuma raksta risinājumos paredzēt arī iekšējo inženiertīklu atjaunošanu, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi, t.sk. Paskaidrojuma raksta mērķa izpildi;
1.3. Veikt digitālu būvniecības ieceres dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
1.4. Veikt autoruzraudzību Paskaidrojuma raksta īstenošanas laikā, par ko tiks noslēgts atsevišķs līgums;
1.5. Projektēšanas rezultātā saņemt Paskaidrojuma rakstu tādā apjomā un kvalitātē, lai Pasūtītājs varētu to izmantot būvdarbu iepirkuma veikšanai, kā arī būvdarbu laikā nodrošināt autoruzraudzību.

2. Īpašie nosacījumi:
2.1. Paskaidrojuma raksta izstrādes laikā nepasliktināt un nesamazināt ēkas ugunsdrošības parametrus;
2.2. Piedāvātajos risinājumos (t.sk. arī iekšējo inženiertīklu risinājumos) ņemt vērā Pasūtītāja ēkas darba režīmu un grafiku, kā arī stingru nepieciešamību nepārtrauktai darba veikšanai un pakalpojumu sniegšanai;
2.3. Paskaidrojuma raksta risinājumos minimāli jāiekļauj visas nepieciešamas aktivitātes simulācijas zonas izveidei (piem., profesionālās audiovizuālās vadības sistēmas aprīkojuma, t.sk. programmatūras, atļauju un licenču iegāde Pasūtītāja Simulāciju istabai ar klīniskajiem uzdevumiem) un darbībai, atbilstoši Pasūtītāja prezentācijai (TS Pielikums Nr.2).
3. Objekts:
3.1. Būves adrese – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV – 5417, Latvija;
3.2. Būves grupa – III grupa;
3.3. Būves kadastra apzīmējums: 05000271303001, (2.stāva esošas lokālas telpas Nr.86, 85, 84, 83, 81, 80, 79, 78)1, turpmāk – Objekts.
3.4. Būves lietošanas veids - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods – 1264).

1 - darba zonas telpu skaits var mainīties atbilstoši projektēšanas situācijai (tīklu posmu atjaunošanai, izbūvei, interjera un/vai fasādes atjaunošanai pēc logu/durvju uzstādīšanas un t.t.)


4. Darbu izpildes normatīvais regulējums:
Darbu pirmsizpildē, izpildē un pēcizpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums:
4.1. likumi – Būvniecības likums un citi spēkā esoši un attiecināmi likumi;
4.2. Ministru kabineta noteikumi – 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”, 2021. gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”, 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””, 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””, 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"”,  20.01.2009. MK noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un ievērojot citus pastāvošos un ekvivalenta  Latvijas būvnormatīvus (LBN), tehniskos normatīvus, standartus, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, un citas prasības;
4.3. Starptautiskie un nacionālie standarti – Paskaidrojuma rakstā un/vai šajā tehniskajā specifikācijā norādītie starptautiskie un nacionālie standarti vai tiem līdzvērtīgi (ekvivalenti) standarti.

5. Autoruzraudzība:
5.1. Autoruzraugam jānodrošina Objekta būvniecības autoruzraudzība, atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 1.oktobra noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kontrolēt, uzraudzīt būvniecības procesu. Pasūtītājs ar autoruzraudzības pakalpojuma sniedzēju slēgs atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzība veicama no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Autoruzraudzības atlīdzība netiks palielināta, ja tiks pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš;
5.2. Pretendentam autoruzraudzības izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt;
5.3. Autoruzraudzības pienākumi un atbildība:
· Laikus pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Paskaidrojuma rakstam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Paskaidrojuma rakstā paredzētajiem. Konstrukcijas, tehnoloģiskās un citas iekārtas, būvizstrādājumi un materiāli ir uzskatāmi par pilnvērtīgiem aizstājējiem būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajiem, ja to izmantošana ir iepriekš rakstiski pamatota un saskaņota ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāju;
· Jāizvērtē un jāsaskaņo izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas neizmaina Būvdarbu līguma darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo summu, pirms iesniegšanas Būvuzraugam un Pasūtītājam uz saskaņošanu. Informācijā Pasūtītājam norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas, ietekmi uz būvdarbu laika grafiku. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama pēc saskaņošanas ar Būvuzņēmēju un Būvuzraugu;
· Ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Paskaidrojuma rakstā paredzēto risinājumu īstenošanai;
· Pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā, koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu, t.sk. korekciju saskaņošanu ar atbilstošajām institūcijām, ar Būvuzņemēju, Būvuzraugu un Pasūtītāju;
· Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā, bez papildus samaksas, novēršamas konstatētās Paskaidrojuma raksta dokumentācijas nepilnības un kļūdas - izstrādājami nepieciešamie papildus rasējumi. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumi, kas radušies projekta nepilnību gadījumā, tiek finansēti uz Projektētāja rēķina. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā bez papildus samaksas novērš konstatētās Paskaidrojuma raksta nepilnības un kļūdas - 7 kalendāru dienu laika jāveic korekcijas un/vai papildinājumi Paskaidrojuma rakstā, t.sk. noformējot visas izmaiņas BIS;
· Jānodrošina visu autoruzraudzībai nepieciešamo jomu speciālistu klātbūtni Objektā brīdī, kad tiek veikti atbilstošas jomas darbi un atbildīgā Autoruzrauga klātbūtni vismaz 1 reizi 2 nedēļās;
· Piedalīties būvsapulcēs ne retāk kā 1 reizi 2 nedēļās. Būvsapulču laikā informēt Pasūtītāju ar autoruzraudzības žurnālā veiktiem ierakstiem BIS;
· Autoruzraugs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ;
· Apsekot Objektu un apsekošanas rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā, kā arī atkāpes no Paskaidrojuma raksta vai tehnoloģiskajiem procesiem BIS;
· Iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta un netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;
· Atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
· uzņemt foto fiksācijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācijas vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;
· Jāpiedalās (jāizvērtē izmaiņu akti, ja nepieciešams) Darba komisijas Objekta nodošanas ekspluatācijā.

6. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums 
	Mērvienība
	Daudzums

	Paskaidrojuma raksta izstrāde 

	1. 
	Iekšējo inženiertīklu daļas projektēšana (t.sk. arī esošo tīklu aizsardzības risinājumi), EL, UK, AVK-A, AVK-K, AVK-V, ESS (ar ESS- CI, ESS-VN), UAS (sadaļas apjoms jāprecizē projektēšanas laikā, t.sk. visi nepieciešami materiāli uzdevuma izpildei)
	kompl.
	1

	2. 
	Vispārīga sadaļa, arhitektūras risinājumi, ņemot vērā arī būvakustikas un interjera risinājumus (ģenplāns, fasādes, ēkas apmale, cokols, jumts, labiekārtojumu daļa (t.sk. ēkas apmale), AR, BAA, IN, SA (sadaļas apjoms jāprecizē projektēšanas laikā, t.sk. visi nepieciešami materiāli uzdevuma izpildei)
	kompl.
	1

	3. 
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats2
	kompl.
	1

	4. 
	Profesionālās audiovizuālās vadības sistēmas aprīkojuma iegāde Simulāciju istabai ar klīniskajiem uzdevumiem (apjoms jāprecizē projektēšanas laikā), t.sk. visus nepieciešamus materiālus, programmatūras, atļaujas, licences iegādei sistēmas uzdevuma izpildei) 3
	kompl.
	1

	5. 
	Darbu organizēšanas projekts (t.sk. būvdarbu izpildes grafiks), DOP
	kompl.
	1

	6. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu saraksts un kopsavilkums, iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu saraksts un kopsavilkums, izmaksu tāmes), IS, BA, T
	kompl.
	1

	7. 
	Citas būvniecības ieceres dokumentācijas daļas (jāizstrādā arī citas būvniecības ieceres dokumentācijas daļas, ja tās nepieciešamība tieši izriet no tehniskās specifikācijas un darba uzdevuma un/vai tas izriet no saistošo normatīvo aktu ievērošanas).
	
	

	Autoruzraudzība4

	8. 
	Autoruzraudzība būvdarbu izpildes laikā (no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā dienai vai atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas) provizoriski – līdz 3 (trim) mēnešiem
	līgums
	1

	4 - Pretendentam autoruzraudzības izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml.

2 - BID izstrādē jāpielieto Latvijas Republikas spēkā esošie standarti un normatīvie dokumenti saistoši BID izstrādātajai sadaļai, piemēram:
Būvniecības likums;
MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;
MK noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”;
LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;
LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;
Eirokodeksi un to saimes standarti.
Ciktāl to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, noteikt projektējamās būves piederību pie ugunsdrošības pakāpes un pārējos normatīvos kritērijus.
Sadarbojoties ar pārējiem BID daļu izstrādātājiem, dot norādījumus par nepieciešamajiem BID ugunsdrošības un ugunsnoturības risinājumiem. Ja kādi risinājumi nav aprakstīti šajā specifikācijā, bet tos nepieciešams izstrādāt projekta stadijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tad prioritāte ir normatīvo aktu prasības.

3 - Simulāciju aktīvas zonas minimālas aprīkojuma prasības:
1. 3 kameras, 2 stacionāras viena PTZ (pan, tilt, zoom);
2. Viens kopējais mikrofons;
3. Divas bezvadu (Bluetooth) austiņas norādījumu saņemšanai no vadības zonas;
4. Darba stacija ar SimBoost programmatūru ar monitoru/televizoru pacienta izmeklējumu (rentgena bilde, asins aina utt.) demonstrēšanai;
5. Enkoders (kodētājs) pacientu monitora datu nodošanai uz darba staciju vadības zonā;
6. Skaļruņi norādījumu saņemšanai no vadības zonas:
· eFAST programmatūra (Koncentrēta traumēto pacientu ultrasonogrāfiskā izvērtēšana (FAST) un paplašinātā koncentrētā traumēto pacientu ultrasonogrāfiskā izvērtēšana (eFAST), kā arī to mērķi un ierobežojumi);
· SonoSimulator® Probe (Kustību uztveroša ultrasonogrāfijas zondes simulācijas ierīce);
· Ultrasound-Guided Thoracentesis/ Pericardiocentesis Simulator (Toracentēzes un perikardiocentēzes simulators).

Vadības zonas aiz spoguļstikla minimālas aprīkojuma prasības:
Darba stacija ar SimBoost programmatūru ar diviem monitoriem simulācijas, kameru, mikrofonu kontrolēšanai. 
Mikrofons norādījumu došanai vai nu uz skaļruņiem vai austiņām simulāciju aktīvajā zonā.
Skaļruņi lai dzirdētu ko runā simulāciju aktīvajā zonā.

Apspriežu zonas minimālas aprīkojuma prasības:
Darba stacija ar SimBoost programmatūru (vēlāms planšete) ar TV lai var tiešraidē translēt vai rādīt simulācijas ierakstu.
Tāfele.
Prasmju apguves zona:
1 PTZ kamera.




7. Projektēšanas uzdevums: 
	1. 
	Objekta nosaukums
	Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ēkā

	2. 
	Objekta adrese
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, (2.stāva esošas lokālas telpas Nr.86, 85, 84, 83, 81, 80, 79, 781) 

	3. 
	Zemes kadastra apzīmējums/ēkas kadastra apzīmējums

	05000271303 / 05000271303001


	4. 
	Būvniecības veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	vienkāršotā pārbūve

	5. 
	
	
	
	X

	6. 
	Pasūtītājs
	SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”

	7. 
	Pasūtītāja pārstāvis
	Tehniskajos jautājumos: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Būvinženieris Dmitrijs Dubins, e – pasts: d.dubins@inbox.lv, talr.: +371 27761887

Administratīvajos jautājumos: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Projekta vadītāja (vecākā) Irīna Bakša, e – pasts: i.baksa@siadrs.lv, tālr.: +371 26755752

	8. 
	Projektēšanas stadija
	Paskaidrojuma raksts (saskaņots, akceptēts un būvdarbu izpildei sagatavots būvniecības ieceres dokumentācijas komplekts).

Dokumentācijas izstrādes gaitā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja pārstāvjiem. Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	9. 
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	10. 
	Paskaidrojuma raksta mērķis
	Izstrādāt esošās ēkas telpu vienkāršotās pārbūve un tajās izbūvēto inženiertīklu atjaunošanas risinājumus. Paredzēt telpu pārplānošanu, nomainot nolietojušus elementus. Paredzēt iekšējo inženiertīklu atjaunošanu un/vai pārbūvi, lai nodrošinātu atbilstību paredzētajām darbībām, proti, simulācijas zonas aktivitātēm. Veikt nepieciešamus darbus, uzlabojot pamata prasības par ugunsdrošību, energoefektivitāti, kā arī veikt funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus.
Paskaidrojuma raksta  risinājumiem jāatbilst LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem, nodrošinot uzturēšanas funkcijas pildīšanu, konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem.
Paskaidrojuma raksta  izstrādes stadijā ņemt vērā Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības.

	
	Prasības izstrādāt

	11. 
	Paskaidrojuma raksta risinājuma
variants
	1) Esošās ēkas 2. stāva telpu pārplānošanas risinājumus simulācijas zonas izveidei, sadalot pa tematiskajām zonām;
2) Izstrādājot paskaidrojuma rakstu obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāju.
3) Paredzēt nepieciešamu inženiertīklu atjaunošanu, nodrošinot tīklu energoefektivitāti, produktivitāti un ilgmūžību.
Visiem tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem.

	
	Paskaidrojuma raksta nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	12. 
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo Pasūtītājs

	13. 
	Projektēšanas pamatne
	10.03.2008. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (TS Pielikums Nr.1)

	14. 
	Situācijas plāns
	sagatavo izpildītājs (pēc nepieciešamības)

	15. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	16. 
	Tehniskie noteikumi (tehnisko noteikumu sarakstu izpildītājām jāpapildina un TN jāpieprasa no visām instancēm)
	
sagatavo Izpildītājs

	17. 
	Būvniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2026.gada aprīlis – 2026.gada jūnijs

	18. 
	Paskaidrojuma raksta saskaņošana
	Saskaņā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu, ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta būvvaldi u.c. veic Izpildītājs

	19. 
	Paskaidrojuma raksta eksemplāru skaits
	Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā elektroniski, un jāpievieno būvniecības informācijas sistēmā. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas būvniecības informācijas sistēmā, jāiesniedz Pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentācijas gala varianta 1 eksemplāru papīra formātā. Eksemplāram ir pievienojams 1 datu nesējs, kur elektroniskā formā ir visa būvniecības ieceres dokumentācija. Būvniecības ieceres dokumentāciju saglabāt *.pdf formātā. Rasējumu lapām un tabulu dokumentiem jābūt pievienotiem arī *.dwg, *.xls, *.doc formāta failā, kā arī nodrošinot, ka Pasūtītājs var brīvi operēt ar failiem (veikt korekcijas un izmaiņas).

	
	Speciālie nosacījumi

	20. Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu paskaidrojuma raksta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izstrādātāja ierobežojošu faktoru attiecīgā paskaidrojuma raksta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot paskaidrojuma rakstu, Izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus paskaidrojuma raksta veiksmīgai izstrādei.

21. Paskaidrojuma raksts jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

22. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

23. Tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem, atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punktam, katrā atsaucē paredz vārdus "vai ekvivalents". Ekonomiskajā daļā (t.sk. būvdarbu apjomu sarakstā) jānorada galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”). Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorada, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai šos izmērus vispār nenoradīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.

24. Izpildītāja pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par paskaidrojuma raksta tehniskajiem risinājumiem būvniecības iepirkuma / konkursa norises gaitā (nepieciešamības gadījumā).

25. Ievērot aizsargjoslas noteikumus.

26. Ekonomiskā daļā, būvdarbu apjomu sarakstā un tāmēs aizliegts izmantot konkrēto ražotāju marku nosaukumus. Izpildītājam ekonomiskā daļā jānorada galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”).  Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorāda, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai ekonomiskā sadaļā šos izmērus vispār nenoradīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.

27. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.



	28. Izstrādes termiņi:
KOPĒJAIS LĪGUMA IZPILDES LAIKS IR 2 (DIVI) MĒNEŠI



29. Pielikumi:
28.1. Pielikums Nr.1 “Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta” (izraksts), uz 2 (divām) lpp.;
28.2. Pielikums Nr. 2 “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” prezentācija”, uz 8 (astoņām) lpp.

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums - 2026.gada 15.jānvaris.



Sagatavoja:	
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Būvinženieris											D.Dubins
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