6.pielikums
Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes
iepirkuma Nr. DKNKP 2026/42 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkuma ar identifikācijas Nr. DKNKP 2026/42
“Kokmateriālu iegāde”
2.daļai - Žāvētu zāģmateriālu iegāde

1. Iepirkuma priekšmets
Pretendents nodrošina regulāru žāvētu zāģmateriālu pieejamību savā tirdzniecības vietā saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem un atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
2. Preču sortiments
2.1. Pretendentam regulāri jānodrošina šādu žāvētu zāģmateriālu, turpmāk tekstā – arī preču, pieejamība:
	Nr.p.k.
	Žāvēts zāģmateriāls:
	Virsma

	
	Biezums
mm
	Platums
mm
	Garums
mm
	

	1.
	25
	50
	6000
	Zāģēta virsma

	2.
	25
	50
	3000
	Zāģēta virsma

	3.
	50
	100
	6000
	Zāģēta virsma

	4.
	50
	100
	3000
	Zāģēta virsma

	5.
	50
	150
	6000
	Zāģēta virsma

	6.
	50
	150
	3000
	Zāģēta virsma

	7.
	100
	100
	6000
	Zāģēta virsma

	8.
	100
	100
	3000
	Zāģēta virsma

	9.
	Biezums robežās no 25 līdz 200 mm
	Platums robežās no 25 līdz 200
	3000
	Zāģēta virsma

	10.
	Biezums robežās no 25 līdz 200 mm
	Platums robežās no 25 līdz 200
	6000
	Zāģēta virsma

	11.
	Biezums robežās no 25 līdz 200 mm
	Platums robežās no 25 līdz 200
	3000
	Ēvelēta virsma 

	12.
	Iepriekš Biezums robežās no 25 līdz 200 mm
	Platums robežās no 25 līdz 200
	6000
	Ēvelēta virsma

	13.
	28
	120
	3000-6000
	Impregnēts skujkoka terases dēlis ar rievotu virsmu (AB klase)

	14.
	18-21mm
	130-150 mm 
	3000-6000
	Ārējās apdares dēlis ar pusspundi, zāģētu virsmu, mitrums līdz 18%, AB klase


2.2. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties arī cita veida žāvētus zāģmateriālus, kuriem cenas tiek noteiktas atbilstoši cenām Pretendenta tirdzniecības vietā, kas nav augstākas par vidējām tirgus cenām.


3. Materiāls un tehniskās prasības
3.1. Materiāls: skuju koks (egle vai priede).
3.2. Žāvēts zāģmateriāls.
3.3. Novirzes izmēriem:
Biezumam: ±2 mm;
Platumam: ±2 mm;
Garumam: ±20 mm.
Bomkantēs nav pieļaujamas.

4. Kvalitātes prasības
4.1. Precei jābūt bez zariem, bet ir pieļaujami dzīvie zari (diametrs ne lielāks par 20mm).
4.2. Precei jābūt bez vērpes, plaisām un zilējuma.
4.3. Precei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

5. Citas prasības
5.1. Preču iegāde notiek pēc nepieciešamības, veicot pirkumus klātienē Pretendenta tirdzniecības vietā, saskaņā ar Pasūtītāja ikreizēju pasūtījumu, kuru Pretendents izpilda saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
5.2. Pretendents pasūtīto preču nodrošināšanu iegādei Pretendenta tirdzniecības vietā veic 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
5.3. Pretendents nodrošina nekvalitatīvu preču apmaiņu 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir paziņojis par šīm neatbilstībām. 
5.4. Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas Dienvidkurzemes novada un/vai Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pretendenta tirdzniecības vietas atrašanās adrese: 

________________________________________________________________________
(norāda adresi)

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Datums
	



