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Limbažos



	2023. gada 13. novembrī Nr. 3.5.4/23/528



	Pretendentiem, kam izsniegts iepirkuma nolikums



Precizējošā informācija

Par atklātā konkursā “Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, saņemto jautājumu.

23. jautājums: Būvdarbu apjomos Nr. 1 ,,Starpsienu un sienu apšuvumi,, tiek nominētas sekojošas pozīcijas:
	Minerālvate Paroc Solid 50-100 mm vai analogs
	m2
	55.2

	Minerālvate Paroc Solid 150 mm vai analogs
	m2
	65.5

	Minerālvate Paroc Solid 100 mm vai analogs
	m2
	13.8



Paroc pārstāvji Latvijā informē, ka šiem apjomiem var piedāvāt tikai PAROC Ultra. Vai varam aizstāt ar piedāvāto izstrādājumu Ultra?

ATBILDE: Ja ražotāja pārstāvis apstiprina, ka PAROC Ultra funkionāri atbilst, tad var aizstāt.

24. jautājums: Būvdarbu apjomos Nr. 1, Remontējams betons, tiek nominēts sekojošs izstrādājums:
	Paroc GRS 20 akmens vates plāksne grīdām - 30mm
	m2
	116.4



Paroc pārstāvji norāda, ka šādu izstrādājumu Latvijā vairāk nepiedāvā. Tiek piedāvāts sekojošs izstrādājums: PAROC SSB 1 30 mm. Varam aizstāt?

ATBILDE: Ja ražotāja pārstāvis apstiprina, ka PAROC SSB 1 30mm funkcionāli atbilst, tad var aizstāt.

25. jautājums: Durvis. Vai pareizi saprasts, ka durvju cilindriem jābūt pielāgotiem Masterkey sistēmai, bet pati Masterkey sistēma nav jāpiedāvā? Ja Masterkey sistēma jāpiedāvā, tad nepieciešama papildus specifikācija (cik pakāpes, atslēgu skaits, u.t.t.).

	ATBILDE: Masterkey sistēma jāpiedāvā Pozīcijā iekšdurvis skaits gab.58, ārdurvis gab.8.



26. jautājums: ,,Dažādi darbi,, ietvertas sekojošas pozīcijas:
	Pārejas alumīnija līstu iebūve
	k-ts
	1

	Nerūsējošā tērauda līstu iebūve grīdās mitrajās telpās
	k-ts
	1



Nevaram atrast doto materiālu specifikācijas un apjomus. Lūdzu paskaidrojiet, vai pievienojiet specifikācijas.

ATBILDE: Pārejas alumīnija līstes 60,9 m, nerūsējošās 4,2 m.

27. jautājums: AR-20i norādītas kāpņu margas. Nevaram atrast margu apdares tipu un toni. Lūdzu paskaidrojiet jeb norādiet to.

	ATBILDE: Margas krāsot pulverkrāsā, tonis RAL-7024, graphite grey.
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