PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS (vienkāršotās būvniecības ieceres (Paskaidrojuma raksta))  IZSTRĀDEI 

	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Energoefektivitātes paaugstināšana	Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi".
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	1.2. 
	Adrese

	Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

	1.3. 
	Zemes vienības kadastra numurs
	4262 004 00476

	1.4. 
	Zemes vienības  platība
	4,134 ha

	1.5. 
	Ēkas kadastra apzīmējumi
	4262 004 00476 001

	1.6. 
	Ēkas kopējā platība
	913,7 m² 

	1.7. 
	Apbūves laukums
	510,5 m2

	1.8. 
	Stāvu skaits
	2 (divi) virszemes stāvi

	1.9. 
	Zemes gabala un ēkas īpašnieks un projektēšanas darbu pasūtītājs
	Cēsu novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000031048;
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	1.8.

	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis 
	Cēsu novada pašvaldība 
Līgatnes apvienības pārvalde
Amats, Vārds, Uzvārds: vadītāja Līga Medne
e-pasts: liga.medne@cesunovads.lv 
Tālr. Nr. +371 28621813

	2.
	INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

	2.1. 
	Ēkas lietošanas veids atbilstoši MK not. Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”
	1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

	2.2. 
	Ēkas grupa atbilstoši MK not. Nr. 500
“Vispārīgie būvnoteikumi”
	III grupa 

	2.3. 
	Būves lietošanas veids atbilstoši LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
	IVa lietošanas veids – izglītības darbībai un bērnu pieskatīšanai paredzētas būves un telpas, kurās uzturas lietotāji, kuri nevar evakuēties bez papildu palīdzības, tai skaitā iestādes, kuras paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem, pirmsskolas, sākumskolas un pamatizglītības izglītības iestādes, speciālās skolas personām (bērniem un jauniešiem) ar īpašām vajadzībām;

	2.4. 
	Zemes gabala izmantošanas veids
	Publiskās apbūves teritorija

	2.5. 
	Būves tehniskie rādītāji
	Stāvu skaits – 2 (divi) virszemes 
Būvtilpums – 3’648 m3
Kopējā platība –913,7 m2
Apbūves laukums – 510,5   m2
Ēkas pamati – Dzelzsbetona bloki
Nesošās sienas – ķieģeļu mūris, dzelzsbetona bloki.
Pārsegums – dzelzsbetona paneļi
Jumts – plakanais – bitumena pārklājums

	2.6. 
	Būvniecības veids
	Energoefektivitātes paaugstināšana

	2.7. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	Paskaidrojuma raksts

	2.8. 
	Projektēšanas stadijas
	-

	2.9. 
	Paskaidrojuma raksts tiek dalīts kārtās
	Nē

	2.10. 
	Esošā situācija
	Ēka tiek ekspluatēta kopš 1990. gada un tiek izmantota atbilstoši tai paredzētajam lietošanas mērķim. Gan ēkai, gan tai pieguļošajai teritorijai regulāri tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi, lokāli, saimnieciski  remontdarbi. Ēkai nav veikti visaptveroši atjaunošanas vai pārbūves darbi. Ēkai nepieciešami energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi norobežojošo konstrukciju siltumnoturības paaugstināšanai un nenormētu gaisa plūsmu samazināšanai.

	2.11. 
	Projektēšanas mērķis
	Uzlabot ēkas energoefektivitāti, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot efektīvus siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – CO2) samazinošos pasākumus ēkas energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanai.

	3. PASKAIDROJUMA RAKSTA NEPIECIEŠAMIE DATI UN IZEJMATERIĀLI

	3.1. 
	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti
	Zemesgrāmatu apliecības kopija;
Zemes robežu plāns;
Kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;

	3.2. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Sagatavo pasūtītājs

	3.3. 
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Nodrošina Projektētājs

	3.4. 
	Topogrāfiskā izpēte
	Nodrošina Projektētājs

	3.5. 
	Ģeotehniskā izpēte
	Nodrošina Projektētājs

	3.6. 
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi un citi dokumenti
	Paskaidrojuma raksta dokumentācijas izstrādei Projektētājs pieprasa un saņem attiecīgo institūciju nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

	4. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM

	4.1. 
	Projektēšanas nosacījumi ēkai:

	4.1.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas:
4.1.1.1. Esošās situācijas apsekošana un novērtēšana;
4.1.1.2. Veikt ēkas uzmērījumus tādā apjomā, kāds nepieciešams Paskaidrojuma raksta dokumentācijas izstrādei;
4.1.2. Projektā ietvertie darbi:
Risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai atbilstoši būvnormatīviem ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības paaugstināšanai.
Projektā jāiekļauj ēkas fasāžu, visu ārējo logu un durvju bloku nomaiņas pret energoefektīviem risinājumiem, cokola, jumta siltināšanas risinājumus (ēkas ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vates (λ≤0,037 W/(m*K)), izvērtējot iespējamo logu un durvju aiļu siltināšanu ar 30-50 mm akmens vati; U=0,20 W/(m2*K), Pamatu un cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudētā putu polistirola (λ≤0,038 W/(m*K)); U=0,23 W/(m2*K) materiāliem;
Veco durvju bloku nomaiņa uz durvīm ar kopējo U ne vairāk kā 1,1 W/(m2*K); U=1,30 W/(m2*K). Vietās, kur ārdurvis paredzētas ar stiklojumu - Umax=1.8 W/m2K.
Veco logu bloku nomaiņa uz jauniem logu blokiem atbilstoši MK Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” atbilstošiem. 
Jumta siltināšana, jumta segums – gaisa caurlaidīgs PVC pārklājums.

	4.2. 
	Ekonomiskā daļa
	4.3.1. Izstrādājot ekonomisko daļu, Izpildītājs nodrošina tādu iekārtu, būvizstrādājumu un būvdarbu apjomu detalizāciju, kas būvniecības iepirkuma procesā nodrošina pretendentiem iespēju iesniegt nepārprotami viennozīmīgu un pilnvērtīgu piedāvājumu. Ekonomiskās daļas noformējumam un saturam jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
4.3.2. Darbu apjomus un izmaksu aprēķinu sagatavot atsevišķās lokālajās tāmēs.

	5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

	5.1. 
	Paskaidrojuma rakstu būvspeciālists vai būvkomersants iesniedz BIS.

	5.1.1. Paskaidrojuma raksta izstrādes laiks ir atbilstoši Vienošanās nosacījumiem;
5.1.2. Tehnisko dokumentāciju Izpildītājs izstrādā atbilstoši MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajam apjomam.
5.1.3. Tehniskās dokumentācijas izstrādes gaitā Izpildītājs pēc nepieciešamības risinājumus vienu reizi prezentē Pasūtītājam ZOOM tiešsaistes sapulcē;
5.1.4. Izpildītājs aizpilda būvniecības iesniegumu  un nodod saskaņošanai ar Pasūtītāju, kas to iesniedz Cēsu novada Būvvaldē, kas veic atzīmi par būvniecības ieceres akceptu. 

	

	
	Projektētājam, izstrādājot tehnisko dokumentāciju, jāveic projektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par pielietotajiem materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti, eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Projekta kvalitāti un ēkas energoefektivitāti.

	5.2. 
	Paskaidrojuma raksts
	5.2.1. Projekta sastāvs atbilstoši MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 72., 74. un 75.1 punktiem, ietverot:
5.2.1.1. Vispārīgā daļa (VD);
5.2.1.2. Arhitektūras daļa (UR, AR);
5.2.1.3. Ekonomiskā daļa (BA, T);
5.2.1.4. Darbu organizācijas projekts (DOP).
5.2.2. Atbildīgais projektētājs ir atbildīgs par visu paredzēto ēkas fasāžu sistēmu pareizu izvēli, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību.
5.2.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai pilnu projektu elektroniskā formātā. Rasējumu formāti – .dwg un .pdf, rakstiskās daļas un tabulas – MS Office failu formātos un .pdf, izsniedzot 
5.2.4. Paskaidrojuma raksta sadaļas Būvniecības informācijas sistēmā izveidotā BIS lietas ietvaros iesniedz Izpildītājs, Pasūtītājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu izsniegšanu samērīgā termiņā, vērā ņemot Vienošanās nosacījumus.
5.2.5. Pēc Projekta izstrādes un saskaņošanas ar Pasūtītāju. Projektētājs ir atbildīgs par Projekta risinājumiem. Visa izstrādātā dokumentācija pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas ir Pasūtītāja īpašums. Autortiesības uz jebkuru izstrādāto dokumentāciju un/vai risinājumu pēc darbu nodošanas pieder Pasūtītājam bez jebkādām Projektētāja papildus prasībām un bez papildus samaksas. Pasūtītājs ir tiesīgs bez ierobežojuma pēc savām vēlmēm rīkoties ar izstrādāto dokumentāciju un tās daļām, tai skaitā, bet ne tikai, to brīvi publicēt, pārstrādāt, mainīt, nodot trešajām personām uzņemoties atbildību par pārstrādāto, mainīto bez saskaņošanas ar Projektētāju. Projektētājam nav tiesību publiskot, izplatīt dokumentāciju vai tās daļu un/vai nodot to trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, ievērojot Autoratlīdzības likuma  nosacījumus.

	5.3. 
	Paskaidrojuma raksta iesniegšana:
	5.3.1. Pēc Cēsu novada Būvvaldes saskaņojuma saņemšanas, Projektu iesniegt 1 (vienā) drukātā eksemplārā, un 1 (vienu) elektronisko eksemplāru elektroniskā datu nesējā (gan .pdf, gan .dwg failu formātos bez lietojumu ierobežojumiem). Ekonomisko sadaļu (tāmju veidi un formas – atbilstoši LBN 501-17 prasībām) sagatavot un iesniegt 1 (vienā) eksemplārā .xls formātā elektroniski.



Pielikumā:
1. Zemesgrāmatas apliecība;
2. Zemes robežu plāns;
3. Kadastrālās uzmērīšanas lieta;
4. Ēkas vēsturiskie būvprojekta dokumenti (skenēti dati);
5. ES-P (darba versija) Sporta iela 14, Augšlīgatne.
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