DARBA UZDEVUMS 


	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	ALŪKSNES MUIŽAS PARKS

	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Pils iela 31, 74 un 76, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Projektēšanas stadija
	Būvprojekta Nr.419-2016 “Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu projekts” izmaiņu dokumentācijas izstrāde

	2.2. 
	Projektēšanas mērķis 
	Veikt 2016. gadā izstrādātā būvprojekta izmaiņas, iekļaujot saskaņā ar veiktajiem pētījumiem apzinātās mazās arhitektūras formas: Koka paviljona atjaunošanu, Kanovas vāzes novietojumu, Ampīra stila vārtu un tiltiņa atjaunošanas risinājumus.

	3. DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

	3.1.
	Dokumenti, tehniskie un/ vai īpašie noteikumi (izsniedz pasūtītājs)
	3.1.1. Īpašuma apliecinošie dokumenti
3.1.2. tehniskie noteikumi;
3.1.3. ģeotehniskā izpēte;
3.1.4. topogrāfiskais plāns

	4. PRASĪBAS RISINĀJUMIEM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	4.1.1. Izstrādāt vēsturiskajā un ainaviskajā izpētē balstītu Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu izmaiņu projektu, ietverot:
4.1.1.1. vēsturisko parka elementu: Ampīra stila vārti un tilts, Kanovas (marmora) vāze, atjaunošanu to autentiskajās vietās;
4.1.1.2. Koka paviljona atjaunošanu un piemērošanu Alūksnes izziņas centra funkcijām


	5. NOSACĪJUMI IZMAIŅU BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI UN NOFORMĒŠANAI

	5.1.	
	Izstrādes laiks
	6 (seši mēneši), ieskaitot saskaņošanu Nacionālās kultūras un mantojuma pārvaldē

	5.2.
	 Izmaiņu būvprojekta sastāvs

	5.2.1. Vispārīgā daļa
5.2.2. Arhitektūras daļa. 
5.2.2.1. ĢP – Vispārīgie rādītāji.
5.2.2.2. TS – Teritorijas sadaļa.
5.2.2.3. AR – Arhitektūras risinājumu sadaļa.
5.2.2.4. ARD – Arhitektūras detalizēto risinājumu sadaļa (arhitektonisko detaļu rasējumi, koka izstrādājumu rasējumi, fasāžu un telpu apdares darbu apjomu specifikācijas).
5.2.3. Inženierrisinājumu daļa
5.2.3.1.BK – Būvkonstrukciju sadaļa.
5.2.3.2.AVK – Apkures un ventilācijas sadaļa (apkures sistēmas un ventilācijas risinājumi).
5.2.3.3.SAT – siltumapgāde (ārējā). 
5.2.3.4. ŪK – 	Ūdensapgādes un kanalizācijas sadaļa (Alūksnes izziņas centra ēkai).
5.2.3.5. EL – 	Elektroapgādes sadaļa (iekšējie tīkli).
5.2.3.6. ELT – 	Elektroapgādes sadaļa (teritorijas ārējie tīkli teritorijas un ēkas fasāžu apgaismojums).
5.2.3.7. Zibens aizsardzība un zemējuma kontūrs (Alūksnes izziņas centra ēkai).
5.2.3.8. UATS – Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (Alūksnes izziņas centra ēkai).
5.2.3.9. EES-AS - Apsardzes signalizācija (Alūksnes izziņas centra ēkai).
5.2.3.10. EES-VN - Videonovērošanas sistēmas piegulošajā teritorijā.
5.2.4.Darbu organizācijas projekts (DOP) ( ja restaurācijas / atjaunošanas darbi tiek dalīti kārtās, tad katrai kārtai atsevišķs DOP).
5.2.5. Ekonomikas daļa:
5.2.5.1. IS – 	Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.
5.2.5.2. BA – 	Būvdarbu apjomu saraksts.
5.2.5.3. T – 	Izmaksu aprēķins.
5.2.6. Izstrādātie dokumenti Projektētājam jāsagatavo papīra formātā 6 (sešos) eksemplāros un elektroniski kompaktdiskā vai zibatmiņā: viss pdf formātā, teksta dokumenti doc vai xls formātā, rasējumi dwg formātā.



