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[bookmark: _Toc147168181][bookmark: _Toc103333499][bookmark: _Toc103752366]PROJEKTA INFORMĀCIJA
	Projekta nosaukums:
	

	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	

	Pretendenta reģistrācijas numurs:
	

	Pretendenta juridiskā adrese:
	

	Pretendenta biroja adrese:
	


[bookmark: _Toc147168182]IEVADS 
Pirms līguma BIM izpildes plāna (BIP) veidne norāda, kāda informācija dalībniekam jāsniedz saskaņā ar PIP.
BIP sniegs iespēju Pasūtītājam novērtēt Pretendenta piedāvātos procesus, tehnisko un cilvēkresursu nodrošinājumu un pārliecināties par spēju strādāt BIM procesā.
Aizpildīta BIP veidne ar nepieciešamajiem pielikumiem jāiesniedz kopā ar pārējo iepirkuma piedāvājuma dokumentāciju.
Šablona struktūru nedrīkst mainīt. Var pievienot papildus apakšpunktus, bet nedrīkst mainīt vai svītrot vispārīgās sadaļas.
Pirms līguma BIM izpildes plāna veidnē slīprakstā ir sniegti norādījumi vai skaidrojumi pirms līguma BIM izpildes plāna sagatavošanai.
[bookmark: _Toc147168183]BIM MĒRĶI UN PIELIETOJUMS
Aprakstīt BIM mērķus un pielietojumu pamatojoties uz PIP. Aprakstiem jābūt pēc iespējas detalizētākiem, lai Pasūtītājs varētu pilnībā novērtēt Pretendenta sapratni par Pasūtītāja prasībām, kā arī Pretendents var papildināt BIM mērķus un BIM pielietojumu definējot savus priekšlikumus.
Piemērs:
Pretendents apliecina, ka ar izstrādātajiem BIM, Pasūtītājs sasniegs PIP definētos mērķus un Pasūtītājs vai citas projektā iesaistītās personas, varēs izmantot BIM atbilstoši PIP definētajiem BIM pielietojumiem.
[bookmark: _Toc147168184]PROJEKTA POSMI UN PROJEKTA ATSKAITES PUNKTI
Izstrādāt darbu izpildes grafiku, ņemot vērā Pasūtītāja paredzamos projekta atskaites punktus, saskaņā ar iepirkuma noteikumiem. Norādīt katra kontroles punkta izpildes termiņus:
	Atskaites punkts
	KC
	ST
	DT
	AP
	BV
	IM
	AIM

	Projektēšana

	MBP
	
	
	
	
	
	
	

	BP
	
	
	
	
	
	
	

	Būvniecība

	Būvdarbu uzsākšana
	
	
	
	
	
	
	

	U.t.t.
	
	
	
	
	
	
	

	Nodošana pārvaldībā

	Lietotāju piekļuve telpām
	
	
	
	
	
	
	

	Lietotāju apmācības
	
	
	
	
	
	
	

	Būves pieņemšana ekspluatācijā
	
	
	
	
	
	
	

	Būves nodošana-pieņemšana
	
	
	
	
	
	
	


Pretendents izstrādā tabulu papildinot/koriģējot atbilstoši konkrēta projekta prasībām.
[bookmark: _Toc147168185]INFORMĀCIJAS VADĪBA
1.1. [bookmark: _Toc103752375][bookmark: _Toc104119945][bookmark: _Toc147168186]Vienotā datu vide (VDV)
Aprakstīt informācijas apmaiņas procesus savā uzņēmumā, tostarp VDV risinājumu, ko Pretendents plāno izmantot stadijā Darbs progresā (saskaņā ar LVS EN ISO 19650-1). 
1.2. [bookmark: _Toc147168187]Datu drošība
Aprakstīt datu drošības pasākumus, ko plāno veikt, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību (novērst nesankcionētu piekļuvi datiem, datu noplūdi, datu zudumu u. c.).
1.3. [bookmark: _Toc103752377][bookmark: _Toc104119947][bookmark: _Toc147168188]Dokumentu struktūra
Aprakstīt nepieciešamo dokumentu struktūru, kuru nepieciešams izveidot Pasūtītāja VDV risinājumā, kā arī aprakstīt dokumentu struktūru savā VDV.
1.4. [bookmark: _Toc103752378][bookmark: _Toc104119948][bookmark: _Toc147168189]Failu nosaukumu veidošanas principi
Aprakstīt failu nosaukumu veidošanas principus.
[bookmark: _Toc147168190]PROJEKTĒŠANA
1.5. [bookmark: _Toc103752384][bookmark: _Toc104129783][bookmark: _Toc147168191]Uzņēmēja lomas un atbildības
1.5.1. [bookmark: _Toc147168192]Uzņēmēja lomas
Norādīt informāciju par uzņēmumiem un speciālistiem, kuri veiks PIP definētās lomas.
	Loma
	Būvprojekta daļa
	Uzņēmums
	Vārds Uzvārds

	
	
	
	

	
	
	
	


1.5.2. [bookmark: _Toc147168193]Atbildības matrica
Uzņēmējam nepieciešams nodefinēt projektā iesaistīto pušu atbildību par būvprojekta daļām, citiem BIM nodevumiem, kā arī nepieciešams nodefinēt atbilstošo grafiskās detalizācijas līmeni kāds tiks sasniegts 3D BIM modeļos katrā BIM attīstības fāzē saskaņā PIP un Projekta speciālajām prasībām. 
Aizpildot Atbildības matricu (proti, norādot informāciju par 3D BIM modeļiem, savietoto modeli, kā arī citiem BIM nodevumiem), pretendents apstiprina pieprasīto BIM nodevumu izstrādi. Gadījumā, ja Atbildības matricā netiek norādīta informācija par Projekta speciālajās prasībās pieprasītiem BIM nodevumiem, tas nozīmē, ka attiecīgi nodevumi netiks izstrādāti.
Atbildības matrica izstrādājama iesaistoties visām no piegādātāja puses projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm. Atbildības matricu ir nepieciešams pievienot pirms līguma BIM īstenošanas plāna pielikumā.
1.6. [bookmark: _Toc147168194]BIM izstrāde
1.6.1. [bookmark: _Toc103752388][bookmark: _Toc104129787][bookmark: _Toc147168195]BIM sadaļas (modeļi)
Aprakstīt informāciju par BIM modeļiem norādot, cik un kādās būvprojekta sadaļas BIM modeļi tiks izstrādi.
1.6.2. [bookmark: _Toc103752389][bookmark: _Toc104129788][bookmark: _Toc147168196]Detalizācijas līmenis
Aprakstīt BIM modeļu detalizācijas līmeni katrā disciplīnā (katram modelim). T.sk. nepieciešams norādīt, kādi elementi netiks modelēti.
1.6.3. [bookmark: _Toc103752390][bookmark: _Toc104129789][bookmark: _Toc147168197]Informācijas detalizācijas līmenis
Aprakstīt BIM modeļu informācijas detalizācijas līmeni katrā disciplīnā (katram modelim). Nepieciešams aprakstīt, kā tiks nodrošināta prasība pievienot informāciju Pasūtītāja definētajā atribūtu kopā.
1.7. [bookmark: _Toc104129790][bookmark: _Toc147168198]Esošās situācijas fiksēšana
Aprakstīt esošās situācijas BIM modeļu izstrādes procesu, norādot, kā tiks uzmērīta esošā situācija, kā tiks izstrādāts BIM modelis, kādā detalizācijas pakāpē, kādu elementi būs pieejami modelī, un kāda informācija tiks pievienota pie elementiem.
Ja konkrētajā projektā nav esošu ēku/būvju un netiks veikta uzmērīšana veicot lāzerskanēšanu, Pretendents apraksta kā tiks izmantoti topogrāfisko plānu dati, lai veiktu esošās un plānotās virsmas modelēšanu.
1.8. [bookmark: _Toc103752391][bookmark: _Toc104129793][bookmark: _Toc147168199]Komunikācija un informācijas vadība
Aprakstīt, kādā veidā notiks informācijas apmaiņa, tās saturu un apmaiņu biežumu, kā arī noteikt kopīgas sapulces/tikšanās projekta mērķu sasniegšanai.
1.9. [bookmark: _Toc104129795][bookmark: _Toc147168200]Autoru programmatūras un failu formāti
Norādīt programmnodrošinājumu visās būvprojekta sadaļās, norādot versijas un failu formātus.
	№
	Būvprojekta sadaļa
	Programmatūra
	Versija
	Failu formāts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.10. [bookmark: _Toc147168201]Modelēšanas prasības
1.10.1. [bookmark: _Toc104129798][bookmark: _Toc147168202]Modelēšanas principi
Aprakstīt, kā tiks izstrādāti BIM modeļi visās disciplīnās un kā tiks izmantoti citu disciplīnu modeļi modelēšanas procesā.
1.10.2. [bookmark: _Toc104129799][bookmark: _Toc147168203]Koordinātas
Aprakstīt, kā tiks izpildītas prasības, piegādāt BIM modeļus LKS-92 koordinātu sistēmā un LAS-2000.5 augstumu sistēmā.
1.10.3. [bookmark: _Toc104129800][bookmark: _Toc147168204]Ēku un stāvu nosaukumi
Aprakstīt, kā tiks panākts tas, ka visiem modeļiem būs vienāds ēkas nosaukums un vienādi stāvu dalījumi un stāvu nosaukumi, kā arī zonas, ja tādas tiks veidotas.
1.10.4. [bookmark: _Toc104129801][bookmark: _Toc147168205]Modelēšanas rīki
Aprakstīt ar kādiem modelēšanas rīkiem tiks modelēts, piemēram: pamati, pārsegumi, sienas, kolonnas, sijas, durvis, logi, kāpņu konstrukcijas, teritorijas sadaļā apmales, ceļa segums, u.c.
1.10.5. [bookmark: _Toc104129802][bookmark: _Toc147168206]Modeļu dalīšana
Aprakstīt modeļu dalīšanas principus visās būvprojekta sadaļās (modeļos).
1.10.6. [bookmark: _Toc147168207]Rasējumi
Aprakstīt rasējumu noformēšanas procesu aprakstot, kā tiks nodrošināts tas, ka rasējumiem ir jābūt veidotiem no modeļiem, t.sk. rasējumu izmaiņas. Jāapraksta par visām būvprojekta sadaļām, t.sk. TS-L un TS-CD sadaļām.
1.10.7. [bookmark: _Toc104129804][bookmark: _Toc147168208]Savietotais BIM
Aprakstīt, kā tiks veikta modeļu savietošana, kādā programmnodrošinājumā, un kā tiks izpildītas PIP prasības.
1.10.8. [bookmark: _Toc104129805][bookmark: _Toc147168209]Sadursmju pielaides
Aprakstīt iespējamās sadursmes, norādot starp kādiem elementiem kādos modeļos, t.sk. kā tiks koordinēti LBN noteiktie attālumi starp elementiem.
1.11. [bookmark: _Toc103752394][bookmark: _Toc104129807][bookmark: _Toc147168210]Klasifikācijas
Aprakstīt klasifikācijas kodu piešķiršanas procesu un kā tiks nodrošinātas klasifikācijas kodu pārbaudes pārliecinoties, ka kodi piešķirti visiem elementiem, kā arī to, ka piešķirti pareizie kodi.
1.12. [bookmark: _Toc104129808][bookmark: _Toc147168211]Materiālu apjomu specifikācijas
Aprakstīt, kādā veidā tiks veikta materiālu apjomu nolasīšana un eksportēšana no autorprogrammām atsevišķajām būvprojekta daļām, un kā tā tiks strukturēta.
1.13. [bookmark: _Toc103752395][bookmark: _Toc104129809][bookmark: _Toc147168212]Risku vadība
Aprakstīt identificētos riskus, kā arī veicamos pasākumi risku stratēģijai. 
1.14. [bookmark: _Toc103752396][bookmark: _Toc104129810][bookmark: _Toc147168213]Kvalitātes vadība (QA&QC)
Aprakstīt, kādā veidā tiks koordinēti attiecīgo sadaļu 3D BIM modeļi un kā tiks nodrošināta kvalitātes kontrole.
1.15. [bookmark: _Toc103752397][bookmark: _Toc104129813][bookmark: _Toc147168214]Būvprojekta/BIM piegādes (GIPP)
Aprakstīt, Galvenā informācijas piegādes plāna (GIPP) izstrādes procesu, t.sk. norādot plānoto informācijas apjomu.
[bookmark: _Toc103333505][bookmark: _Toc103752398][bookmark: _Toc104129814][bookmark: _Toc147168215]BŪVNIECĪBA
1.16. [bookmark: _Toc103752399][bookmark: _Toc104129815][bookmark: _Toc147168216]Lomas un atbildības
Norādīt informāciju par uzņēmumiem un speciālistiem, kuri veiks PIP definētās lomas būvniecības posmā (t.sk. autoruzraudzība).
	Loma
	Būvprojekta daļa
	Uzņēmums
	Vārds Uzvārds

	
	
	
	

	
	
	
	


1.17. [bookmark: _Toc147168217][bookmark: _Toc103752406][bookmark: _Toc104129831]Plānošana
1.17.1. [bookmark: _Toc147168218]Darbu sadalījuma struktūrplāns (WBS)
Pretendentam nepieciešams apliecināt, ka grafika un ekonomikas daļas tiks izstrādātas pēc vienota darbu struktūrplāna, kā arī izpildītas citas PIP definētās prasības.
1.17.2. [bookmark: _Toc147168219]Būvdarbu grafiks un atskaites punkti
Aprakstīt, kādā plānošanas programmā tiks izstrādāts būvniecības grafiks, kā tiks izpildītas PIP definētās prasības.
1.17.3. [bookmark: _Toc147168220]4D būvdarbu simulācija
Nepieciešama aprakstīt, kā tiks izstrādāta būvniecības simulācija (4D), kā tiks izpildītas PIP definētās prasības.
1.18. [bookmark: _Toc147168221]Progresa sekošana
Aprakstīt, kā informācija no būvlaukuma tiks attēlota BIM modeļos, kā tiks izpildītas PIP definētās prasības.
1.19. [bookmark: _Toc147168222]Projekta Informācijas Modelis (PIM)
Aprakstīt, kā tiks koordinēts PIM būvniecības posmā, atbilstoši PIP definētajām prasībām.
1.20. [bookmark: _Toc147168223]Risku vadība
Aprakstīt identificētos riskus, kā arī veicamos pasākumus risku stratēģijai.
Piemēram: 
· Nepieciešamā informācija papildināšanai BIM modeļos nav savlaicīgi iesniegta;
· Nav uzbūvēts atbilstoši Būvprojekta BIM;
· U.t.t.
1.21. [bookmark: _Toc147168224]Kvalitātes vadība (QA&QC)
Aprakstīt, kādā veidā tiks koordinēti attiecīgo sadaļu 3D BIM modeļi būvniecības posmā un kā tiks nodrošināta kvalitātes/atbilstības kontrole.
1.22. [bookmark: _Toc147168225]Būvuzraudzība
Aprakstīt sadarbības procesu ar projekta būvuzraugiem, kā tiks piegādāta informācija, u.c.
1.23. [bookmark: _Toc147168226]Autoruzraudzība
Aprakstīt, kā tiks veiktas izmaiņas BIM modeļos autoruzraudzības posmā un izdoti izmaiņu rasējumi visos PIP minētajos gadījumos.
1.24. [bookmark: _Toc147168227]Nodošana
Aprakstīt PIM nodošanas procesu un kā tiks izpildītas PIP prasības.
[bookmark: _Toc147168228][bookmark: _Hlk147167590]APSAIMNIEKOŠANA
Aprakstīt, kā tiks izpildītas PIP definētās prasības, t.sk. AIM izmaiņu procesu garantijas laikā.


(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) elektronisks paraksts, tā atšifrējums)
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