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	Nr. p.k.
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	1.
	Vispārīgās prasības (Failu formāts)
	
	
	
	

	1.1.
	Failu formāts:
	
	
	
	

	1.1.1.
	Paraugmodeļi ir iesniegti autorprogrammas oriģinālajā formātā.
	●
	●
	●
	

	1.1.2.
	Paraugmodeļi ir iesniegti *.IFC failu formātā.
	●
	●
	●
	●

	
1.2.
	[bookmark: _Hlk128129646]Iesniegtie paraugmodeļi ir izveidoti autorprogrammās, kuras tiks izmantotas veicot projektēšanas darbus saskaņā ar pirms līguma BIM izpildes plāna punktā Nr.5.5. “Autoru programmatūras un failu formāti” uzrādīto informāciju.
	
●
	
●
	
●
	

	2.
	Paraugmodeļi *.IFC failu formātā satur šādu informāciju
	
	
	
	

	2.1.
	Grafiskā informācija:
	
	
	
	

	
2.1.1.
	Asu tīkls A-B/1-2. Asu krustpunkts A/1 atrodas koordinātās X;Y;Z=0;0;0. Asu solis – 1000 mm X ass virzienā un 1000 mm Y virzienā.
	●
	●
	●
	

	
2.1.2.
	Telpiska figūra ar izmēriem 1000 (x)x1000 (y)x1000 (z)mm, kura apakšējās plaknes augstuma atzīme ir Z=500 mm.
	●
	●
	●
	●

	2.1.3.
	Virsskatā telpiskās figūras ģeometrija sakrīt ar asu tīklu A-B/1-2.
	●
	●
	●
	

	2.2.
	Negrafiskā informācija:
	
	
	
	

	
2.2.1.
	Telpiskai figūrai ir pievienota datu kopa vai kopas, kurā ir norādīta pieprasītā informācija pie šādiem atribūtiem: “01_Autors”, “02_Projekta sadaļa”, “03_Datums”.
	●
	●
	●
	●

	
2.2.2.
	Iepriekšējā punktu minētā informācija ir norādīta datu kopā ar nosaukumu “NVA”.
	●
	
	
	

	3.
	Korekto modeļu daudzums
	
	
	
	

	
3.1.
	Ir iesniegti korektie (proti, prasībām atbilstošie) parauga modeļi no visiem attiecīgo būvprojekta daļu BIM modeļa autoriem atbilstoši pretendenta pirms līguma BIM izpildes plānā norādītajam BIM modeļu autoru sarakstam.
	
●
	
●
	
	


	4.
	Savietotais modelis
	
	
	
	

	
4.1.
	Iesniegts savietotais modelis, kas izveidots no iesniegtajiem failiem *.IFC failu formātā, un savietotajā modelī katram *.IFC failu formāta modelim ir redzama visa atsevišķiem modeļiem pievienotā informācija.
	
●
	
●
	
●
	
●

	
4.2.
	Savietotajā modelī visi modeļi ir savietoti korektās koordinātās un pārklājas neveicot manuālu koordināšu labošanu autorprogrammā, kurā tiek veikta modeļu savietošana.
	●
	●
	●
	●


*Ar punktu iezīmēts obligāti izpildāmo prasību (jeb kritēriju) kopums pie noteiktā piešķiramo punktu skaita.
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