4.pielikums
TEHNISKAIS UZDEVUMS
ATKLĀTS KONKURSS
[bookmark: _Hlk161302442]“Siltumtīklu avārijas remonta darbu veikšana”
Id. Nr. RS2024/077/AK
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Pasūtītājs: akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – Pasūtītājs).
2. [bookmark: _Hlk148962775]Siltumtīklu avārijas remonta darbu veikšana siltumtīklu avāriju gadījumos. 
TEHNISKĀS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3. Apliecinājums par avārijas darbu uzsākšanas laiku (darba dienās no 8.00 līdz 17.00 un pārējā darba dienu laikā, brīvdienās un svētku dienās) no pieteikuma saņemšanas brīža (Piedāvājuma vēstule).
4. Apliecinājums par darbaspēku resursiem, kuri nepieciešami Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei (1.pielikums).
5. Informācija par brigāžu skaitu un sastāvu (ieņemamais amats, specialitāte) Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei (2.pielikums).
6. Apliecinājumu par gatavību tehniskā aprīkojuma un iekārtu skatei (brīvā formā) (3.pielikums).
7. Pretendenta rīcībā esošā tehniskā aprīkojuma un iekārtu atbilstība Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei (t.sk., iespēja nomāt, iesniedzot nomas saistību apliecinājumu, vai citādi iegūt pasūtījuma izpildei nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu) (4. pielikums). Pretendenta tehniskie resursi tiks vērtēti tikai pēc tehniskās skates, iepriekš saskaņojot skates laiku ar Pretendentu.
Tehniskās prasības darbA veikšanai
8. Izpildāmo darbu apjoms, laiks un tehniskais nodrošinājums.
8.1. Veikt siltumtīklu avārijas remontu darbus pēc pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja.
8.2. Rīgas teritorijā izvietoto AS „RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu avāriju gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba dienās no pl.8.00 līdz 17.00 ne ilgāk kā 3 (trīs) stundu laikā un pārējā darba dienu laikā, brīvdienās un svētku dienās ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā izpildītājam jāuzsāk siltumtīklu avārijas remontu darbi. 
8.3. Lai nodrošinātu siltumtīklu avārijas remontu darbu izpildi, izpildītājam ir jābūt pieejamām un darba kārtībā Tehniskā uzdevuma 4.pielikumā norādītajām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam. Mašīnām/pārvietojamām darbnīcām pēc skaita ir jābūt atbilstošām izpildītāja piedāvāto avārijas brigāžu skaitam un trafaretām ar firmas atpazīstamības logo, adresi un kontakttālruņu numuriem.
8.4. Izpildītājam jāierodas avārijas objektā ar remontu darbu izpildei nepieciešamo aprīkojumu, mehānismiem, rakšanas tehniku un transporta līdzekļiem. Visām avārijas darbu veikšanai nepieciešamajam iekārtām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, pārbaudītām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar attiecīgām uzlīmēm par pārbaudes laiku.
8.5. Nepieciešamības gadījumā darbu izpildes vietā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un darbu izpildes vietas apsardzi.
8.6. Ja darbu veikšanas laikā tiek konstatēti azbestu saturoši materiāli, tad darbus veikt saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 19.04.2011. noteikumiem Nr.301 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” un MK 12.10.2004. noteikumiem Nr.852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”.
8.7. Pasūtītājam ir tiesības reizi divos gados veikt avārijas mācību treniņu uz izpildītāja rēķina, lai pārbaudītu reaģēšanas laiku ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu avārijas darbu likvidēšanai.  
9. Prasības darbu organizācijai.
9.1. Pasūtītājs nodrošina avārijas objekta uzrādīšanu, siltumtīklu atslēgšanu un drenēšanu.
9.2. Pasūtītājs nodrošina avārijas vietas norobežošanu uz ielu braucamās daļas atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
9.3. Izpildītājs nodrošina tranšeju aizbēršanu, grunts blīvēšanu, apzaļumošanu, ielu un trotuāru laukumu sagatavošanu asfaltēšanas darbiem.
10. Izpildāmo darbu kontrole
Izpildītāja pārstāvis kontrolē avāriju darbu apjomu un transporta pakalpojumu un mehānismu izmantošanas apjomu.
11. Darba aizsardzības un ugunsdzēsības prasības.
11.1. Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdzēsības prasībām.
11.2.  Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.
DARBU NODOŠANA
12. Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu. Pēc darbu pabeigšanas, līdz darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, sakopt un savest kārtībā darbu izpildes vietu, nododot to Pasūtītāja pārstāvim.
13. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs noformē un iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu (Veidlapa F-2). Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt izpildītājam noformēt un iesniegt Darbu izpilddokumentāciju.
14. Izpildītājs uz sava rēķina objektā veic visas pārbaudes. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs.      
15. Izpildītājs darba laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā saskaņā ar Atkrituma apsaimniekošanas likuma prasībām ir saņēmis atbilstošu atļauju.
16. Izpildītājs nodrošina darbu laikā demontēto iekārtu un cauruļvadu un metāla aizsargapvalku (metāllūžņu) saglabāšanu, nogādāšanu par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā vietā.
17. Izpildītāja personāla kvalifikācijai, skaitam, tehniskajam nodrošinājumam jābūt pietiekošam operatīvai darbu izpildei bez apakšuzņēmēju piesaistīšanas un Pasūtītāja tehnisko resursu izmantošanas.
DARBĀ IZMANTOJAMIE MATERIĀLI
18. Darbā izmantot kvalitatīvus, siltumtīklu ekspluatācijas īpatnībām piemērotus materiālus.
19. Būvniecībā drīkst izmantot tikai būvizstrādājumus kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulā (ES) Nr.305/2011) un MK 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”  izvirzītajiem nosacījumiem.
20. Pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar remontu darbu izpildei nepieciešamajiem materiāliem:
20.1. caurulēm;
20.2. noslēgarmatūru;
20.3. siltumizolācijas materiāliem;
20.4. kompensatoriem.
21. Izpildītājs piegādā darbu izpildei pārējos nepieciešamos palīgmateriālus.
DARBA IZPILDES TERMIŅI
22.  Siltumtīklu avārijas remonta darbu vietās darbi jāuzsāk pēc pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja:
22.1. darba dienās no pl.8:00 līdz 17:00 - ne ilgāk kā 3 (trīs) stundu laikā;
22.2. pārējā darba dienu laikā, brīvdienās un svētku dienās – ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā.
23. Darbu izpildes laiks (uzsākšana, pabeigšana) tiek fiksēts darba nodošanas - pieņemšanas aktā.
NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS
24.  Būvniecības likums.
25. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
26. MK 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
27. MK 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.
28. MK 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
29. MK 2003.gada 25.feburāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
30. Rīgas domes 31.08.1999. saistošie noteikumi Nr.44 “Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi”.
31. Rīgas domes 28.12.2000. saistošie noteikumi Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
32. Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”.
33. Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.
34. Rīgas domes 28.12.2000. lēmums Nr. 9207 “Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās”.
35. Citi LR spēkā esoši normatīvie akti.
36. Darbu izpildei nepieciešamās veidlapas un izpilddokumentācijas sagatavošanas noteikumi pieejami tīmekļvietnē www.rs.lv sadaļā BŪVNIECĪBA .
IZPILDĀMO DARBU KONTROLE
37. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu darbu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus.
38. [bookmark: _Hlk131513101]Pasūtītājs kontrolē izpildīto darbu apjomu un transporta pakalpojumu un mehānismu izmantošanas apjomu.
39. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā, ja izpildītājs nepilda saistības (nav ievērots darba uzsākšanas laiks, nepamatots darba izpildes laiks, nekvalitatīvs darbs), par ko sastādīts konstatācijas akts, uz 6 mēnešiem izslēgt konkrēto izpildītāju no avārijas darbu veicēju izvēles.
Tehniskajam uzdevumam ir šādi pielikumi:
[bookmark: _Hlk161326093][bookmark: _Hlk161328073]1.pielikums - Apliecinājums par darbaspēku resursiem, kuri nepieciešami Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei.
2.pielikums – Brigāžu skaits un sastāvs (ieņemamais amats, specialitāte) Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei.
3.pielikums – Apliecinājums par gatavību tehniskā aprīkojuma un iekārtu skatei.
4.pielikums - Pretendenta tehniskie resursi (pieejamās tehnikas, instrumentu, transporta un aprīkojuma saraksts) Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei.
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[bookmark: _Hlk131152596]Tehniskā uzdevuma 1.pielikums 
 
[bookmark: _Hlk161304533]
Apliecinājums par darbaspēka resursiem,
 kuri nepieciešami Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei
(brīvā formā) 

[bookmark: _Hlk161328268]“Siltumtīklu avārijas remontu darbu veikšana”
identifikācijas Nr.                       















[bookmark: _Hlk131513122][bookmark: _Hlk131508894]__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

Tehniskā uzdevuma 2.pielikums

[bookmark: _Hlk161304551]Brigāžu skaits un sastāvs (ieņemamais amats, specialitāte)
 Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei


„Siltumtīklu avārijas remontu darbu veikšana”
identifikācijas  Nr. 


	Nr.p.k.
	Amats
	Specialitāte

	
	Brigāde Nr.1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Brigāde Nr.2

	
	
	

	
	
	

	
	
	











__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)















[bookmark: _Hlk161304395]
Tehniskā uzdevuma 3.pielikums





Apliecinājums par gatavību tehniskā aprīkojuma un iekārtu skatei
(brīvā formā) 


„Siltumtīklu avārijas remontu darbu veikšana”
identifikācijas  Nr. 











__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)



[bookmark: _Hlk161328225]Tehniskā uzdevuma 4.pielikums



[bookmark: _Hlk161304512]Pretendenta tehniskie resursi (pieejamās tehnikas, instrumentu, transporta un aprīkojuma saraksts) Tehniskajā uzdevumā paredzēto darbu izpildei

“Siltumtīklu avārijas remontu darbu veikšana”
identifikācijas Nr.                       


	Nosaukums
	Izcelsmes valsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis (jauns, labs/slikts)
	Piederība
(īpašumā/nomā)

	Mašīna / pārvietojamā darbnīca, aprīkota ar: 
	
	
	

	ugunsdzēšamo aparātu (ar atbilstošu dzēstspēju)
	
	
	

	rokas elektriskiem instrumentiem     (leņķa slīpmašīna D125; D230,
zobenzāģis,
metināšanas aparāts,
elektrodu žāvētājs/ termoss,
triecienurbjmašīna/ perforators
	
	
	

	gāzes griezējinstrumentiem (acetilēna, propāna un skābekļa baloniem, jābūt aprīkotiem ar drošības ierīcēm -
reduktoriem, liesmas slāpētājiem un manometriem)
	
	
	

	mazo mehanizāciju (t.sk. bliete, asfalta zāģis utt.)
	
	
	

	Barjeras, statņi, mirgojošie gaismas signāli
	
	
	

	Ekskavators (Miniekskavators) 
(ugunsdzēšamais  aparāts ar atbilstošu dzēstspēju)
	
	
	

	Autoceltnis (jāuzrāda pēdējais tehniskās pārbaudes protokols),
(ugunsdzēšamais  aparāts ar atbilstošu dzēstspēju)
	
	
	

	Automašīna (Pašizgāzējs)
(ugunsdzēšamais  aparāts ar atbilstošu dzēstspēju)
	
	
	

	Asfalta frēze
	
	
	

	Kompresors
	
	
	

	Ģenerators 
(elektroģenerators/ elektrometināšanas ģenerators)
	
	
	

	Vibroplate, vibrobliete
	
	
	

	Pārvietojamais ceļa zīmju vairogs
	
	
	

	Tvaikošanas novēršanas ierīce
	
	
	





[bookmark: _Hlk69201892]__________________________
[bookmark: _Hlk69201846](pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

