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Ieinteresētajiem piegādātājiem
Par informācijas sniegšanu

[bookmark: _Hlk168473505]Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdotajiem jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz turpmāk minētās atbildes:

	1.jautājums
	Lūdzu precizēt apjomu šīm divām poozīcijām, pēc rasējuma TS-L-11 sanāk ievērojami mazāks apjoms. Specifikācijā norādīts nekorekts apjoms betonam vienam gabalam.
	180
	Āra sporta vingrošanas iekārtas TSL-4
	 
	 
	 

	182
	S-1 pamata TP-2 izveide 3gb.
	 
	 
	 

	183
	Pamatslāņa izveide,šķembas 16-22mm
	m3
	 
	0,66

	184
	Betona pamata pēda C30/37 XC3 XF2
	m3
	 
	7,32

	185
	Pamatu pēdas stiegrojums D8,D12, B500B
	kg
	 
	39,57

	186
	Detaļa no trenažieru ražotāja
	gb
	 
	6,00

	188
	S-2 pamata TP-3 izveide 1gb
	 
	 
	 

	189
	Pamatslāņa izveide,šķembas 16-22mm
	m3
	 
	0,61

	190
	Betona pamata pēda C30/37 XC3 XF2
	m3
	 
	0,55

	191
	Pamatu pēdas stiegrojums D8,D12, B500B
	kg
	 
	69,90

	192
	Detaļa no trenažieru ražotāja
	gb
	 
	2,00

	194
	S-3 pamata TP1 izveide4gb
	 
	 
	 

	195
	Pamatslāņa izveide,šķembas 16-22mm
	m3
	 
	0,88

	196
	Betona pamata pēda C30/37 XC3 XF2
	m3
	 
	9,76




	Atbilde
	Komisija norāda, ka ir mainīti apjomi  būvprojekta sadaļas  rasējuma TS-L-11 specifikācijā, kā arī veiktas izmaiņas finanšu piedāvājumā failā, skatīt 9_pielikums_FINANSUPIEDAVAJUMS_19_08_2024_ar_groz_gala.xlsx" un RSU_BA_ Viss darbu sadal_19_08_2024_ ar groz_ gala.xlsx" izklājlapā  “1-16 Teritorijas sadaļa/Labiekārtošana” (dokumentu jaunās versijas ar integrētiem visiem grozījumiem). 

	2.Jautājums 
	Lūdzu precizēt vai nedublējas sekojošas izmaksas? “Lok.tāmē 1_15 dažādi_groz” pozīcija 21..28 / “Lok.tāmē 3_1_1_IN_SI” pozīcija 28
	21
	Vingrošanas podesta izbūve AR-36
	 
	 

	22
	Koksne C24 50mm*200mm
	m
	      30,68 

	23
	Laminēta saplākšņa loksnes klājums 21mm
	m2
	        7,30 

	24
	Trenažieru zāles grīdas segums BOEN Boflex vai ekvivalents
	m2
	        7,74 

	25
	Metāla leņķveida nosegprofils 35mm*35mm*4mm
	m
	        7,01 

	26
	Isolgomma SYL PRO Line-vibrāciju izolācja, 3mm
	m2
	        1,53 

	27
	Montāžas leņķis 80*80*2mm
	gb
	      68,00 

	28
	Pieslēgumi pie saistošajām ēkas inženiersistēmām, inženiertīkliem , konstrukcijām, apdares u.c. būvelementiem (skatīt TS)
	kpl
	        1,00 



	28
	Stacionāra platforma no metāla karkasa un finiera, (ar uzstādīšanu)
ar uzlīmētu Tarkett - Omnisports Speed (3.45 mm) - Light Maple
Izmēri: 3000 x 2000 x 300mm
Konstrukcija: Koka + Finieris 
	SI-13
	gb
	          1,00 




	Atbilde 
	Komisija norāda, ka veiktas izmaiņas failos 9_pielikums_FINANSUPIEDAVAJUMS_19_08_2024_ar_groz_gala.xlsx" un RSU_BA_ Viss darbu sadal_19_08_2024_ ar groz_ gala.xlsx" izklājlapās  “1-15 Dažādi darbi” un “3-1-1	Sporta aprīkojums”. 

	3.jautājums
	BK projektā nav materiālu specifikācijas atsevišķiem rasējumiem vai konstrukciju veidiem, ir dota tikai kopējā projekta specifikācija. Stiegrojumam arī ir kopējā specifikācija, bet nav zināms, cik daudz stiegrojuma ir pa konstrukciju veidiem. Nav iespējams pārbaudīt, vai saliekamā dzelzsbetona stiegrojums ir šajā specifikācijā.

	Atbilde
	Komisija norāda, ka būvprojektam “par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi RSU sporta bāzes Cigoriņu ielā 1, Rīgā pārbūvei un autoruzraudzību” ir veikta būvprojekta ekspertīze, ieskaitot Būvkonstrukciju sadaļu (BK). Vienlaikus saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” 1.3.5.punktu, Uzņēmējam finanšu piedāvājuma vienību izcenojumos ir jāiekļauj: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru Būvelementu, arī gadījumos, kad atsevišķas (statiski, konstruktīvi vai kā citādi funkcionāli, tehnoloģiski vai ar standartiem un normatīviem pamatotas) Būvelementa daļas, vai Būvelements kopumā, Tehniskajā specifikācijā nav īpaši izdalīts vai detalizēts. Uzņēmējam, kā kvalificētam, prasmīgam un pieredzējušam būvniecības lietpratējam, nepieciešams veikt arī citus darbus, kas tieši nav norādīti Tehniskajā specifikācijā (t.sk. Būvprojektā), bet tie izriet no Būvdarbu procesa jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami un izsecināmi Darbu pilnīgai izpildei.  Ņemot vērā augstākminēto, Komisija pamatoti uzskata, ka būvprojektā izstrādātie risinājumi, materiālu specifikāciju daudzums, saturs u.c. ir pietiekami, lai varētu izpildīt būvprojektā norādītos būvniecības darbus.

	4.jautājums
	Vēršam jūsu uzmanību uz neatbilstību starp projekta dokumentāciju un tāmi proti – projektā ir 149.412 tonnas armatūras, taču tāmē ir atspoguļots tikai 140,61 tonna. Iztrūkst gandrīz 9 tonnas ar armatūru.

	Atbilde
	Komisija norāda, ka veiktas izmaiņas failos: 9_pielikums_FINANSU PIEDAVAJUMS_19_08_2024_ar_groz_gala.xlsx" un RSU_BA_ Viss darbu sadal_19_08_2024_ ar groz_ gala.xlsx" izklājlapā  “1-1	Būvkonstrukcijas/Pamati un pamatnes”.





Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	I.Kantika
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