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Ieinteresētajiem piegādātājiem
Par informācijas sniegšanu

[bookmark: _Hlk168473505]Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdotajiem jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz turpmāk minētās atbildes:

	1.jautājums
	9.pielikums FINANSU PIEDAVAJUMS_05_08_2024_ar_groz_gala_1.xlsx lokālā tāme Nr.1-1-24-1 “Ūdensapgde, kanalizācija”  divām jaunajām pozīcijām nav norādīta mērvienības un apjoms:
	95
	Nerūsējošā tērauda līnijveida traps ar sifonu D50.ACO Showerdrain vai analogs L=2,0m
	kpl
	                              5.00 

	 
	Nerūsējošā tērauda režģi ar bezrāmja flīžu 
pamatni, L=2,0m 
Skat. IN-S-SA-03,pozīcija SA-38 ACO vai ekvivalents. 
	 
	 

	96
	Nerūsējošā tērauda līnijveida traps ar sifonu D50.ACO Showerdrain vai analogs L=3,0m
	kpl
	                              3.00 

	 
	Nerūsējošā tērauda režģi ar bezrāmja flīžu 
pamatni, L=3,0m 
Skat. IN-S-SA-03,pozīcija SA-40 ACO M125 vai 
ekvivalents
	 
	 

	97
	Veļas mašīnas pieslēgums
	kpl
	                              1.00 




	Atbilde
	Komisija norāda, ka ir veiktas izmaiņas - grozījumi failā FINANSU PIEDAVAJUMS_05_08_2024_ar_grozijumiem.xlsx" attiecībā uz izklājlapas Nr.1-1-24-1 “Ūdensapgde, kanalizācija” papildinātajām pozīcijām, kurās trūkst norādītā mērvienība un apjoms (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_07_08_2024_ar_grozijumiem.xlsx") un analoģiski grozījumi veikti RSU_BA_ Viss darbu sadal_05_08_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_07_08_2024.xlsx)

	2.jautājums 
	[2.1] Par Lokālo tāmi Nr. 1-16 Teritorijas sadaļa / Labiekārtošana.
[2.1.1] Lokālās tāmes Nr.1-16 piezīmēs , punktā Nr.6 ir rakstīts – “Pozīcijās 186; 192; 198; 200;206; 214;220  detaļas un būvizstrādājumus piegādā Pasūtītājs. Būvuzņēmējam finamšu piedāvājuma ailās "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle)
A. Lūdzu precizēt , vai pozīcija Nr 214 ietilpst Pasūtītāja piegādēs, jo nav iekrāsota kā visas pārējās Pasūtītāja piegādājamās pozīcijas ?

	Atbilde 
	Komisija norāda, ka Pozīcija 214 ietilpst Pasūtītāja piegādēs. Tā ar grozījumiem ir nomarķēta - skatīt finanšu piedāvājumu ar integrētiem grozījumiem dokumentā -  FINANSU PIEDAVAJUMS_07_08_2024_ar_grozijumiem.xlsx".

	3.jautājums
	[2.2 ] Par Lokālo tāmei 1.8 Grīdas.
[ 2.2.1] Lokālās tāmes 1.8 pozīcijā Nr. 42 paredzēts – “G-4 (Trenežieru zāles grīdas segums, skat. IN daļu 30mm-apdares darbi)”.
Lūdzu paskaidrot kā ir iespējams izveidot šo grīdas tipu bez betonēšanas darbiem? Gadījumā, ja betonēšanas darbi ir paredzēti , taču atspoguļoti citā vietā , lūdzu norādīt kurā ?

	Atbilde
	Komisija norāda, ka “G-4 (Trenažieru zāles grīdas segums, skat. IN daļu 30mm-apdares darbi)” ir virsraksts zemāk sekojošām pozīcijām:
nepieciešamie gŗīdas G4 betonēšanas apjomi uzrādīti tāmes pozīcijās zem virsraksta “G-4 (Trenažieru zāles grīdas segums, skat. IN daļu 30mm-apdares darbi)”.
Lūdzu skatīt būvprojekta lapu AR-20-i1 G-4.
[image: ]
Savukārt pats grīdas segums uzrādīts lokālajā tāmē 1_10_1 “Apdare” poz. Nr.29.



Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	S. Mazlazdiņa
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2. Fibrobetons, C25/30, metala firas, D 16 max, S3,

+3 kg SRA-N, +15 kg Expancrete, +30 kg HE75/50

4. Siltumizolacila, putupolistrols EPS 200 2x50 mm
5. Dolomita kembas biietétas, frakcia 0-45,

Ev2=80MPa 150mm
6. Blietéta vidj rupja smilts, grunts, di=0.98

7. Siltumizolacia, putupolistirols EPS 200 20mm
8. Hermetikis PENOSIL Premium Floor Joint Hybrid 25HM
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