TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Bērnu lasītavas labiekārtošana un mēbeļu izgatavošana Madonas novada bibliotēkā



1. Mērķis un vispārīgie nosacījumi
Projektā iecerēts veikt bērniem paredzētās bibliotēkas telpas labiekārtošanu un piemērošanu mazo lasītāju vajadzībām, izveidojot arhitekta Daiņa Bērziņa radītu oriģināla dizaina instalāciju “Ābele” un daudzfunkcionālu grāmatu plauktu un skapju sistēmu, kuru tehniskie un dizaina risinājumi būtiski uzlabos esošās lasītavas iekārtojuma atbilstību bērnu vajadzībām, nodrošinās ilgtspēju un izmantošanas potenciālu.
2. Saskaņošana: Pretendentam darbu plānoto izpildi, krāsas un materiālus nepieciešams saskaņot ar LNB Atbalsta biedrību, idejas autoru (arhitektu Daini Bērziņu) un Madonas bibliotēkas vadītāju.
3. Adrese: Skolas iela 12, Madona, LV-4801
4. Galvenie veicamie darbi un piegāde
4.1. Telpu sagatavošanas un apdares darbi: Sienu virsmu sagatavošana un krāsošana atbilstoši projektam.
4.2.  Instalācija “Ābele”: Arhitekta Daiņa Bērziņa oriģināla dizaina instalācijas izgatavošana un uzstādīšana pie sienām un griestiem saskaņā ar rasējumiem.
4.3.  Plauktu un skapju sistēmas: Daudzfunkcionālu grāmatu plauktu un skapju sistēmu izgatavošana un montāža.
5. Materiālu un loģistikas nosacījumi
5.1.  Pasūtītājs nodrošina  materiālu mēbeļu izgatavošanai - saplāksni RIGA PLY BB/BB — 21 mm, 18 mm, 12 mm.
5.2. Piegādi jāveic no no AS "Latvijas Finieris" Rīgas tirdzniecības vietām ("Plātņu nams Bolderāja" vai "Plātņu nams Sarkandaugava" — precīza adrese tiks precizēta pēc materiālu pieejamības, ko veic Izpildītājs.


Transformējams un kombinējams mēbeļu-kluču komplekts

1. Skaits: 6 gabali;
2. Forma: sešstūra forma, kas ļauj izveidot noslēgtu apli (skatīt attēlu);
3. Krāsa:  bēšā/gaiši brūns;
4. Izmēri: 
4.2. Garums: ;
4.3. Dziļums (platākajā vietā): ;
4.4. Augstums: 
5. Materiāls: izturīgs, izgatavots no polietilēna; 
6. Pildījums: blīvas, vieglas putas, kas saglabā formu.

*attēlam ir ilustratīva nozīme
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