Samazināmie darba daudzumu apjomi iepirkumam 
“Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma pārbūve Rīgas ielā 205, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 

Gadījumā, ja konkursā iesniegtie piedāvājumi, kas būs atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārsniegs Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus, tad Pasūtītājs, ir tiesīgs atteikties no šādām pozīcijām prioritārā secībā: 

1. Individuālā dizaina informācijas stendi tiek samazināti no 18 gab. uz 6 gab.
	Pozīcija
	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums
	Samazināmais apjoms

	4.3.
	Projektējamie individuālā dizaina informācijas stends  vai ekvivalents
	12

	4.3.1.
	Montāža un uzstādīšana
	12



2. Velosipēdu statīvi mmcite "Edgetyre" vai ekvivalents tiek samazināti no 40 uz 20 statīviem.
	Pozīcija
	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums
	Samazināmais apjoms

	3.4.
	Projektējamie velosipēdu statīvi mmcite "Edgetyre" vai ekvivalents
	20

	3.4.1.
	Montāža un uzstādīšana
	20



3. Vingrošanas komplekts. Ražotājs KOMPAN. Produkts: SOL202301 vai ekvivalents.
	Pozīcija
	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums
	Samazināmais apjoms

	9.8.
	Vingrošanas komplekts. Ražōtājs KOMPAN. Produkts: SOL202301 vai ekvivalents
	1

	9.8.1.
	Montāža un uzstādīšana
	1



4. Celiņš nr. 1:	 
	Pozīcija
	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums
	Samazināmais apjoms

	2.5.
	Betona bruģakmens segums
	72,47 m2

	2.5.1.
	Betona bruģis PRIZMA 6. Krāsa: pelēka, gluda. Vai ekvivalents.
	72,47 m² 

	2.5.2.
	Betona bruģis PRIZMA6. Krāsa: Signature black marble Vai ekvivalents.
	4,81, m²

	2.5.3.
	Sīkšķembas fr 2-8mm - 40mm
	2,90 m²

	2.5.4.
	Šķembu maisījums fr.0-45mm - 120mm
	8,70 m²

	2.5.5.
	Drenējoša smilts - 300mm
	21,75 m²

	2.5.6.
	Blietēta grunts
	77,28 m²

	2.11.
	Betona apmaļu ieklāšana
	130,61 m

	2.11.1.
	Betona apmales (1000x200x80 mm)
	
130,61m 

	2.11.2.
	Šķembas fr 0-45 mm 200mm
	5,22 m3 

	2.11.3.
	Betons
	5,22 m3

	2.11.4.
	Darbs ierīkošana
	130,61 m

	
	Apgaismes balsts (pozīcijas nr. 7.11., 7.12, 7.17., 7.23.-7.28.)
	1 gab.

	3.1.

3.1.1.
	Projektētie soliņi. Euroform Isola IV ar atzveltni vai ekvivalents
Montāža un uzstādīšana
	1

1

	3.2.

3.2.1.
	Projektētās atkritumu urnas. Mmcite "Crystal" vai ekvivalents
Montāža un uzstādīšana
	1 

1


   
5. Celiņš nr. 2:  	 
	Pozīcija
	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums
	Samazināmais apjoms

	2.5.
	Betona bruģakmens segums
	450 m2

	2.5.1.
	Betona bruģis PRIZMA 6. Krāsa: pelēka, gluda. Vai ekvivalents.
	450 m² 

	2.5.2.
	Betona bruģis PRIZMA6. Krāsa: Signature black marble Vai ekvivalents.
	4,81 m2

	2.5.3.
	Sīkšķembas fr 2-8mm - 40mm
	18 m2

	2.5.4.
	Šķembu maisījums fr.0-45mm - 120mm
	54 m2

	2.5.5.
	Drenējoša smilts - 300mm
	135 m2

	2.5.6.
	Blietēta grunts
	454,81 m2

	2.11.
	Betona apmaļu ieklāšana
	380 m

	2.11.1.
	Betona apmales (1000x200x80 mm)
	380 m

	2.11.2.
	Šķembas fr 0-45 mm 200mm
	15,2 t

	2.11.3.
	Betons
	15,2 m3

	2.11.4.
	Darbs ierīkošana
	380 m
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