
Pielikums Līgumam Nr.__________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

	
	Objekta
nosaukums
	„Transporta būves – caurtekas – pārbūve autoceļā “Palejas - Vetklīnika”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”.

	1.
	Zemesgabala īpašnieks un kadastra Nr.
	Zemes īpašnieks/tiesiskais valdītājs - Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000035590
Īpašuma kadastra Nr.: 62840040415


	2.
	Objekta adrese
	Transporta būve atrodas uz pašvaldībai piederoša autoceļa “Vetklīnika-Palejas” 3.5 km (kods 6284A001) Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā Riežupes dabas parka teritorijā.


	3.
	Būvniecības
veids,
saskaņā ar MK  noteikumiem Nr.253 
“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
	Būvniecība

	
	
	Jauna būvniecība
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Nojaukšana

	
	
	
	X
	-
	-

	4.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas veids
	[bookmark: piel1]Būvprojekts (MK 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)


	5.
	Inženierbūves grupa, 
funkcija
un parametri
	Grupa: 2. grupas inženierbūve 
Klasifikācijas kods: 
 2141 – tilti un estakādes
(MK 12.06.2018. noteikumu Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”). pielikuma 151.punkts:  Metāla, betona, koka vai cita materiāla ceļu, ielu vai sliežu ceļu tilti, ceļu pārvadi, viadukti, estakādes, tai skaitā meža ceļu tilti, gājēju tilti, cauruļvadu estakādes u. tml.)

	6.
	Pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301
Reģ. Nr.90000035590

	7.
	Pasūtītāja atbildīgais
pārstāvis, tālr. Nr.
	Kuldīgas p/i “Kuldīgas attīstības aģentūra”
Vadītājas vietniece Gita Rubežniece-Zute, +371 28722718, Gita.Rubezniece-Zute@kuldigasnovads.lv 

	8.
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Transporta būve – caurteka- atrodas pašvaldības autoceļa “Vetklīnika-Palejas” (kods 6284A001)  3.5 km (koordinātās: Lat: 57.0088
Lon: 21.9796)  Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā,  Dabas lieguma “Ventas ieleja” dabas parka zonā, Natura 2000 teritorijā (kadastra numurs 62840050238001), kas robežojas ar dabas parka “Riežupe”, Natura 2000 teritoriju. 
Dzelzbetona caurteka ir fiziski un morāli nolietojusies, Riežupei pārplūstot, ceļa brauktuve applūst, radot bīstamību satiksmes dalībniekiem, jo ceļa malās nav norobežojošu konstrukciju.
Riežupes dabas aizsardzības plānā norādīts uz konkrētās caurtekas pārbūves nepieciešamību, jo atbilstoši valsts zinātniskā institūta BIOR speciālistu novērtējumam, konkrētā transporta būve konfigurācijas dēļ  ir nozīmīgs šķērslis zivju migrācijai.
[image: P7253497]
Attēlā - pārbūvējamā caurteka Riežupē pie ietekas Ventā.


	9.
	Projektēšanas uzdevumu mērķis
un
 sasniedzamais rezultāts
	Mērķis
Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju „Transporta būves – caurtekas – pārbūve autoceļā “Palejas - Vetklīnika”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”, saskaņā ar zemes gabala topogrāfisko plānu un esošo situāciju dabā.   
Sasniedzamais rezultāts
Būvniecības ieceres dokumentācija, kuras risinājumi nodrošinās inženierbūves tehniski un estētiski kvalitatīvu risinājumu ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, vienlaikus veicinās atbilstību satiksmes drošības prasībām un dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. 

	10.

	Projektā
ietvert risinājumus
	1. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, tehnisko noteikumu nosacījumiem un Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, paredzēt: 
1.1. Esošās caurtekas demontāžu;
1.2. Jaunas caurtekas izbūvi. Caurtekas risinājumam jābūt videi draudzīgam, t.i., jānodrošina dabiskie procesi, tai skaitā zivju  nārstošanas iespējas, un jāievērtē arī iespējama ievērojama ūdens līmeņa pacelšanās un ledus gabalu piekļūšana arī no Ventas puses.
1.2. Dzelzbetona pamatu ierīkošanu, ja risinājumam tiek izvēlēta dzelzbetona caurteka;
1.3. Paredzēt drošības margu izbūvi autoceļa abās malās caurtekas robežās un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu (ja attiecināms, piemēram, sašaurinājums vai tml.). Ņemot vērā, ka tā ir dabas parka "Riežupe" un Natura 2000 teritorija, labiekārtojuma risinājumi - margas u.c.  jāveido iederīgas ainavā kā dabas teritorijas ainavas dizaina elements (ja iespējams un satiksmes drošība to atļauj);
1.4. Dabā esošie betona stabiņi aizvietojami ar plastmasas ceļa stabiņiem;
1.5. Brauktuvei virs caurtekas paredzēt pastiprinātu segumu, piemēram, dubultās virsmas segumu ar nestspēju ne mazāk kā 150MPa;
1.6. Caurtekas šķērsojumā brauktuvē paredzēt vismaz 2x rezerves caurules perspektīvām komunikācijām (piem. Sadales tīkls kabelim).
1.7. paredzēt teritorijas ap caurteku labiekārtošanu, caurtekas galu nostiprināšanu, piemēram, ar laukakmeni, zālāju atjaunošanu, ja nepieciešams, paredzēt melnzemes pievienošanu. Caurteku galiem jābūt noturīgiem pret paliem un ledus sanesumiem no Ventas.
1.8. dokumentāciju, nepieciešamības gadījumā, saskaņot ar piegulošo zemesgabalu īpašniekiem;
1.9. caurtekas risinājumu un būvdarbos pielietojamās metodes obligāti saskaņot ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” zivju ekspertiem, tostarp konsultējoties par ierobežojumiem būvdarbu veikšanai zivju nārsta laikā, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts Vides dienestu. 
1.10. Būvniecības ieceres sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes laiku, būvdarbu izpildes laika grafiku, satiksmes organizācijas priekšlikumu, veicamo pārbaužu sarakstu, ja attiecināms;
1.11. izstrādāt un pievienot detalizētu būvniecības apjomu tāmi atbilstoši  LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
1.12. Būvniecības ieceres dokumentācijā detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus, tehnoloģijas un/vai metodes; 

2. Vispārējie nosacījumi:
2.1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumdošanas aktiem.
2.2. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem jābūt funkcionāli un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi, nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem noteikumiem. 
2.3. Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem.
2.4. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus, Kuldīgas novada pašvaldībā, valsts zinātniskajā institūtā BIOR un Dabas aizsardzības pārvaldē.

	11.
	
	              PRASĪBA IZSTRĀDĀT 
	

	11.1.
	Sabiedrības informēšanas materiālus (būvtāfeli)
	Jā, būvtāfeles risinājumu saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldību. 
Būvtāfeles risinājumā ņemt vērā ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas
un dizaina vadlīniju prasības.
	

	11.2.
	Projekta risinājuma variantus
	Izstrādā projektētājs
	

	12.
	
	BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	12.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Izsniedz pasūtītājs

	12.2.
	Zemes gabala
topogrāfiskais plāns
	Pasūta izstrādātājs

	12.3.
	Saistošie izejmateriāli projektēšanai:

	Saistītie spēkā esošie projekti un koncepcijas:
1. Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumi Nr.156  "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana" ;
2. Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāns (2020.-2031.gadam);
3. Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027. gadam.


	12.4.
	Koku un krūmu
izciršanas atļauja
	Ja nepieciešams, izsniedz pasūtītājs

	13.
	
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	13.1.
	Ūdensapgādei
	Nav nepieciešami

	13.2.
	Kanalizācijai, LK
	Nav nepieciešami

	13.3.
	Siltumapgādei
	Nav nepieciešami

	13.5.
	Elektroapgādei
	Jā, pieprasa pasūtītājs

	13.6.
	Telekomunikācijām
	Nav nepieciešami

	13.7.
	Ceļu infrastruktūrai
	Jā, pieprasa pasūtītājs

	13.8.
	Ielu apgaismojumam
	Nav nepieciešami

	13.9.
	Apsaimniekošanai
	Jā, pieprasa pasūtītājs

	13.10.
	Aizsardzības zonu prasības
	Jā, pieprasa pasūtītājs

	
	
	NOSACĪJUMI

	14.
	Būvprojekta izstrādātājs
 un būvuzņēmējs
	Paredzēta apvienota projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūra atbilstoši publisko iepirkumu likumam.

	15.
	Būvniecības ieceres uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	Saskaņā ar noslēgto līgumu.


	16.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	1. Ne retāk kā divas reizes mēnesī, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem, projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās vai attālināti (vienojoties ar pasūtītāju), nodrošinot sanāksmes protokolēšanu. 
Saskaņā ar līgumu pēc būvprojekta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs to iesniedz izskatīšanai būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).

	17.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” spēkā esošo redakciju. 
Būvprojekta sastāvā iekļauj visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus un skaņojumus.
Dokumentācijā ietvert būvdarbu izmaksu aprēķinu un darbu apjomus,  ko iesniedz Pasūtītājam.

	18.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	[bookmark: n5]Atbilstoši MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” būvniecības dokumentācija iesniedzama BIS .
Dokumentācija iesniedzama PDF, DOC, XLS failu formātos, bet GP plāns papildus iesniedzams vēl DWG faila formātā

Pasūtītājam divi oriģināli eksemplāri (sējumi cauršūti, lapas sanumurētas). 






	Sagatavoja:

	

	Kuldīgas novada pašvaldības
Iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” 
vadītājas vietniece                                                                            
	Gita Rubežniece-Zute   *(paraksts)


	
Saskaņoja: 
	

	Kuldīgas novada pašvaldības
Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja	         

                                                 
	Lija Šēle *(paraksts)



	Kuldīgas novada pašvaldības
Būvvaldes inženieris
	K.Upenieks *(paraksts)



PASŪTĪTĀJS:					                PROJEKTĒTĀJS:
Kuldīgas novada pašvaldības vārdā
Kuldīgas novada domes				
priekšsēdētājas vietnieks


	*(paraksts)           Artis Roberts					______


*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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