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Iepirkuma LVC 2024/107/AC
 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkuma LVC 2024/107/AC nolikumu

1. Jautājums:
Projekta darbu daudzumu sarakstā dota izmaksu pozīcija ģeošūnu izbūvei:
	Izmaksu pozīcija
	Kods
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Rasējuma, saraksta Nr.
	Mērvienība
	Darba apjoms

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	 
	 
	Zemes klātne
	 
	 
	 

	2.4
	 
	 
	Apzaļumošana, nogāžu un tekņu nostiprināšana
	 
	 
	 

	2.4.3
	460207
	4.4
	Nogāžu nostiprināšana ar ģeošūnu nostiprinājumu NN-7
	CD-2-2, CD-3-1
	m2
	61.00


Savukārt specifikāciju punktā nav norādītas prasības ģeošūnām un to aizpildījumam.
Lūdzam Pasūtītāju papildināt specifikācijas ar ģeošūnu prasībām.

1. Atbilde: 
Lūdzam skatīt iepirkuma Nr.LVC 2024/107/AC nolikuma Grozījumus Nr.1, kuri pieejami VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie iepirkuma Nr. LVC 2024/107/AC aktuālajiem dokumentiem.


2. Jautājums:
Projekta darbu daudzumu sarakstā dota izmaksu pozīcija apmaļu demontāžai:
	Izmaksu pozīcija
	Kods
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Rasējuma, saraksta Nr.
	Mērvienība
	Darba apjoms

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 
	 
	Dažādi darbi
	 
	 
	 

	1.1
	 
	 
	Konstrukciju demontāža
	 
	 
	 

	1.1.6
	321200
	3.2
	Apmaļu demontāža
	CD-2-2
	m
	50 101.00


Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka apmaļu demontāžai norādītais darba apjoms tiešām ir tik liels.

2. Atbilde: 
Apstiprinām, ka būvprojekta darbu daudzumu sarakstā izmaksu pozīcijā Nr. 1.1.6. "Apmaļu demontāža" norādītais darbu apjoms ir pareizs, jo visā pārbūvējamā posma garumā gar asfalta malu atrodas esošas betona apmales. 

3. Jautājums:
Projekta darbu daudzumos tuneļiem ir dotas izmaksu pozīcijas ģeotekstila izbūvei:
	Izmaksu pozīcija
	Kods
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Rasējuma, saraksta Nr.
	Mērvienība
	Darba apjoms

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	 
	 
	Tunelis km 212.57
	 
	 
	 

	8.2
	 
	 
	Zemes darbi
	 
	 
	 

	8.2.6
	B0001
	S2.7.1.
	Ģeotekstila piegāde un ieklāšana
	BK-1-1
	m2
	197.90

	9
	 
	 
	Tunelis km 215.70
	 
	 
	 

	9.2
	 
	 
	Zemes darbi
	 
	 
	 

	9.2.6
	B0001
	S2.7.1.
	Ģeotekstila piegāde un ieklāšana
	BK-2-1
	m2
	162.00

	10
	 
	 
	Tunelis km 216.75
	 
	 
	 

	10.2
	 
	 
	Zemes darbi
	 
	 
	 

	10.2.6
	B0001
	S2.7.1.
	Ģeotekstila piegāde un ieklāšana
	BK-3-1
	m2
	236.00

	11
	 
	 
	Tunelis km 217.79
	 
	 
	 

	11.2
	 
	 
	Zemes darbi
	 
	 
	 

	11.2.6
	B0001
	S2.7.1.
	Ģeotekstila piegāde un ieklāšana
	BK-4-1
	m2
	140.40

	12
	 
	 
	Tunelis km 222.21
	 
	 
	 

	12.2
	 
	 
	Zemes darbi
	 
	 
	 

	12.2.5
	B0001
	S2.7.1.
	Ģeotekstila piegāde un ieklāšana
	BK-5-1
	m2
	137.30


Tuneļu rasējumos norādīts, ka izbūvējams hidrotehniskais ģeotekstils, bet specifikācijās hidrotehniskajam ģeotekstilam nav norādītas prasības. Lūdzam papildināt specifikācijas ar ģeotekstila prasībām.

3. Atbilde: 
Materiāls jāizvēlas saskaņā ar 7. sējuma "Būvkonstrukciju specifikācijas" S2.7.1. punktu.
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