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                                  SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojektam Pacēlāja izbūve Smiltenes tehnikuma Atsviķu teritoriālās struktūrvienības darbnīcu ēkā “Alsviķos”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā
OBJEKTS

Alsviķu muižas pils (Alswig) - neoklasicisma pils un muižas ēkas celtas 19. gadsimta vidū un beigās. 1966.gada 8.decembrī tika atvērta 12. Speciālā profesionāli tehniskā vidusskola, vēlākā 98. Alsviķu speciālā profesionāli tehniskā vidusskola, ko likvidēja 1991.gada 21. jūnijā. Kopš 1991. gada septembra Alsviķu muižā darbojas Valsts rehabilitācijas centrs jauniešiem – invalīdiem, kas šobrīd ir Smitenes tehnikuma teritoriālā struktūrvienība.
Balstoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu, ēkas ekspluatācija šobrīd notiek tikai ēkas pirmajā stāvā, otro un trešo stāvu slēdzot audzēkņiem.

Mācību procesu otrā un trešā stāvā var atjaunot tikai pēc konstrukciju pārbūves saskaņā ar šo projektu nodošanas ekspluatācijā.

             1.PROJEKTS
Projektā paredzētā būvniecība attiecas tikai uz pili- saskaņā ar spēkā esošo tehniskās inventarizācijas lietu- esošo darbnīcu ēku (ēkas klasifikācijas kods 1263- skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas ) , konkrēti tās 3.stāva pārseguma daļu un ar to saistītajām jumta konstrukcijām.
Projekta ietvaros ir paredzēta konstrukciju atjaunošana un protezēšana trešā stāva pārsegumam un jumtam .Esošās situācijas aprakstu skatīt tehniskās apsekošanas atzinumā.
Lai paveiktu projektā plānotos darbus - nestspējas atjaunošanu pārseguma un jumta konstrukcijām, ir jāveic jumta seguma daļēja demontāža projekta darba zonā, jāveic iekšējās apdare , elektroinstlācijas, ugunsdrošības signalizācijas, kā arī bēniņu siltinājuma demontāža.

Pēc projektā paredzēto darbu veikšanas ir paredzēta minēto elementu atpakaļmontāža vai nomaiņa uz jauniem, ja nepieciešams.
Vizuālais izskats – fasādes- projekta risinājumos tiek saglabātas.
Prasības būvkonstrukcijām skatīt BK daļā.

Kopīgā platība projekta darba robežās m2.

Ieceres sastāvā tiek risināta būvkonstrukciju atjaunošana un protezēšana. Projekta sastāvā ir vispārīgā ,būvkonstrukciju, sarbu organizācijas un būvdarbu apjomu daļas.
2. PLĀNOJUMS UN ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
Esošās ēkas stāvu plānojumos netiek veiktas izmaiņas. 
Tiek saglabāta esošā situācija telpu plānojumam, kā arī ēkas vizuālajam izskatam- fasādēm.
Iekštelpās pēc būvkonstrukciju pārbūves ir veicama pilna apdares atjaunošana, bēniņos – pilna siltinājuma atpakaļatbēršana un papildināšana, lai nodrošinātu šobrīt sasniegto energoefektivitātes līmeni, kā ari uzlabojot to.
               3. INŽENIERTĪKLU RISINĀJUMI
Elektroapgāde -  demontējama un atpakaļmontējama , nomainot novecojušos elementus.
UATS sistēma- demontējama un atpakaļmontējama , nomainot novecojušos elementus.

.
                                               Arhitekte:      Sarmīte Pāvilaite                                 
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Evakuācija no augšstāviem pie 1. lietošanas veida ir atļauta pa 1 evakuācijas izeju .

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1.
UZDEVUMS: Izstrādāt būvprojekta ,,Telpu atjaunošana un rotaļu laukuma ierīkošana Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā” ietvaros  apliecinājuma karti ,,Telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai skolas ēkas 2.stāvā Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā”.

2.
OBJEKTA NOSAUKUMS: Telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai skolas ēkas 2.stāvā Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā.

3.
OBJEKTA ADRESE: Līvu skola, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV- 4136.

4.
BŪVES VEIDS: Vienkāršota atjaunošana.

5.
OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI: Pašvaldības iestāde – Līvu sākumskola. 

Ēkas kad. apz.
Kopējā telpu atjaunojamā platība - m2
Būvtilpums - m3

4290 003 0125 001
~ 217,0
~652,0

6.
PASŪTĪTĀJS: Cēsu novada pašvaldība

7.
PASUTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS, TĀLRUŅĀ NR.: Juris Amans, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes būvinženieris, t. 64161826, e-pasts juris.amans@cesis.lv 

8.
IZSTRĀDES STADIJA: apliecinājuma karte.

9.
BŪVES KĀRTAS: nav paredzētas. 

10.
RISINĀJUMS: individuāls.

11.
ZEMES GABALA DOKUMENTI, BŪVES INVENTARIZĀCIJAS U.C. MATERIĀLI: Zemesgrāmatu apliecība (kopija), būves tehniskās inventarizācijas lieta (kopija), zemes robežu plāns (kopija) un topogrāfiskā shēma  tiks izsniegta slēdzot līgumu par būvprojekta izstrādi.

12.
BŪVUZŅĒMĒJS: Tiks noteikts iepirkuma procedūras rezultātā saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” nosacījumiem.

13.
APLIECINĀJUMA KARTES SASKAŅOŠANA: Ar institūcijām, jā to nosaka normatīvie akti, kas izdevušās tehniskos u.c. noteikumu, Pasūtītāju, Līvu sakumskolu un Cēsu novada būvvaldi.

14.
APLIECINĀJUMA KARTES  EKSEMPLĀRU SKAITS: 4 (četri) – papīra formātā + CD disks, ekonomisko sadaļu, tāmi 1 eksemplārā CD xls formātā un 2 drukātos eksemplāros.

15.
NOSACĪJUMI – APLIECINĀJUMA KARTĒ ,,Telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai skolas ēkas 2.stāvā Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā” IETVERAMIE DARBI: Apliecinājuma karti  izstrādāt atbilstoši  būvniecības jomu regulējošiem normatīviem aktiem un tā sastāvā ietverot sekojošus darbus: 

15.1.
Projektēšanas sagatavošana (atjaunošanas robežās): Uzmērījuma rasējumi (UR)  - telpu plāni precīzai būvdarbu apjomu fiksēšanai (ēkas tehniskās inventarizācijas lieta nav pieejama elektroniskā formātā - atbilstošā mērogā) un vizuālās apskates atzinums (VAS), kas sagatavojams  izvērtējot Pasūtītājam pieejamo  2011. gādā AS ,,Komunālprojekts” izstrādāto Līvu pamatskolas ēkas ar kad. apz. 4290 003 0125 001 tehniskās izpētes atzinumu. 

15.2.
Dokumentacijas izstrādāšana: Tehniskās specifikācijas apakšpunkta 1.1.1. norādītajā termiņā iesniegt Pasūtītājam  izvērtēšanai telpu atjaunošanas plānojumu (skices). 

Apliecinājuma kārtē jābūt iekļautām sekojošām sadaļām:

I.
Vispārīgā daļa -
vizuālās apskates atzinums (VAS) sk. 15.1. punktu un uzmērījuma rasējumi (UR), ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP);

II.
Arhitektūras daļa – ģenerālplāns (ĢP), telpu arhitektūras (AR) un interjera (IN) risinājumi (mēbeles);

III.
Inženierrisinājumu daļa – ventilācijas (AVK), ūdensapgādes un kanalizācijas (ŪK), elektroapgādes (EL) risinājumi, elektronisko sakaru (ESS), ugunsdzēsības automātikas sistēmu (UAS) sistēmu risinājumi; 

IV.
Ekonomikas daļa – būvdarbu apjomu saraksts (BA), tāme (T).

16.
PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKĀRTOŠANA PASĀKUMI ĒKĀ AR KAD. APZ. 4290 003 0125 001 (sk. zemāk ,,Situācijas plāns”):

16.1.
 atjaunojamās telpas paredzēt pirmskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai bērniem no 3 (trīs) gadu vecuma, paredzamo audzēkņu skaitu (ne vairāk par 24 vietām) plānot saskaņā ar pastāvošām normām, sanitāri higiēniskām prasībām un esošai situācijai;

16.2.
 atbilstoši paredzamām mērķim - funkcijām (iespēju robežās) mainīt telpu plānojumu;

16.3.
 saskaņā ar higiēnas prasibām izprojektēt rotaļu (dzīvojamo) telpu, guļamtelpu, sanitāro mezglu, ģerbtuvi u.c. telpas;  

16.4.
 izbūves robežās paredzēt pilnībā nomainīt elektroinstalāciju, t.sk. spēka pievadu un apgaismojumu;

16.5.
 gaisa apmaiņu telpās plānot caur esošiem skursteņa kanāliem, kā arī izmantot citus risinājumus;

16.6.
 atbilstoši situācijai pārplānot esošo apkures sistēmu - parlikt (pārvietot) vai nomainīt apkures radiātorus;

16.7.
 ūdensapgādei un kanalizācijai izmantot esošās pieslēguma vietas;

16.8.
 paredzēt ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmu izbūvi.
