


IZPILDDOKUMENTĀCIJAS 
SATURS


1. Gaisvadu EPL izpilddokumentācijas saturs.
1.1 GL izpildtrases plāns digitālā formātā;
1.2 Garenprofils, ar visām nepieciešamajām ģeodēziskajām atzīmēm, kur uzrādītas  šķērsojošās un paralēlās pazemes un virszemes komunikācijas ar horizontālajiem un vertikālajiem attālumiem, un  augstuma atzīmēm.
1.3 Gabarītu protokoli;
1.4 Vadu, zibensaizsardzības troses nokaru un nostiepuma montāžas tabulas;
1.5 Vadu un trošu regulējuma tabulas;
1.6 Vadu, zibensaizsardzības troses izolatoru ķēžu ar sakabes armatūru izpildzīmējumi un uzskaites tabula EPL;
1.7 Vadu, zibensaizsardzības troses savienotāju montāžas akti un kopējā uzskaites tabula;
1.8 Pārejas pretestības mērījumu protokoli vadu, zibensaizardzības troses savienojumiem pārlaidumā  un enkurbalstu vadu cilpās;
1.9  Zemējuma kontūra nepārtrauktības mērījumu protokoli zemējumu pievienojumiem pie balsta metāla   konstrukcijām;
1.10 Nepārtrauktības mērījumu protokoli zibens aizsardzības pievienojumiem pie balsta metāla konstrukcijām;
1.11  Vibrācijas slāpētāju izpildzīmējumi;
1.12  Mērīšanas iekārtu kalibrēšanas sertifikāti;
1.13  Armatūras un izolatoru montāžas un ekspluatācijas instrukcijas.
1.14  Materiālu atbilstības deklarācijas;
1.15  Balstu un pamatu izpildzīmējumi;
1.16  Segto darbu pieņemšanas akti ar atbilstības deklarācijām;
1.17  Balstu zemējumu izbūves shēma;
1.18  Nozīmīgāko konstrukciju pieņemšanas akti;
1.19  Atzinumi no šķērsojošo komunikāciju īpašniekiem par pretenziju neesamību.


2. Gaisvadu EPL izpilddokumentācijas saturs pirms pagaidu ieslēgšanas.

2.1 Gaisvadu līnijas savstarpējo tuvinājumu un šķērsojumu ar citām komunikācijām  izpildzīmējumi, tuvinājumu un šķērsojumu aprēķini atbilstoši tehniskā uzdevuma noteiktajiem lielumiem, atbilstoši veiktajiem aprēķiniem saskaņoti protokoli  ar komunikāciju īpašniekiem;
2.2 Gabarītu protokoli valsta galvenajiem autoceļiem, ielām;
2.3 Pārejas pretestības mērījumu protokoli vadu, zibensaizardzības troses savienojumiem pārlaidumā  un enkurbalstu vadu cilpās;
2.4 Zemējuma kontūra nepārtrauktības mērījumu protokoli zemējumu pievienojumiem pie balsta metāla   konstrukcijām;
2.5 Nepārtrauktības mērījumu mērījumu protokoli zibens aizsardzības pievienojumiem pie balsta metāla konstrukcijām.
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