

Pielikums Līgumam Nr.__________________


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	

	Objekta
nosaukums
	„Ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu, sanitāro mezglu izbūve Saldus ielā 23, Skrundā, Kuldīgas novadā”

	1.
	Zemesgabala kadastra Nr.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējums 62090030168, 62090030206, 62090030207
Ēkas kadastra apzīmējums 
62090030168001 – estrāde Saldus iela 23, Skrundā,
62090030168002 – sabiedriskā tualete Saldus iela 23, Skrundā
Zemes un ēku īpašnieks - Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000035590

	2.
	Objekta adrese
	Saldus iela 21, Skrunda, Kuldīgas novadā, Saldus iela 23, Skrunda, Kuldīgas novadā

	3.
	Būvniecības
veids,
saskaņā ar MK  noteikumiem Nr.253 
“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”

	Jauna būvniecība

	Vienkāršota pārbūve
	Novietošana
	Nojaukšana

	
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	Konservācija
	Restaurācija
	Atjaunošana
	

	
	
	-
	-
	-
	

	4.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas veids
	Paskaidrojuma raksts (1. pielikums MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 15.1.p.)

	5.
	Inženierbūves grupa, 
funkcija
un parametri
	Grupa: 
Tualete - 1. grupas ēka. 
Estrāde – 2. grupas ēka.
Būvju klasifikācijas kods – Estrāde (1261 – Ēkas plašizklaides pasākumiem)
Būvju klasifikācijas kods – Tualete (1274 – Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas)
(MK 12.06.2018. noteikumi Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”).
Minētā teritorija atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Skrundas viduslaiku pils” individuālajā aizsardzības zonā. 

	6.
	Pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000035590,
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	7.
	Pasūtītāja atbildīgais
pārstāvis
	Kuldīgas attīstības aģentūra
Projektu vadītājs
Lauris Klestrovs, t.:29969269, 63322564 
e-pasts: lauris.klestrovs@kuldigasnovads.lv

	8.
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Estrādē māksliniekiem paredzētās telpās nav izbūvētas labierīcības ar ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu. Estrādes parka apmeklētāju tualete nav aprīkota ar ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu pieslēgumu, kā arī nav paredzētas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem un tā neatbilst mūsdienu prasībām. Estrādes parkā nepieciešama mūsdienīga, pieejama, ērti ekspluatējama, vizuāli pievilcīga un tualete.

	9.
	Projektēšanas uzdevuma mērķis
un
 sasniedzamais rezultāts
	Mērķis
Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju „Ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu, sanitāro mezglu izbūve Saldus ielā 23, Skrundā, Kuldīgas novadā” saskaņā ar zemes gabala topogrāfisko plānu, grafisko pielikumu un esošo situāciju dabā. 

Nodrošināt normatīviem atbilstošu tehnisko un funkcionālo, estētiski kvalitatīvu risinājumu, saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības bijušā Skrundas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Un ņemot vērā noteiktos Skrundas novada kultūras pieminekļa aizsargjoslas uzturēšanas noteikumus.
Sasniedzamais rezultāts
Būvniecības ieceres dokumentācija - Paskaidrojuma raksts ēkas (sabiedriskās tualetes) nojaukšanai un jaunas ēkas novietošanai nodrošinot sabiedriskās tualetes novietošanas, elektroapgādes, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūves, vides pieejamības, kā arī pie tualetes ēkas nepieciešamā labiekārtojuma (cietā seguma celiņu, apstādījumu, ja nepieciešams, aizsargbarjeru, u.c.) estētiski kvalitatīvus risinājumus ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem. 

Būvniecība ieceres dokumentācijā ietvert tādus risinājumus, kuros ievēroti Jaunā Eiropas "Bauhaus" principi: estētika, ilgtspēja un iekļautība (tai skaitā klimata pārmaiņām pielāgoto risinājumu iekļaušanās apkārtējā ainavā, dabā balstīto risinājumu un universālā dizaina principi).

	10.

	Būvniecības ieceres dokumentācijā
ietvert risinājumus
	1. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, tehnisko noteikumu nosacījumiem un Skrundas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, paredzēt: 
0. Izstrādāt paskaidrojuma rakstu būves nojaukšanai:
0. Skaidrojošs apraksts par plānotajiem nojaukšanas darbiem un to termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu utilizāciju, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem. 
0. Situācijas plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka.
0. Ēkas fotofiksācijas.
0. Paredzēt esošās tualetes demontāžu. Būves nojaukšanas darbos paredzēt visu esošās tualetes ēkas konstrukciju demontāžu un utilizēšanu. 
0. Tipveida tualetes ēkas novietošanu. Izvērtēt ēkas apjomu un paredzamo tualešu skaitu. Iekļaut ēku  - apjomā, apdarē, krāsu risinājumā apkārtējā ainavā. Paredzēt ieejas zīmes izgaismojumu. Paredzēt norādes zīmes uz tualeti teritorijā un uz ēkas. 
0. Atbilstošu laukumu ar cieto segumu tualetes ēkas novietošanai, vai izvērtēt tualetes ēkas novietošanu uz skrūvpāļiem, ja tas ir ekonomiski izdevīgāks risinājums, nodrošinot vides pieejamību saskaņā ar paredzamās tualetes ēkas tehnisko specifikāciju (ja attiecināms) un apkārt esošo apbūvi un pieguļošo teritoriju. 
0. Nodrošināt nepieciešamo nestspēju laukumam zem tualetes ēkas, celiņiem, atjaunojamo segumu zonās un būvniecības ieceres dokumentācijā norādīt tehniskās īpašības šķembu kārtai, drenējošai smilts kārtai (granulometriju, filtrācijas koeficientu, sasniedzamos MPa rādītājus);
0. Estrādē māksliniekiem paredzētā telpā veikt telpu vienkāršotu pārbūvi ar sanitāro mezglu un to iekārtu izbūvi;
0. Projektējot vertikālo plānojumu, nodrošināt inženierkomunikāciju iebūves dziļumus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
0. Būvniecības iecerē iekļaut cieto segumu rakstus, segumu salaidumu un atjaunojamo segumu vizuālos risinājumus;
0. Uzrādīt pielietojamos materiālus, iekārtas un segumu konstrukcijas
0. Paredzēt elektrotīklu, sakaru, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu izbūvi un pieslēgumus pie esošajiem inženiertīkliem;
0. Paredzēt ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu izbūvi estrādē māksliniekiem paredzētajām telpām, tipveida tualetes ēkai un pieslēgumus pie esošajiem inženiertīkliem;
0. Paredzēt dzeramā ūdens brīvkrāna izbūvi un pieslēgumu (augstumā, kas būtu pieejams arī cilvēkiem ratiņkrēslos);
0. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo kabeļu pārvietošanu, aizsardzību;
0. Paredzēt esošo kabeļu aizsardzību, ievietojot tos dalītās aizsargcaurulēs;
0. Paredzēt veikt apzaļumošanas u.c. labiekārtošanas darbus, piesaistot projektēšanas darbam ainavu arhitektu.

1. Vispārējie nosacījumi:
1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumdošanas aktiem.
1. Sastādīt izmaksu aprēķinu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
1. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visus izejmateriālus projektēšanai, t.sk., tehniskos noteikumus, u.c.  izejmateriālus.
1. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem jābūt funkcionāli un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi, nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem noteikumiem.
1. Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem.
1. Būvniecību uzsākot, projektētājam, iepriekš paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus.
1. Paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā pasūtītājam ir tiesības veikt risinājumu izmaiņas.
1. Paskaidrojuma rakstam pievienot atgūstamo materiālu specifikāciju un tāmēs iekļaut transportēšanas izmaksas (ja nepieciešams, papildinot ar fotofiksāciju), kurās izvērtēti un uzskaitīti atgūstamie materiāli, aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumus (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta Pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi.
1. Skaidrojošajā aprakstā un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu un konstrukciju tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem vai energoefektīvākiem parametriem.
1. Projektēšanas darbu cenā jāietver visi iespējamie papildus projektēšanas darbi un/vai apjomi, kuri var rasties saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu un projektēšanas uzdevumā paredzēto.
1. Visu projekta sadaļu rasējumiem jābūt ar nepieciešamo detalizācijas pakāpi, lai varētu nodrošināt būvniecību un tiem jābūt nepārprotamiem.
1. Būvdarbu apjomiem jābūt izdalītiem atsevišķi un detalizētiem. Izmaksu aprēķinā iekļaut izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem.                                                            
1. Paskaidrojuma raksta izstrādātājs ir atbildīgs par kvalitatīva, tehniski realizējama un valsts un pašvaldību institūcijās saskaņojama projekta izstrādi, ievērojot spēkā esošo, grozīto vai no jauna spēkā stājušos normatīvo aktu noteikumus.
1. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus, Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē un Pasūtītāju.

	11.
	
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	11.1.
	1. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālus;
2.  Sabiedrības informēšanas materiālus (būvtāfelei)
	1. Nav nepieciešami (saskaņā ar Būvniecības likums 14. panta piekto daļu);

2. Izstrādā projektētājs un būvniecības ierosinātājs (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, 5. nodaļas „Sabiedrības informēšana” 59.3. punktu)

	11.2.
	Projekta risinājuma variantus
	Jā. Izstrādā projektētājs un prezentē Pasūtītājam 3D vizualizācijas. 

	12.
	BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	12.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Izsniedz pasūtītājs

	12.2.
	Zemes gabala
topogrāfiskais plāns
	Izsniedz pasūtītājs

	12.3.
	Saistošie izejmateriāli projektēšanai:

	Saistītie spēkā esošie projekti un koncepcijas:
1. Skrundas novada kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Skrundas viduslaiku pils – Skrundas muižas parks (Ventas kreisais krasts), Skrunda, Skrundas novads (valsts aizsardzības Nr.1262). 2020. gads;

	12.4.
	Koku un krūmu
izciršanas atļauja
	Ja nepieciešams, izsniedz Kuldīgas novada pašvaldības Būvvalde.
Pievienot projektam, ja esošie krūmi vai koki traucē paredzētos būvdarbus:
1.	Izsniedz pasūtītājs, saskaņā ar projektētāja sagatavoto informāciju.
2.	Koku ciršanu neparedzēt no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam.
3.	Būvniecības ieceres dokumentācijai pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju.

	13. 
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	13.1.
	Elektroapgādei
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.2.
	Ielu apgaismojumam
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.3.
	Vājstrāvas tīkli
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	
13.4.
	Ūdensapgādei, kanalizācijai
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.5.
	Apsaimniekošanai
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.6.
	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	
	                                                                      NOSACĪJUMI

	15.
	Būvniecības ieceres izstrādātājs
 un būvuzņēmējs
	Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam.

	16.
	Būvniecības ieceres uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	Saskaņā ar noslēgto līgumu.


	17.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	1. Ne retāk kā divas reizes mēnesī, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai ar Kuldīgas novada pašvaldības darba grupas speciālistiem, projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās. 
2. Saskaņā ar līgumu pēc paskaidrojuma raksta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs to ievieto būvniecības informatīvajā sistēmā (turpmāk – BIS) un Pasūtītājs to iesniedz izskatīšanai būvvaldē.

	18.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Izstrādāt saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 30. un 33. punktu un saskaņā ar MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 22.punktu. Dokumentācijas sastāvā iekļaut TS, ELT, UKT u. c. nepieciešamās sadaļas.
Paskaidrojuma rakstam pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus un skaņojumus.
Dokumentācijā ietvert būvdarbu apjomus un tāmes formas. 
Būvdarbu izmaksu aprēķins iesniedzams papīra formātā un elektroniski Pasūtītājam.

	19.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Atbilstoši MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 13.punktam Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski un pievieno būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kur sadaļā “Projekts” pievieno:
a) projekta dokumentāciju PDF formātā, pievienojot arī izdotos tehniskos noteikumus,
b) projekta dokumentācijas saskaņojumus ar tehnisko noteikumu izdevējiem;
c) projekta dokumentāciju DWG formātā ne jaunākā kā 2015.g. versijā.
Pasūtītājam – viens drukāts oriģināla eksemplārs, cauršūts un caurauklots, lapas sanumurētas.



	Sagatavoja:

	

	Kuldīgas novada pašvaldības iestādes
Kuldīgas attīstības aģentūra
Projektu vadītājs                                            * (paraksts)                                   Lauris Klestrovs

Kuldīgas novada pašvaldības
Būvvaldes inženieris                                     * (paraksts)                                   Kaspars Upenieks  
                                                       
	

	Saskaņoja: 

Kuldīgas novada Domes				
Priekšsēdētājas vietniece
Skrundas pilsētas un novada 
lauku teritoriju jautājumos                            * (paraksts)                                   Nellija Kleinberga  

Kuldīgas novada pašvaldības iestādes
Kuldīgas Attīstības aģentūra
Vadītāja                                                         * (paraksts)                                   Aiga Vanaga – Poriķe

 
	


PASŪTĪTĀJS:					                PROJEKTĒTĀJS:
Kuldīgas novada pašvaldības vārdā
Kuldīgas novada Domes				
Priekšsēdētāja vietnieks


* (paraksts)             Artis Roberts		          * (paraksts) 


*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

