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1. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.
1.1. Paredzētās darbības zonā atrodas meliorācijas kadastrā uzskaitītas meliorācijas sistēmas - drenas, drenu zari un drenu kolektori ar diametru 5 un 7,5.
1.2.  Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas - drenu sistēmu kolektoriem un akām – 8 m platumā, kolektoriem, drenām un drenu zariem 4 m uz katru pusi no kolektora ass.
1.3. Aktuālā informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm www.melioracija.lv , nepieciešamības gadījumā ar iepriekš būvētā meliorācijas objekta nodošanas lietu var iepazīties Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļā Jāņkalna ielā 43, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV - 4301.

2. Īpašās prasības
2.1. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus.
2.2. Būvdarbus izpildīt ievērojot ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” un Ministru kabineta 2014.gada 16.februāra noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi” prasības.
2.3. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemes īpašumu tiesiskajiem valdītājiem.
2.4. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt attiecīgās izmaiņas saskaņot ar Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Alūksnes sektoru.
2.5. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, ZMNĪ Meliorācijas departamenta Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļai Būvniecības informācijas sistēmā jāiesniedz būvdarbu izpilddokumentācija (segto darbu akti) un izpilduzmērījums dgn vai dwg formātā, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 16.februāra noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi” 131.2., 131.3., 131.4. un 131.9. apakšpunktos minēto dokumentāciju.
2.6. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mēneša laikā pēc pārmaiņām meliorācijas sistēmā rakstveidā informē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Alūksnes sektoru par kvantitatīvām vai kvalitatīvām pārmaiņām meliorācijas sistēmā savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās.

3. Izvērtētā dokumentācija
Tehnisko noteikumu pieprasījums.

4. Papildus nosacījumi:
4.1. Tehniskie noteikumi izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmo daļu.
4.2. Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
4.3. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus no parakstīšanas datuma.



Pielikumā: darbības vietas pārskata plāns ar meliorācijas sistēmu izvietojumu, objekta izvietojuma shēma.






Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs	Ivars Kupčs


Māris Lietuvietis, 26476074 
maris.lietuvietis@zmni.lv
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