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TEHNISKIE NOTEIKUMI
	Cēsīs
Datums skatāms
laika zīmogā Nr.9467/31-4-13
Uz 05.09.2024 Nr.5564
	



	Pieteikums Nr.5441-2024
	WOLTEC SIA



Objekta „ 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, 
transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa 
un Vaidavas ielās, Valmierā (IO-259181)” būvniecības 
dokumentācijas izstrādei

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot minētās būvniecības dokumentācijas izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:
1. Uzrādīt esošos vidējā (P < 0,4 MPa) spiediena gāzesvadus.
Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Cēsu iecirknī.
2. Precizēt gāzesvada dziļumus dabā, pieaicinot GASO Cēsu iecirkņa pārstāvi. Nepieļaut gāzesvada ieguldīšanas dziļuma samazināšanu seklāk par 1,0m.
3. Saglabāt visas esošās gāzesvadu ierīču kapes. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts asfalta segums vai bruģa segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētājiem līdzekļiem. Darbu kvalitātes atbilstība, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrada GASO Cēsu iecirkņa pārstāvim.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Cēsu iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tāmē.
5. Ievērot Latvijas Republikas būvnormatīvos noteiktos gāzesvadu minimālos attālumus no citām pazemes inženierkomunikācijām un ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības attiecībā uz gāzesvadiem un gāzes regulēšanas iekārtām.
6. Esošo gāzesvadu un ierīču pārvietošana ir nevēlama. Ja gāzesvadu un ierīču pārvietošana ir pamatoti nepieciešama, lūdzam iesniegt GASO pieprasījumu tehniskajiem noteikumiem ar priekšlikumiem iespējamām gāzesvadu un ierīču novietnēm. Visus ar gāzesvadu un ierīču pārvietošanu saistītos izdevumus sedz pasūtītājs par saviem līdzekļiem.
7. Topogrāfija jāsaskaņo GASO Cēsu iecirknī.
8. Izstrādāto būvniecības dokumentāciju iesniegt saskaņošanai GASO Cēsu iecirknī elektroniski: dokumentācijas ģenplāna lapu (PDF) un projektu digitālā veidā (DWG)
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