Labdien,
1. 35. Poz. Precizējam. 
Uzlika durvju rokturiem ABLOY vai analogs. Cilindram, hromēts apaļa forma – 12 gab.
2. 37, 38, 39 poz. – precizēt nevaru. Jā ir iespēja, piedāvājiet bez augstuma, platuma un biezumu vai ar Jūsu izmēriem.
3. Piemērojam pielaidi izmēriem +/- 10 mm. 
4. Piemērojam pielaidi izmēriem +/- 5 mm.
5. Piemērojam pielaidi platumam +/- 0,1 mm.
6. Poz. 79,80 – dzēsti.
7. Piemērojam pielaidu jaudai +/-1W un spilgtumam +/- 50lm.
8. 122. Poz. Sifons/glāze  bez. Izpl. 1 ¼” x DN32 – var būt der?
9. Piemērojam izmēru pielaides +/- 10 mm.
10. Piemērojam MF šļūtenes.
11. Piemērojam pielaidi garumam +/-0,05 m.
12. Piemērojam pielaidi +/-0,5 L
13. Piekrītu UW 100/40 profilam platums ir 100 mm.
14. Apstiprinām, ka alumīnija krāsa mērvienība ir kg.
15. Apstiprinām, ka krusts ¾ mis. 
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