1. pielikums 
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/10/Apspriede

Atklāta konkursa 
"Durvju un logu konstrukciju izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un esošo durvju un logu remonts",
identifikācijas Nr. DRS 2025/10, ietvaros


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(pēdējais aktualizācijas datums: 10.03.2025.)

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: durvju un logu (turpmāk – Prece) konstrukciju izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un esošo durvju un logu remonts (turpmāk – Darbs), SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) vajadzībām.

2. DARBU VEIDI:
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1.
	Logu eņģu regulēšana.
	gab.
	1,00

	2.
	PVC logu izgatavošana.
	m²
	1.00

	3.
	Blīvgumijas nomaiņa PVC konstrukcijas logos un durvīs.
	m
	1,00

	4.
	PVC durvju izgatavošana.
	m
	1,00

	5.
	Blīvgumijas nomaiņa PVC, alumīnija, tērauda  konstrukcijas logos un durvīs.
	m 
	 1,00

	6.
	Furnitūras atjaunošana, regulēšana vai nomaiņa PVC, alumīnija, tērauda  konstrukcijas logos un durvīs, citās stiklotas konstrukcijas sistēmās.
	gab.
	1,00 

	7.
	Bojātās stikla paketes, nomaiņa.
	m²
	1,00

	8.
	Alumīnija durvju izgatavošana.
	m²
	1.00

	9.
	PVC logu furnitūru nomaiņa.
	gab.
	1.00

	10.
	PVC durvju slēdzenes nomaiņa.
	gab.
	1.00

	11.
	Logu un fasādes stiklojuma, to konstrukciju pārbaude bojājumu noteikšanai, defektācijas akta sastādīšana.
	c/h
(cilvēkstunda)
	1,00

	12.
	Alumīnija durvju slēdzenes nomaiņa.
	gab.
	1.00

	13.
	Alumīnija durvju eņģes nomaiņa.
	gab.
	1.00

	14.
	PVC durvju enges nomaiņa.
	gab.
	1.00

	15.
	Iekšējās ( PVC)  palodzes   nomaiņa.
	m²
	1,00

	16.
	Ārējās palodzes (skārds, kapars) nomaiņa.
	m²
	1,00

	17.
	Bojātas PVC profila atjaunošana.
	m²
	1,00

	18.
	PVC durvju vērtnes profila atjaunošana.
	m
	1,00

	19.
	Metāla durvju blīvējuma atjaunošana.
	m
	1,00

	20.
	Metāla durvju slēdzene nomaiņa.
	gab.
	1,00

	21.
	Novērst žalūziju mehāniskos bojājumus, nepieciešamības gadījumā veikt nomaiņu. Darba izmaksas jānosaka uz vienu kvadrātmetru loga vai durvju laukumu, meistaram izbraucot uz objektu, nomainot žalūziju konstrukciju komplektējošos elementus (pērlīšu ķēdes, atsvari, stiprinājumu kronšteini, lamelas utml.) vai analogu visu konstrukciju kopumā.
	c/h
(cilvēkstunda)
	1,00

	22.
	Vitrīnu vērtņu/rāmja pārklājuma atjaunošana un furnitūras regulēšana.
	m2
	1,00

	23.
	Durvju aizvērējmehānismu regulēšana.
	gab.
	1,00

	24.
	Durvju sliekšņa regulēšana vai nomaiņa.
	m
	1,00

	25.
	Būvgružu savākšana objektā.
	m3
	1,00

	26.
	Apkope -  periodiska  vienreizēja PVC  logu un durvju elementu iekārtu apsekošana pēc pasūtītāja pieprasījuma, funkcionalitātes pārbaude, sīku remontdarbu (logiem, durvīm – stiprinājumu un mehānismu eļļošana, aizslēgu, atslēgu regulēšana t. sk nefunkcionējošo elementu nomaiņa)  veikšana, sastādot defektācijas aktu.
	c/h
(cilvēkstunda)
	1,00

	27..
	Apkope -  periodiska  vienreizējametāla un alumīnija  logu un durvju elementu iekārtu apsekošana pēc pasūtītāja pieprasījuma, funkcionalitātes pārbaude, sīku remontdarbu (logiem, durvīm – stiprinājumu un mehānismu eļļošana, aizslēgu, atslēgu regulēšana t.sk nefunkcionējošo elementu nomaiņa)  veikšana, sastādot defektācijas aktu.
	c/h
(cilvēkstunda)
	1,00

	28.
	Lielgabarīta atkritumu utilizācija.
	m3
	1,00

	29.
	Sadzīves atkritumu savākšana objektā.
	m3
	1,00



3. [bookmark: _GoBack]DARBU TERMIŅI:
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Izpildes termiņš 
(darba dienās)

	
	
	

	1.
	PVC logu nomaiņa

	1.1.
	Blīvējuma nomaiņa
	5

	1.2.
	Furnitūras nomaiņa
	3

	1.3.
	Vērtnes regulēšana
	2

	1.4.
	Rokturi nomaiņa
	2

	1.5.
	Stiklapaketes nomaiņa
	5

	2.
	PVC logu izgatavošana
Trīsstiklu paketei lietot stiklus ar selektīviem pārklājumiem un ar paaugstinātu dienas gaismas caurlaidību, siltumvadāmības koeficienti:
Logiem: U - stikla paketei ar termospeiseriem <0.6 W/m2K
Logiem: U - kopējais <0.9 W/m2K. Logu skaņas izolācijai  >35dB.

	2.1.
	Neveramas
	10

	2.2.
	Veramas
	10

	3.
	PVC durvju remonts

	3.1.
	Blīvējuma nomaiņa
	3

	3.2.
	Furnitūras nomaiņa
	3

	3.3.
	Vērtnes regulēšana
	2

	3.4.
	Rokturi nomaiņa
	2

	3.5.
	Stiklapaketes nomaiņa
	5

	3.6.
	Durvju aizzvērēja nomaiņa
	5

	4.
	PVC durvju izgatavošana

	4.1.
	Vienvērtne
	5

	4.2.
	Ar divām vērtnēm
	7



4. Izpildītāja pienākums ir minētos Darbus veikt kvalitatīvi, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju darbu izpildes laiku un darbu apjomu.
5. Izpildītājs nodrošina ierašanos darba laikā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Darba pieteikuma saņemšanas.
6. Gadījumos, kad Darbu sniegšanai ir nepieciešamas rezerves daļas – pirms tādu Darbu sniegšanas Izpildītājs rakstiski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi rezerves daļu un darbu izmaksas un darbu izpildes termiņus. Veiktā remonta un tam izmantotu rezerves daļu garantijas termiņš ir 12 mēneši un tiek fiksēts darbu pieņemšanas aktā. Šo darbu un materiālu cena nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) procentus no vidējās tirgus darbu un materiālu izcenojumiem. Pasūtītājam ir tiesības šos izcenojumus pārbaudīt.
7. Gadījumos, kad Darbu sniegšanai ir nepieciešama  jaunu  logu, durvju, stikla  sienu konstrukciju izgatavošana un nomaiņa – pirms tādu Darbu sniegšanas Izpildītājs rakstiski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi darbu izmaksu tāmi saskaņā ar LBN 501-17, ņemot vērā arī aiļu apdares veikšanas izmaksas  un darbu izpildes termiņus. Uzstādīto  logu, durvju un stikla konstrukciju garantijas termiņš ir 24 mēneši un tiek fiksēts darbu pieņemšanas aktā. Šo darbu un materiālu cena nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) procentus no vidējās tirgus darbu un materiālu izcenojumiem. Pasūtītājam ir tiesības šos izcenojumus pārbaudīt.
8. Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
9. Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
10. Visiem izmantotajiem materiāliem un iekārtām ir jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā un jāatbilst būvizstrādājumu izmantošanu reglamentējošo dokumentu prasībām.
11. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
12. Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, t.sk. veikt Darbus, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā. Maksimālais šādu Preču vai Darbu apjoms nevar pārsniegt 10% no līguma kopējās summas. Lai veiktu šādu Preču piegādi vai Darbu izpildi, Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Izpildītāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
13. Līgumcenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas Izpildītājam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi un Darbu izpildi, t.sk. visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN 21%) un visas citas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas. 
14. Izpildītājs apliecina, ka tam ir remontdarbu veikšanai nepieciešamie materiāli un mehānismi, tehniskais aprīkojums (instrumenti u.c.), kas ļauj veikt visus minētos remonta darbus, nepieciešamās profesionālās un organizatoriskās spējas Darba sekmīgai sniegšanai atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
15. Izpildītājs apliecina, ka Preču piegādi un Darbu sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajām specifikācijām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā netiks mainīta (iepirkuma procedūras līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās Preču un Darbu cenas (bez PVN) netiks pārskatītas vai mainītas visu iepirkuma procedūras līguma darbības laiku).
17. Remontdarbu cenā Izpildītājs iekļauj arī tādus pakalpojumus kā materiālu transportēšana uz objektu, būvdarbu procesa laikā bojāto vietu atjaunošana, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas un būvgružu aiztransportēšana no objekta.
18. Izpildītājs apliecina, ka piedāvātās cenas paliek nemainīgas 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā no līguma noslēgšanas brīža.
19. Darbu Izpildītājs organizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta lietotāju un uzņēmumu darbu. Izpildītājs saskaņo Darbu veikšanas laiku pirms Darbu uzsākšanas. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
20. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs sakārto darba vietu, pēc nepieciešamības veic mitro uzkopšanu, aiztransportē būvgružus no objekta.
21. Obligāta vietas apskate un doto izmēru precizēšana pirms logu izgatavošanas.
22. Logiem un durvīm jāatbilst ražošanas standartam LVS EN 14351-1 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi ” un jābūt marķētiem ar CE zīmi.
23. Izpildītājs atbild par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu Darbu veikšanai. Izpildītājam jāievērtē galveno darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, bez kuriem nebūtu iespējama Darbu tehnoloģiski pareiza un normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu apjomu veikšana.



Sagatavoja:
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 	 					S. Kislijs


