1. pielikums 
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/26/Apspriede

Atklāta konkursa 
"Magnētiskās lokalizācijas sistēmas piegāde izmantošanai onkoķirurģijā", 
identifikācijas Nr. DRS 2025/26, ietvaros

IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 
	Nr.
p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	xx
	Pretendents iepazinās ar iepirkuma dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību iepirkumā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu, kā arī norāda pieprasīto informāciju.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 1. pielikumā pievienoto formu.
Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:
pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildu informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).

	xx
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	xx
	Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto  Preci, kā arī veikt piedāvātās Preces servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.


	Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās Preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa apkalpošanai.

	xx
	Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts piedāvātās Preces uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.


	Pretendents iesniedz  apliecinājumu par to, ka tā rīcībā ir ne mazāk  kā viens servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts un sertificēts piedāvātās Preces uzstādīšanā, remonta un apkopes pakalpojumu veikšanā.
Pretendents pievieno:
· ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu vai ražotāja apliecinājuma kopiju (izsniegtie apmācību sertifikāti, apliecības, izziņas, utml.);
· norādītā iekārtas servisa inženiera parakstītu apliecinājumu, ka tas piekrīt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā uzstādīt piegādāto medicīnas iekārtu, nodrošināt tās garantijas un pēcgarantijas servisu, utml.



1. [bookmark: _Hlk194407412]Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību (vadošais dalībnieks, lietvedis), katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
Prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajam spējām var apliecināt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
3. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā (nolikuma 1. pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.




IESPĒJAMĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  - TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PRASĪBAS 
Magnētiskās lokalizācijas sistēmas iegāde

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu _________________ (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) apliecina, ka nodrošinās Iekārtas un tās piederumu piegādi, atbilstoši iepirkuma procedūras “Magnētiskās lokalizācijas sistēmas piegāde izmantošanai onkoķirurģijā”, identifikācijas Nr. DRS 2025/26, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām,
1. iesniedzot piedāvājumu:
	Nr.p.k.
	Iekārtas
nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības
	Aizpilda pretendents

	
	
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts[footnoteRef:1] [1:  Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.] 

	Atsauce uz informatīvo materiālu*** Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības[footnoteRef:2] [2:  Pielikumā jāpievieno preces ražotāja izdota datu brošūra vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.] 


	1.
	Lietota magnētiskās lokalizācijas sistēma izmantošanai onkoķirurģijā
	
	

	
	Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts:
	

	
	Iekārtas nosaukums:
	

	
	Iekārtas marka, modelis:
	

	
	Iekārtas ražošanas / izlaides gads / mēnesis
	

	1.1.
	Tehniskais apraksts:
	
	

	1.1.1.
	Iekārta ar magnētiska materiāla sensoru, kas paredzēts magnētisko īpašību ierosināšanai un neliela daudzuma klīniski ievadīta superparamagnētiskā marķiera vai feromagnētiskā marķiera noteikšanai.
	
	

	1.1.2.
	Iekārta ir paredzēta intraoperatīvai lietošanai, lai palīdzētu ķirurgam atklāt un atrast kontrollimfmezglus, kur lokalizācijas nolūkā ievadītais materiāls ir magnētiskais marķieris. 
	
	

	1.1.3.
	Iekārtu var izmantot arī, lai noteiktu audu marķieri, ko paredzēts ievietot perkutāni, lai iezīmētu mīkstos audus (piemēram, krūtīs vai lumpektomijas vietā), kas paredzēti ķirurģiskai noņemšanai.
	
	

	1.1.4.
	Magnētiskais lauks tiek ģenerēts, izlaižot 10 kHz +/-100Hz sinusoidāli mainīgu maiņstrāvu caur stieples spoli, kas uzstādīta zondē.
	
	

	1.1.5.
	Rokas zondes kabeļa garums vismaz 2m.
	
	

	1.1.6.
	Zonde, kuru var izmantot kopā ar sterilu, vienreizlietojamu pārvalku.
	
	

	1.1.7.
	Rokas zonde tiek izmantota divos režīmos: sākotnējā transkutānā signāla noteikšanā un lietošanā pēc griezuma.
	
	

	1.1.8.
	Par magnētiskā marķiera uztveršanu norāda pamatierīces audio izvades augstuma (frekvences) izmaiņas, ļaujot ķirurgam pārvietot rokas zondi pa ķirurģiski interesējošo zonu.
	
	

	1.1.9.
	Pamatierīces šķidro kristālu displejā (LCD) tiek parādīts fiksētā signāla līmenis, kas redzams skaitliskā vērtībā.
	
	

	1.1.10.
	Iekārtai ir kāju slēdzis līdzsvara funkcijas aktivizēšanai, kura vada garums ir ne īsāks par 2m.
	
	

	1.1.11.
	Iekārtas izmēri ne lielāki kā 250x400x250mm.
	
	

	1.1.12.
	Svars ne lielāks kā 5kg.
	
	

	1.1.13.
	Barošana: 110-230V, 50-60Hz.
	
	

	2.
	Magnētiskais marķieris un audu marķieris
	
	

	2.1.
	Tehniskais apraksts:
	
	

	2.1.1.
	Magnētiskais marķieris ir neradioaktīvs šķidrs marķieris, ko izmanto, lai lokalizētu iespējamo vēža izplatīšanos.
	
	

	2.1.2.
	Magnētiskais marķieris ir suspensija, kas viegli atpazīstama gan magnētiski, gan vizuāli.
	
	

	2.1.3.
	Audu marķieris ir neradioaktīvs magnētisks metālisks klipsis 5mm +/-10% , kas tiek ievietots perkutāni mīkstos audos.
	
	

	2.1.4.
	Ar audu marķieriem pieejamas divu izmēru adatas 18ga x 7cm un 18ga x 12cm.
	
	

	2.1.5.
	Magnētiskais marķieris un audu marķieris ir saderīgi ar piedāvāto iekārtu.
	
	

	3.
	Nemagnētisko instrumentu komplekts:
	
	

	3.1.
	Rokas retraktors: garums 215mm +/-10%, viena gala izmēri 5x2cm un otra gala izmēri 4x1.5cm +/-10%
	
	

	3.2.
	Audu pincete: garums 145mm +/-10%, vidēji zobains gals
	
	

	3.3.
	Satveršanas spaile: garums 155mm +/-10%, fenestrēta, trīsstūrveida gali ar horizontāliem zobiem
	
	

	4.
	Komplektācija
	Daudzums (gab.)[footnoteRef:3] [3:  Komplektācijā norādītais nepieciešamais daudzums ir jāpiegādā kopā ar Ierīci 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.] 

	
	

	4.1.
	Magnētiskās lokalizācijas sistēma:
	
	
	

	4.1.1.
	Iekārta
	1
	
	

	4.1.2.
	Zonde
	1
	
	

	4.1.3.
	Barošanas vads
	1
	
	

	4.1.4.
	Kājas pedālis
	1
	
	

	4.1.5.
	Jūtības fantoms
	1
	
	

	4.2.
	Piederumi:
	
	
	

	4.2.1.
	Magnētiskais marķieris
	2
	
	

	4.2.2.
	Adata 18ga x 7cm ar mētālisku klipsi (audu marķieris)
	2
	
	

	4.2.3.
	Adata 18ga x 12cm ar mētālisku klipsi (audu marķieris
	2
	
	

	4.3.
	Nemagnētisko instrumentu komplekts:
	
	
	

	4.3.1.
	Rokas retraktors
	4
	
	

	4.3.2.
	Audu pincete
	2
	
	

	4.3.3.
	Satveršanas spaile
	2
	
	



2. iesniedzot finanšu piedāvājumu:
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Daudzums (gab.)
	Cena, EUR bez PVN par vienu vienību
	Summa, EUR bez PVN

	1.
	Magnētiskās lokalizācijas sistēma:
	
	
	

	1.1.
	Iekārta
	1
	
	

	1.2.
	Zonde
	1
	
	

	1.3.
	Barošanas vads
	1
	
	

	1.4.
	Kājas pedālis
	1
	
	

	1.5.
	Jūtības fantoms
	1
	
	

	2.
	Piederumi:*
	
	
	

	2.1.
	Magnētiskais marķieris
	100
	
	

	2.2.
	Adata 18ga x 7cm ar mētālisku klipsi (audu marķieris)
	50
	
	

	2.3.
	Adata 18ga x 12cm ar mētālisku klipsi (audu marķieris)
	50
	
	

	3.
	Nemagnētisko instrumentu komplekts:
	
	
	

	3.1.
	Rokas retraktors
	4
	
	

	3.2.
	Audu pincete
	2
	
	

	3.3.
	Satveršanas spaile
	2
	
	

	
	
	
	Kopā summa, EUR bez PVN**[footnoteRef:4] [4:  Viens no saimnieciskā izdevīguma kritērijiem (A kritērijs)] 

	

	
	
	
	PVN
	

	
	
	
	Kopā summa, EUR ar PVN
	



* Norādītais piederumu daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums līguma darbības laikā var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādītos daudzumus. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties nepieciešamos piederumus līguma darbības laikā, nepārsniedzot līguma kopējo summu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.
Piederumu piegāde veicama atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

** Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā Iekārtas piegādes līdz Pasūtītāja norādītajai vietai un palaišanas ekspluatācijā izmaksas, darbinieku apmācība, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, t.sk. darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN 21%) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas.
3. nodrošinot:
	Nr.p.k.
	Pasākums vai izpildāmā darbība
	Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizēto aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas un Piederumu piegādi, transportu, apkopi un Iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
	

	2.
	Iekārtas ražošanas gads ir 2022. gads vai jaunāka, tā ir augstas kvalitātes un tā lietota un uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Ierīces lietošanu un uzglabāšanu.
	

	3.
	Iekārta un piederumi atbilst Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem un ražotāja noteikumiem.
	

	4.
	Piegādātājs bez papildus atlīdzības 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas:
- piegādā Iekārtu ar komplektāciju Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils;
- nodrošina Iekārtas pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;
- nodrošina bez papildus samaksas ne mazāk kā 5 (piecu) darbinieku profesionālo apmācību Iekārtas lietošanā uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai un 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām;
- izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, servisa apkopju grafiku ar veicamajiem darbiem un iekārtas kopšanas instrukciju.
	

	5.
	Piedāvātajai Iekārtai garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.  Garantijas laikā tiek nodrošināta iekārtas bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) Iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam.
	

	6.
	Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkciju atbilstības pārbaudes, ja piemērojams, saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, iesniedzot protokolus.
	

	7.
	Piegādes brīdī medicīnas iekārtai jābūt veiktai funkcionālai un elektrodrošības pārbaudei, ja piemērojams, kā arī attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu jāatbilst 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi".
	

	8.
	Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 12 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai.
	

	9.
	Piegādātāja rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) sertificēts servisa inženieris, kurš ir piedāvātās iekārtas ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
	

	10.
	Pretendentam ir jānorāda Ierīces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartiem LVS EN 60601-1:2007
	

	11.
	Iekārtai jāatbilst Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumiem Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" to jaunākajā redakcijā.
	



4.      papildus prasības:
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Obligātās (minimālās) prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1
	Energoefektivitāte
	Jāaizpilda enerģijas patēriņa veidlapa un jāiesniedz ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur veidlapā norādāmo informāciju.
	Enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 

	
	
	
	
	230 V maiņstrāvas

	
	
	
	Tipiskais enerģijas patēriņš 
	___ W

	
	
	
	Gada enerģijas patēriņš*
	[bookmark: RANGE!E123]___ kWh/gadā[footnoteRef:5] [5:  Viens no saimnieciskā izdevīguma kritērijiem (B kritērijs).] 


	
	
	
	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	
	
	
	Energoefektivitātes klase:
	 

	
	
	
	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



*Aprēķinot kWh/gadā jāņem vērā, ka Iekārta gada laikā tiks darbināta 2 stundas dienā, kopā 365 dienas. Norādītais iekārtas noslogojums ir norādīts aptuveni, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus visiem Pretendentiem un Pretendenti varētu aprēķināt Iekārtas gada enerģijas patēriņu. Faktiskais iekārtas noslogojums būs atkarīgs no Pasūtītāja faktiskās nepieciešamības.

Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Magnētiskās lokalizācijas sistēmas piegāde izmantošanai onkoķirurģijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/26, nolikuma prasībām un apliecina, ka:
1.  Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2.  šajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN.
3.  piedāvātā līgumcena (bez PVN) visā iepirkuma līguma izpildes laikā netiks mainīta;
4.  apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā; 
5.  pretendents Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās).
6.    apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pielikumā (ņemot vēra Iepirkuma nolikuma 8.5.punktu): 
√ medicīniskas ierīces ražotāja vai ražotāja pārstāvja ES izdotas atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity) un CE sertifikāta kopija,  kurā tiek apstiprināta medicīniskās ierīces atbilstība Direktīvas 93/42/EEK vai Regulas 2017/745 prasībām.
√ ražotāja tehniskā dokumentācija, citus līdzvērtīgus dokumentus un/vai tīmekļvietnes, kas satur informāciju par piedāvātas Iekārtas atbilstību tehniskās specifikācijas (2. pielikums) minimālajām prasībām, t.sk. dokumenti, kuri apliecina katras elektropreces[footnoteRef:6] gada enerģijas patēriņu (kWh/gadā). Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā. [6:  Elektropreces ir preces, kuru lietošanai ir nepieciešama elektriskās enerģijas izmantošana un to sastāvā ir elektroniskās komponentes.] 


______________________________________                     ________________      
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 _________________________
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)



Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 04.04.2025.
Tehnisko specifikāciju sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Onkoķirurģijas nodaļas vadītājs I. Ratiani




