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NOLIKUMS-PRECIZĒTS











TALSI
2025
	1. Pasūtītāja nosaukums:	
	SIA „TALSU ŪDENS”

	2. Adrese:
	Raiņa iela 17, Talsi 

	3. Reģistrācijas numurs:
	49003000076

	4. Tālruņa numurs:
	29003300

	5. E-pasta adrese:
	info@talsuudens.lv 

	6. Mājas lapa: 
	www.talsuudens.lv

	7. Pasūtītāja kontaktpersona 
	Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dace Priede, tālr. 22094897.

	8. Iepirkuma veids


	Iepirkums tiek veikts saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību, nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, bet atbilstoši 2019. gada 15. aprīļa vadlīnijās “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajam. 

	9. Identifikācijas Nr.
	Identifikācijas Nr. TŪ 2025/15.

	10. CPV kods 
	CPV kods: 45262220-9 Ūdens aku urbšana

	11. Iepirkuma priekšmets 






	· Artēzisko ūdens ieguves urbumu ar debitu 10 l/s izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, katra dziļurbuma izbūve, ūdens kvalitātes pārbaudes, urbuma galvas montāža, esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi.
Iepirkums ir sadalīts 3 (trīs) iepirkuma priekšmeta daļās:
· Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: Jaunu 2 gab. dziļurbumu izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un katra dziļurbuma izbūve (K. Mīlenbaha iela 50, Talsi, Kadastra Nr.: 88010130189) un esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi;
· Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: Jauna 1 gab. dziļurbuma izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un dziļurbuma izbūve (Katlumāja, Ģibuļu pag., Talsu nov., Kadastra Nr.: 88540090294) un esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi;
· Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: Jauna 1 gab. dziļurbuma izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un dziļurbuma izbūve (Kasparu iela 9, Stende, Talsu nov., Kadastra Nr.: 88150050093).

	12. Garantijas 
	Pretendents uzņemas garantijas saistības par izpildītajiem darbiem – 24 (divdesmit četri) mēneši.

	13. Saziņa 
	Jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: info@talsuudens.lv ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

	14. Iepirkuma procedūras dokumenti un to pieejamība
	Iepirkuma nolikums;
Pretendenta pieteikums;
Informācija par pretendenta pieredzi;
Apakšuzņēmēja apliecinājums;
Tehniskā specifikācija;
Finanšu piedāvājums;
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, jebkuriem to grozījumiem, ja tādi tiks veikti, kā arī skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja mājas lapā www.talsuudens.lv sadaļā Iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

	15. Piedāvājumu iesniegšana 
	Piedāvājumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) norādītajam Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņam:
· Dokumentus iesniedzot personīgi;
· Nosūtot pa pastu; 
· Elektroniski parakstītus dokumentus - info@talsuudens.lv 
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc EIS norādītā termiņa, netiek pieņemti un netiek vērtēti.
Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu vienā variantā par vienu no iepirkuma priekšmeta daļām vai par visām iepirkuma priekšmeta daļām kopā.
Ja piedāvājums tiek iesniegts par visām iepirkuma priekšmeta daļām, sagatavojamas un noformējamas visas Nolikuma 5. pielikuma (Finanšu piedāvājuma) iepirkuma priekšmeta daļas.
Piedāvājuma dokumentos skaidri jānorāda, uz kuru iepirkuma priekšmeta daļu tas iesniegts.

	16. Pretendentu atlases prasības
	Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, kas var nodrošināt iepirkuma līguma izpildi atbilstoši visām iepirkuma prasībām.

	17. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi 
	Pretendents neatbilst SPSIL 48.panta 1.daļas 2. un 3.punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem, tajā skaitā tam nav nodokļu parādu, kriminālatbildības vai starptautisko/nacionālo sankciju, kas liedz piedalīšanos iepirkumā.

	18. Prasības pretendentam
	Par pretendentu iepirkumā var būt pakalpojuma sniedzējs:
1) kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
2) uz kuru neattiecas SPSIL 48. un 49. pantos minētie izslēgšanas gadījumi;
3) uz kuru nepastāv Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie nosacījumi pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;
4) [bookmark: _heading=h.np1axxg78btg]kura rīcībā ir visi nepieciešamie resursi kvalitatīvai un savlaicīgai pasūtījuma izpildei – tam ir pietiekošs darbu veikšanai nepieciešamās tehnikas nodrošinājums un atbilstošas kvalifikācijas darbu veicēji.

Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai līdzīgas nozares institūcijā citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram pēc normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtās prakses nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kur veikti dziļurbuma ierīkošanas darbi urbumam, kas dziļāks par 150 metriem ar debitu sākot no 8 l/s un vismaz viena urbumu likvidācija “tamponēšana”, kuru darbiem ir saņemtas licences atbilstoši Ministru kabineta 06.11.2021. noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” prasībām.

	19. Pretendenta pieredzes apliecinājums

	a) Jāpievieno informācija par iepriekšējo pieredzi (atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam). 
b) Jāpievieno divu pasūtītāju atsauksmes (izziņa u.c.), kas atbilst šī nolikuma punkta prasībām.

	20. Objekta apsekošana dabā
	Pretendents var veikt objekta apsekošanu dabā. Ieinteresētais pretendents vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par abām pusēm pieņemamu laiku objekta apskatei. Objekta apsekošanas kontaktpersona - Ivo Bordjugs, tel.: 29793759.

	21. Iesniedzamie dokumenti
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidnei. 
Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts pretendents, tad pretendentam jāiesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija. 
Informācija par pretendenta pieredzi, kas sagatavota atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma veidnei.
Apakšuzņēmēja apliecinājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma veidnei;
Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 5. pielikuma veidnei.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru iepirkuma priekšmeta daļu vai visām iepirkuma priekšmeta daļām kopā – Iepirkuma priekšmeta daļas norādītas tehniskajā specifikācijā – Nolikuma 4. pielikuma veidne.

	22. Finanšu piedāvājums. 
	Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr. 5. 
Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) ar un bez PVN.
Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visu paredzēto darbu izpildi.

	23. Līguma slēgšanas tiesības
	Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums būs saimnieciski izdevīgākais ar zemāko cenu un kurš atbilst visām nolikuma prasībām – vienā vai vairākās daļās.



24. Pretendentu atlase, piedāvājumu izskatīšana, izvēles kritēriji un līguma slēgšana:
24.1. Iepirkuma komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kas atbilst šī Nolikuma prasībām un ietver Nolikumā minētos dokumentus un informāciju. Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi netiek izskatīti un no dalības turpmākajā iepirkuma procedūrā tiek izslēgti.
25. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:
25.1. neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
25.2. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;
25.3. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
25.4. ja komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, pasūtītājs pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
25.5. no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.
25.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.
25.7. Pasūtītājs tiesības noslēgt līgumu piešķirs pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām, un ir saimnieciski visizdevīgākais.

Pielikumi:

1. Pieteikums dalībai iepirkumā;
2. Pretendenta pieredzes saraksts;
3. Apakšuzņēmēja apliecinājums;
4. Tehniskā specifikācija;
5. Finanšu piedāvājums.

Nolikuma Pielikums Nr.1
Identifikācijas Nr. TŪ 2025/15
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
[bookmark: _heading=h.5u7lpvuhjfh8]“Dziļurbuma izbūves un esošo dziļurbumu tamponāžas darbi” 
(iepirkuma ID Nr. TŪ 2025/15)
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Pārstāvēttiesīgā persona, kura tiesīga slēgt līgumu
	

	Kontaktpersona: vārds, uzvārds, amats 
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Bankas rekvizīti 
	



1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam “Dziļurbuma izbūves un esošā dziļurbuma tamponāžas darbi”, ID Nr. TŪ 2025/15, mēs apliecinām un garantējam, ka:
1) Mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;
2) Mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
3) 	Pilnībā iepazinušies ar veicamo darbu apjomu un atzīstam šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu darbus un novērtējam visus ar darbu izpildi saistītos riskus. 
4) Mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma Līgumu atbilstoši šā iepirkuma Tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.
5) Finanšu piedāvājumā norādītā cena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai Nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
6) Piedāvājums izstrādāts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā.
2. Izskatot iepirkuma dokumentus, mēs esam tos akceptējuši un piesakām dalību iepirkumā “Dziļurbuma izbūves un esošā dziļurbuma tamponāžas darbi” (ID Nr. TŪ 2025/15):

[___] tikai uz Nolikuma  4. pielikumā norādītā 1. iepirkuma priekšmeta daļu (Jaunu 2 gab. dziļurbumu izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un katra dziļurbuma izbūve (K. Mīlenbaha iela 50, Talsi, Kadastra Nr.: 88010130189) un esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi);
[___] tikai uz Nolikuma  4. pielikumā norādītā 2. iepirkuma priekšmeta daļu (Jauna 1 gab. dziļurbuma izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un dziļurbuma izbūve (Katlumāja, Ģibuļu pag., Talsu nov., Kadastra Nr.: 88540090294) un esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi);
[___] tikai uz Nolikuma  4. pielikumā norādītā 3. iepirkuma priekšmeta daļu (Jauna 1 gab. dziļurbuma izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un dziļurbuma izbūve (Kasparu iela 9, Stende, Talsu nov., Kadastra Nr.: 88150050093));
[___] uz visām Nolikuma 4. pielikumā norādītajām iepirkuma priekšmeta daļām.
	
Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	


[bookmark: _heading=h.uchp5s270w95]
Nolikuma Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. TŪ 2025/15

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS
Iepirkumam “Dziļurbuma izbūves un esošu dziļurbumu tamponāžas darbi”
(iepirkuma ID Nr. TŪ 2025/15)

Apliecinu, ka pēdējos piecos gados veikti ūdens urbumu ierīkošanas un likvidācijas būvdarbi šādiem pakalpojumu saņēmējiem šādos apjomos*:

	N.    p.k.
	Veikto būvdarbu
	Pakalpojuma saņēmēja

	
	Nosaukums, adrese, apraksts, norādot atbilstību Nolikuma 18. punkta prasībām
	gads
	apjoms, metri
	nosaukums
	kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



*Norāda Pretendenta pēdējo piecu gadu laikā veiktos būvdarbus, kas atbilst Nolikumā norādītajām pieredzes apliecināšanas prasībām.

1. Mēs apliecinām, ka mums nav nodokļu parādi virs 150 EUR, mēs neesam sankcionēta persona, un mums nav spēkā esošu iepirkuma izslēgšanas ierobežojumu.
2. Mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem. 
3. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto dokumentu un tajos ietvertās informācijas atbilstību iepirkuma dokumentu prasībām. 



	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)













[bookmark: _heading=h.ljgoi6823q93]Nolikuma Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. TŪ 2025/15

[bookmark: _heading=h.te2zi7eagtk7]
APAKŠUZŅĒMĒJA, UZ KURA IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS
[bookmark: bookmark=id.gb1b1ubkk96c]Iepirkumam “Dziļurbuma izbūves un esošu dziļurbumu tamponāžas darbi”
 (iepirkuma ID Nr. TŪ 2025/15)



	
	Apliecinu, ka
	
	,

	
	
	(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs)
	

	
	
	
	

	ja pretendents
	

	
	(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)



iegūs līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Dziļurbuma izbūves un esošā dziļurbuma tamponāžas darbi”” (iepirkuma identifikācijas Nr. TŪ 2015/15) rezultātā, slēgs ar pretendentu apakšuzņēmuma līgumu / pakalpojuma līgumu / sadarbības līgumu (atbilstošo atzīmēt),

saskaņā ar kuru veiks šādus darbus vai sniegs pretendentam šādus pakalpojumus, vai, lai nodrošinātu pretendenta nepieciešamās spējas, veiks šādu sadarbību:

	












(darbu, pakalpojumu vai sadarbības apraksts)

Pretendents ir atbildīgs par to, lai pakalpojuma sniegšanas laikā, ja vien pretendents iegūs līguma slēgšanas tiesības, ar personām, kuras pretendents paredzējis piesaistīt kā apakšuzņēmējus, tiktu noslēgti līgumi par noteiktu pakalpojuma daļu veikšanu, un ar personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, tiktu noslēgti sadarbības līgumi pretendenta tehnisko un profesionālo vai pretendenta saimniecisko un finansiālo spēju nodrošināšanai.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




Nolikuma Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. TŪ 2025/15

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
[bookmark: _heading=h.oluqyny0kchc]Iepirkumam “Dziļurbuma izbūves un esošu dziļurbumu tamponāžas darbi”” 
(iepirkuma ID Nr. TŪ 2025/15)

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1. DAĻAI
[bookmark: _Hlk213232632](Jaunu 2 gab. dziļurbumu izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un katra dziļurbuma izbūve (K. Mīlenbaha iela 50, Talsi, Kadastra Nr.: 88010130189) un esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi)


1. Objekta adrese:
Adrese: K. Mīlenbaha iela 50, Talsi, Kadastra Nr.: 88010130189.

2. [bookmark: _Hlk213230226]Iepirkuma priekšmets (posmos):

2.1. Esošā dziļurbuma DB7628 tamponāža
· Sagatavot un saskaņot nepieciešamo dokumentāciju tamponāžai, iegūt visas atļaujas/licences atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
· Saņemt urbuma tamponāžas atzinumu Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).
· Veikt tamponāžas darbus.
· Izpildītajam jāparedz visi nepieciešamie tiešie un netiešie darbi, lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā, iepirkuma līgumā un normatīvajos aktos norādīto darbu izpildi.
2.2. Jaunā dziļurbuma izbūve (2 gab.)
· Sagatavot un saskaņot nepieciešamo dokumentāciju jauna urbuma ierīkošanai; iegūt visas atļaujas/licences atbilstoši normatīvajiem aktiem.
· Veikt dziļurbuma izbūvi ar šādām parametru prasībām:
· Aptuvenais urbuma dziļums: 175 m (Gaujas ūdens horizonts D3gj).
· Urbuma debits: 10.0 l/s.
· Urbuma kolonnas materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304.
· Filtra tips: Džonsona tipa filtrs.
· Veikt ūdens kvalitātes pārbaudes.
· Montēt urbuma galvu atbilstoši LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", nodrošinot:
· Atveres sūkņa kabelim, hidrostatiskā spiediena mērītājam un manuālai ūdens līmeņa mērīšanai.
· Vienvirziena vārstu, noslēgarmatūru un parauga ņemšanas vietu.
· Dziļurbuma sūkņu un stāvcauruļu (nerūsējošā tērauda AISI 304) piegāde un montāža; sūknim jānodrošina 4 atm spiediens zemes līmenī pie faktiskā urbuma debita, bet ne vairāk kā 10.0 l/s.
· Sagatavot urbuma tehnisko pasi un iesniegt LVĢMC.
· Nodrošināt dziļurbuma nodošanu ekspluatācijā.
· Būvdarbu teritorijas labiekārtošana pēc veiktajiem darbiem.
· Izpildītajam jāparedz visi nepieciešamie tiešie un netiešie darbi, lai veiktu Tehniskajā specifikācijā, iepirkuma līgumā un normatīvajos aktos norādītos darbus.

3. [bookmark: _Hlk213232683]Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole:
· Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
· Izpildītājs atbild par Latvijas Republikas spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības, elektrodrošības un citu normatīvo aktu, kas attiecas uz pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu;
· Izpildītājs, veicot būvdarbu izpildi, ievēro visus spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, tajā skaitā attiecīgās novada pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;
· Darbu izpildi veic kvalificēti speciālisti;
· Pakalpojums jāsniedz ar Izpildītāja darbaspēku, atbilstošām iekārtām, instrumentiem un materiāliem;
· Piedāvājuma izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas nepieciešami līguma izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā, elektrība, transports, materiālu, mehānismu, atkritumu apsaimniekošanas u.c. izmaksas.

Piezīme:	Pasūtītājs veic paskaidrojuma raksta izstrādi un saskaņošanu BIS atbilstoši 06.06.2017. MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Darbi tiek veikti adresē: kadastra Nr. 88010130189, Talsi, Talsu novads.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻAI
(Jauna 1 gab. dziļurbuma izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un dziļurbuma izbūve (Katlumāja, Ģibuļu pag., Talsu nov., Kadastra Nr.: 88540090294) un esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi)

1. Objekta adrese:
Adrese: Katlumāja, Ģibuļu pag., Talsu nov., Kadastra Nr.: 88540090294
2. Iepirkuma priekšmets (posmos):

2.1. Esošā dziļurbuma P300277 (DB9860) tamponāža
· Sagatavot un saskaņot nepieciešamo dokumentāciju tamponāžai, iegūt visas atļaujas/licences atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
· Saņemt urbuma tamponāžas atzinumu Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).
· Veikt tamponāžas darbus.
· Izpildītajam jāparedz visi nepieciešamie tiešie un netiešie darbi, lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā, iepirkuma līgumā un normatīvajos aktos norādīto darbu izpildi.
2.2. Jaunā dziļurbuma izbūve
· Sagatavot un saskaņot nepieciešamo dokumentāciju jauna urbuma ierīkošanai; iegūt visas atļaujas/licences atbilstoši normatīvajiem aktiem.
· Veikt dziļurbuma izbūvi ar šādām parametru prasībām:
· Aptuvenais urbuma dziļums: 160 m.
· Urbuma debits: 3.0 l/s.
· Urbuma kolonnas materiāls: melnais tērauds, sieniņas biezums ≥4mm.
· Filtra tips: Džonsona tipa filtrs.
· Veikt ūdens kvalitātes pārbaudes.
· Montēt urbuma galvu atbilstoši LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", nodrošinot:
· Atveres sūkņa kabelim, hidrostatiskā spiediena mērītājam un manuālai ūdens līmeņa mērīšanai.
· Vienvirziena vārstu, noslēgarmatūru un parauga ņemšanas vietu.
· Dziļurbuma sūkņu un stāvcauruļu (nerūsējošā tērauda AISI 304) piegāde un montāža; sūknim jānodrošina 4 atm spiediens zemes līmenī pie faktiskā urbuma debita, bet ne vairāk kā 3.0 l/s.
· Sagatavot urbuma tehnisko pasi un iesniegt LVĢMC.
· Nodrošināt dziļurbuma nodošanu ekspluatācijā.
· Būvdarbu teritorijas labiekārtošana pēc veiktajiem darbiem.
· Izpildītajam jāparedz visi nepieciešamie tiešie un netiešie darbi, lai veiktu Tehniskajā specifikācijā, iepirkuma līgumā un normatīvajos aktos norādītos darbus.

3. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole:
     
· Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
· Izpildītājs atbild par Latvijas Republikas spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības, elektrodrošības un citu normatīvo aktu, kas attiecas uz pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu;
· Izpildītājs, veicot būvdarbu izpildi, ievēro visus spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, tajā skaitā attiecīgās novada pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;
· Darbu izpildi veic kvalificēti speciālisti;
· Pakalpojums jāsniedz ar Izpildītāja darbaspēku, atbilstošām iekārtām, instrumentiem un materiāliem;
· Piedāvājuma izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas nepieciešami līguma izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā, elektrība, transports, materiālu, mehānismu, atkritumu apsaimniekošanas u.c. izmaksas.

Piezīme:	Pasūtītājs veic paskaidrojuma raksta izstrādi un saskaņošanu BIS atbilstoši 06.06.2017. MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Darbi tiek veikti adresē: kadastra Nr. 88010130189, Talsi, Talsu novads.


IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3. DAĻAI
(Jauna 1 gab. dziļurbuma izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un dziļurbuma izbūve (Kasparu iela 9, Stende, Talsu nov., Kadastra Nr.: 88150050093)

1. Objekta adrese:
Adrese: Kasparu iela 9, Stende, Talsu nov., Kadastra Nr.: 88150050093

2. Iepirkuma priekšmets (posmos):

2.1. Jaunā dziļurbuma izbūve 
· Sagatavot un saskaņot nepieciešamo dokumentāciju jauna urbuma ierīkošanai; iegūt visas atļaujas/licences atbilstoši normatīvajiem aktiem.
· Veikt dziļurbuma izbūvi ar šādām parametru prasībām:
· Aptuvenais urbuma dziļums: 160 m.
· Urbuma debits: 5.0 l/s.
· Urbuma kolonnas materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304.
· Filtra tips: Džonsona tipa filtrs.
· Veikt ūdens kvalitātes pārbaudes.
· Montēt urbuma galvu atbilstoši LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", nodrošinot:
· Atveres sūkņa kabelim, hidrostatiskā spiediena mērītājam un manuālai ūdens līmeņa mērīšanai.
· Vienvirziena vārstu, noslēgarmatūru un parauga ņemšanas vietu.
· Dziļurbuma sūkņu un stāvcauruļu (nerūsējošā tērauda AISI 304) piegāde un montāža; sūknim jānodrošina 4 atm spiediens zemes līmenī pie faktiskā urbuma debita, bet ne vairāk kā 5.0 l/s.
· Sagatavot urbuma tehnisko pasi un iesniegt LVĢMC.
· Nodrošināt dziļurbuma nodošanu ekspluatācijā.
· Būvdarbu teritorijas labiekārtošana pēc veiktajiem darbiem.
· Izpildītajam jāparedz visi nepieciešamie tiešie un netiešie darbi, lai veiktu Tehniskajā specifikācijā, iepirkuma līgumā un normatīvajos aktos norādītos darbus.

3. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole:
     
· Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
· Izpildītājs atbild par Latvijas Republikas spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības, elektrodrošības un citu normatīvo aktu, kas attiecas uz pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu;
· Izpildītājs, veicot būvdarbu izpildi, ievēro visus spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, tajā skaitā attiecīgās novada pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;
· Darbu izpildi veic kvalificēti speciālisti;
· Pakalpojums jāsniedz ar Izpildītāja darbaspēku, atbilstošām iekārtām, instrumentiem un materiāliem;
· Piedāvājuma izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas nepieciešami līguma izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā, elektrība, transports, materiālu, mehānismu, atkritumu apsaimniekošanas u.c. izmaksas.

Piezīme:	Pasūtītājs veic paskaidrojuma raksta izstrādi un saskaņošanu BIS atbilstoši 06.06.2017. MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Darbi tiek veikti adresē: kadastra Nr. 88010130189, Talsi, Talsu novads.




[bookmark: _heading=h.99yaccia8j9]
Nolikuma Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. TŪ 2025/15

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam “Dziļurbuma izbūves un esošā dziļurbuma tamponāžas darbi” 
(iepirkuma ID Nr. TŪ 2025/15)

Pretendentam jāaizpilda tikai tā iepirkuma priekšmeta daļa, uz kuru pretendē, vai visas, ja piesakās uz visām.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1. DAĻA
[bookmark: _Hlk213233102](Jaunu 2 gab. dziļurbumu izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un katra dziļurbuma izbūve (K. Mīlenbaha iela 50, Talsi, Kadastra Nr.: 88010130189) un esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi
	Darba nosaukums
	Vienība
	Daudz.
	Cena vienībā (€)
	Kopā bez PVN (€)
	Piezīmes

	Jaunu dziļurbumu izbūve (2 gab)
	
	
	
	
	

	Dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana dziļurbumiem
	gab
	2
	
	
	

	Urbuma izbūve (aptuvenais dziļums 175 m, debits 10 l/s, Gaujas ūdens horizonts D3gj)
	gab
	2
	
	
	

	Urbuma kolonnas materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304
	gab
	2
	
	
	Iekļaut urbuma kolonnas izbūvi

	Filtra uzstādīšana (Džonsona tipa filtrs)
	gab
	2
	
	
	

	Ūdens kvalitātes pārbaudes (ķīmiskā un bakterioloģiskā analīze)
	gab
	2
	
	
	

	Urbuma galvas montāža atbilstoši LBN 222-15
	gab
	2
	
	
	Iekļauj atveres sūkņa kabelim, spiediena mērītājam un manuālai līmeņa mērīšanai

	Urbuma galvas aprīkošana: vienvirziena vārsts, noslēgarmartūra, parauga ņemšanas vieta
	gab
	2
	
	
	

	Dziļurbumu sūkņu piegāde un montāža
	gab
	2
	
	
	Nodrošina 4 atm spiedienu zemes līmenī pie urbuma debita ≤10 l/s

	Nerūsējošā tērauda AISI 304 stāvcauruļu piegāde un montāža
	gab
	2
	
	
	

	[bookmark: _Hlk213233433]Dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana esošajai tamponāžai
	gab
	1
	
	
	

	[bookmark: _Hlk213233261]Tamponāžas darbi esošajā dziļurbumā
	gab
	1
	
	
	

	
	Kopējā cena (EUR bez PVN) 
	

	
	PVN 21% EUR
	

	
	Kopējā cena (EUR ar PVN) 
	






IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻA
(Jauna 1 gab. dziļurbuma izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un dziļurbuma izbūve (Katlumāja, Ģibuļu pag., Talsu nov., Kadastra Nr.: 88540090294) ) un esošā dziļurbuma tamponāžai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un tamponāžas darbi

	Darba nosaukums
	Vienība
	Daudz.
	Cena vienībā (€)
	Kopā bez PVN (€)
	Piezīmes

	Jauna dziļurbuma izbūve 
	
	
	
	
	

	Dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana dziļurbumiem
	gab
	1
	
	
	

	Urbuma izbūve (aptuvenais dziļums 160 m, debits 3 l/s)
	gab
	1
	
	
	

	[bookmark: _Hlk213232264]Urbuma kolonnas materiāls: melnais tērauds, sieniņas biezums ≥4mm
	gab
	1
	
	
	Iekļaut urbuma kolonnas izbūvi

	Filtra uzstādīšana (Džonsona tipa filtrs)
	gab
	1
	
	
	

	Ūdens kvalitātes pārbaudes (ķīmiskā un bakterioloģiskā analīze)
	gab
	1
	
	
	

	Urbuma galvas montāža atbilstoši LBN 222-15
	gab
	1
	
	
	Iekļauj atveres sūkņa kabelim, spiediena mērītājam un manuālai līmeņa mērīšanai

	Urbuma galvas aprīkošana: vienvirziena vārsts, noslēgarmartūra, parauga ņemšanas vieta
	gab
	1
	
	
	

	Dziļurbumu sūkņa piegāde un montāža
	gab
	1
	
	
	Nodrošina 4 atm spiedienu zemes līmenī pie urbuma debita ≤3 l/s

	Dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana esošajai tamponāžai
	gab
	1
	
	
	

	Nerūsējošā tērauda AISI 304 stāvcauruļu piegāde un montāža
	gab
	1
	
	
	

	Tamponāžas darbi esošajā dziļurbumā
	gab
	1
	
	
	

	
	Kopējā cena (EUR bez PVN)
	

	
	PVN 21% EUR
	

	
	Kopējā cena (EUR ar PVN) 
	






IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3. DAĻA
(Jauna 1 gab. dziļurbuma izbūvei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana un dziļurbuma izbūve (Kasparu iela 9, Stende, Talsu nov., Kadastra Nr.: 88150050093)

	Darba nosaukums
	Vienība
	Daudz.
	Cena vienībā (€)
	Kopā bez PVN (€)
	Piezīmes

	Jauna dziļurbuma izbūve 
	
	
	
	
	

	Dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana dziļurbumiem
	gab
	1
	
	
	

	Urbuma izbūve (aptuvenais dziļums 160 m, debits 5 l/s)
	gab
	1
	
	
	

	Urbuma kolonnas materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304
	gab
	1
	
	
	Iekļaut urbuma kolonnas izbūvi

	Filtra uzstādīšana (Džonsona tipa filtrs)
	gab
	1
	
	
	

	Ūdens kvalitātes pārbaudes (ķīmiskā un bakterioloģiskā analīze)
	gab
	1
	
	
	

	Urbuma galvas montāža atbilstoši LBN 222-15
	gab
	1
	
	
	Iekļauj atveres sūkņa kabelim, spiediena mērītājam un manuālai līmeņa mērīšanai

	Urbuma galvas aprīkošana: vienvirziena vārsts, noslēgarmartūra, parauga ņemšanas vieta
	gab
	1
	
	
	

	Dziļurbumu sūkņu piegāde un montāža
	gab
	1
	
	
	Nodrošina 4 atm spiedienu zemes līmenī pie urbuma debita ≤5 l/s

	Nerūsējošā tērauda AISI 304 stāvcauruļu piegāde un montāža
	gab
	1
	
	
	

	
	Kopējā cena (EUR bez PVN) 
	

	
	PVN 21% EUR
	

	
	Kopējā cena (EUR ar PVN) 
	



Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

Pēc būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā pretendents uzņemas līguma projektā noteiktās garantijas saistības par izpildītajiem darbiem - 24 (divdesmit četri) mēneši.


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)





