APSPRIEDES NOTEIKUMI
“Funkcionālo pacientu gultu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/26 

[bookmark: _Hlk124155481]SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā atklātā konkursa “Funkcionālo pacientu gultu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/26, nolikumā iekļaujamo informāciju.
1. Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus dokumentācijas pilnveidei.
1. Iepirkuma priekšmets: Funkcionālās pacientu gultas

2.2. CPV kods: 33192000-2 (medicīniskās mēbeles)
2.4. Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks: 2026.gada janvāris.
2.5. Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3.  Apspriedes norise: 
3.1. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkumu procedūras pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Ieinteresētajiem piegādātājiem līdz apspriedes norises laika beigām ir iespēja iepazīties ar tehniskās specifikācijas prasībām.
3.2. Iepirkuma komisija paziņojumu par organizēto apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēma.
3.3. Apspriedes norises laiks: Konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā.
4. Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība:
4.1. Ieinteresētais piegādātājs priekšlikumus iesniedz Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā. Pievienojot komentārus apspriedes ar piegādātājiem publikācijai Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement /2522 .
4.2. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai.
5. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:
5.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc 3.3. punktā norādītā termiņa beigām, izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, sagatavojot apspriedes ar piegādātājiem ziņojumu. 
5.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējamu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, priekšlikumi tiek iekļauti apspriedes ziņojumā. Pasūtītājs izsniedz apspriedes ziņojumu, neatklājot datus par apspriedes dalībniekiem, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem piegādātājiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!

	Pielikumā:
	1. Plānotās kvalifikācijas prasības uz 3 lapām;
2. Tehniskā specifikācija uz 4 lapām.






1. pielikums
atklāta konkursa “Funkcionālo pacientu gultu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/26, apspriedes noteikumiem
PLĀNOTĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija atklāta konkursa “Funkcionālo pacientu gultu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/26, nolikumā plāno šādas kvalifikācijas prasības:
	Nr.p.k.
	ATLASES PRASĪBĀM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	PRASĪBAS


	1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	

	1.1.
	Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē vai līdzvērtīgas iestādes Eiropas Savienības valstī, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, tā normatīvajos aktos noteikto reģistrāciju.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


	1.2.
	a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments.
b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	


1.3.
	Ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt un veikt piedāvātās preces servisu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa nodrošināšanai.
	Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto Preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt un veikt piedāvātās preces servisu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa nodrošināšanai.

	1.4.
	Lai apliecinātu nolikuma 1.4 punkta atbilstību, pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces CE sertifikāta un atbilstības deklarācijas kopija vai piedāvātās preces ražotāja izsniegts apliecinājums, ka preces atbilst ES normatīvo aktu prasībām.
	Piedāvātā Prece atbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un piedāvātajai precei tiek nodrošināts CE marķējums.

	2.
	Tehniskās un profesionālās spējas
	

	2.1.
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, sniedzamā pakalpojuma vērtība no kopējās līguma vērtības (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu).

	2.2. 
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa (nolikuma 4.pielikums) Vismaz 1 (viena) atsauksme, kurā tiek iekļauta pieprasītā informācija par pretendenta piedāvājumā norādīto pieredzi, kas atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. Ja pretendentam objektīvi nav iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi, kas satur visu prasīto informāciju, tas var iesniegt citu dokumentāciju, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. dokumenti vai arī pievienot piedāvājumam saiti uz iepirkuma līguma publikāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja iepirkums ir bijis reģistrēts EIS.
Pretendents drīkst neiesniegt šajā punktā norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis SIA “Limbažu slimnīca” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir realizēts vismaz 1 (viens) līdzvērtīgs līgums

	3.
	Piedāvājuma atbilstības vispārējās prasības
	

	3.1.
	Pilnvara (orģināls vai kopija), ja attiecas
	Piedāvājumā iekļautos dokumentus, kurus izdevis pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja piedāvājumu ir iesniegusi piegādātāju apvienība; persona, uz kuras iespējām balstās pretendents), ir parakstījusi tā pilnvarota persona sava pilnvarojuma robežās.




Papildus iepirkuma dokumentācijā tiks paredzēti visi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.




2. pielikums
atklāta konkursa “Funkcionālo pacientu gultu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/26, apspriedes noteikumiem

   TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS
1. Pretendents nodrošina minētās iekārtas piegādi, uzstādīšanu un lietotāja apmācību par piegādes veikšanu informējot vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.  
1. Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā.
1. Pretendents spēj nodrošināt piedāvāto ierīču piegādi un apkopi.
1. Piedāvātajām ierīcēm tiek nodrošināts CE marķējums un tās atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2017/745 prasībām.
1. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
1. Piedāvājot ekvivalentu materiālu, iekārtu vai programmatūru, pretendentam iesniegtajam piedāvājumam jāpievieno salīdzinājums, kas apliecina ekvivalentās īpašības.
1. Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
1. Pretendentam jānodrošina precēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija pēc preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
1. Dotajiem preču parametriem ir pieļaujamas izmēru un rādītāju amplitūdas līdz 5% apmērā (amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 5% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām). 
1. Visas izmaiņas pirms pasūtījuma izpildes saskaņojamas ar pasūtītāju. 
1. Visām precēm jābūt jaunām, nelietotām, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un standartos noteiktajām prasībām.

	
	Funkcionālās pacientu gultas
	Ražotājs: 
Modelis:

	
	Skaits - 13 gab
	

	
	Tehniskās prasības
	Piedāvājums
(atbilst/neatbilst)
	Norādīt atsauci uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp, kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)

	1
	Prasības pacientu funkcionālajai gultai
	
	

	1.1.
	Elektriski regulējama slimnīcas gulta
	
	

	1.2.
	Muguras daļā mehāniskas sviras muguras daļas ātrai nolaišanai (CPR)
	
	

	1.3.
	Matrača pamatne izgatavota no tērauda rāmja, pulverkrāsota, nav noņemama
	
	

	1.4.
	Pacienta virsmas izmēri ne mazāki kā 200 x 80 cm (garums x platums)
	
	

	1.5.
	4 sekciju pacienta virsma - muguras, iegurņa, augšstilba un apakšstilba sekcijas
	
	

	1.6.
	Matrača platformas muguras daļas garums 75cm +/-2cm
	
	

	1.7.
	Matrača platformas iegurņa daļas garums 20cm +/-2cm
	
	

	1.8.
	Matrača platformas augšstilba daļas garums 30cm +/-2cm
	
	

	1.9.
	Matrača platformas apakšstilba daļas garums 50cm +/-2cm
	
	

	1.10.
	Muguras sekcijas regulēšana vismaz no 0° līdz 70°
	
	

	1.11.
	Augšstilbu sekcijas regulēšana vismaz no 0° līdz 32°
	
	

	1.12.
	Automātiskā muguras daļas nobīde, kas mazina spiedienu uz muguras daļu
	
	

	1.13.
	Trendelenburga pozīcijas regulācija ne mazāk kā 15° leņķī 
	
	

	1.14.
	Izlīdzinot gultas slīpumu (Trendelenburga un anti-Trendelenburga) gulta automātiski apstājas horizontālā pozīcijā
	
	

	1.15.
	Gultas ārējais platums ne vairāk kā 90 cm
	
	

	1.16.
	Gultas ārējais garums ne vairāk kā 215 cm
	
	

	1.17.
	Pacienta virsmas augstuma regulācija zemākajā pozīcijā ne vairāk kā 36 cm
	
	

	1.18.
	Pacienta virsmas augstuma regulācija augstākajā pozīcijā ne mazāk kā 80 cm
	
	

	1.19.
	Gultas pamatnes un matrača pamatnes rāmis no tērauda ar pulvera pārklājumu
	
	

	1.20.
	Gultas aizsardzības klase ne zemāka kā: IPX4
	
	

	1.21.
	Metāla sānu malas ar pulverkrāsojumu, kas sastāv no 3 šķērsstieņiem
	
	

	1.22.
	Sānu malas nosedz 3/4 gultas garuma
	
	

	1.23.
	Sānu malas augstums virs guļamās platformas vismaz 38cm
	
	

	1.24.
	Sānu malas nolaižamas paralēli gultas garumam, neaizņemot papildus vietu nolaižot malas
	
	

	1.25.
	Galvgalis un kājgalis izgatavots no metāla rāmja ar HPL ieliktni
	
	

	1.26.
	Gultas gali fiksējami un noņemami bez papildus instrumentu palīdzības
	
	

	1.27.
	Gultas galu konstrukcija ar noapaļotiem stūriem
	
	

	1.28.
	Gultas stūros 4 aizsargbamperi
	
	

	1.29.
	Gultai integrēts pagarinājums kājgalī ne mazāk kā 25cm, kas nodrošina pielāgošanu garākiem pacientiem
	
	

	1.30.
	Gultas galvgalī piecelšanās stieņa vai infūzijas statīva turētāji
	
	

	1.31.
	4 riteņi ar 125 mm (+/-50mm) diametru
	
	

	1.32.
	Centrālā riteņu bloķēšana
	
	

	1.33.
	Gulta aprīkota ar 5-to riteni vieglākai gultas pagriešanai šaurās telpās
	
	

	1.34.
	5-tā riteņa diametrs 125 mm (+/-50mm)
	
	

	1.35.
	Gultas šasijas augstums no zemes ne mazāk kā 15cm, lai var izmantot dažāda veida pacientu pacēlājus
	
	

	1.36.
	Drošas darbības svars vismaz (SWL) 250 kg
	
	

	1.37.
	Gulta aprīkota ar bateriju/akumulatoru, lai nodrošinātu gultas pilnvērtīgu darbību to pārvietojot vai elektrības pārtraukumu gadījumā
	
	

	1.38.
	Pacientu pults ar stiprinājumu novietošanai uz gultas malas
	
	

	1.39.
	Magnētiskā atslēga pults funkciju bloķēšanai
	
	

	1.40.
	Pults nodrošina vismaz šādu regulāciju
	
	

	1.40.1.
	Augstuma regulācija
	
	

	1.40.2.
	  Muguras daļas regulācija
	
	

	1.40.3.
	  Kāju daļas regulācija
	
	

	1.40.4.
	  Krēsla pozīcija
	
	

	1.40.5.
	  Guļus pozīcija - izlīdzina guļamo platformu
	
	

	1.40.6.
	  Trendelenburga pozīcija (šoka pozīcija)
	
	

	1.40.7.
	  CPR
	
	

	1.40.8.
	  Pults bloķēšanas indikators
	
	

	2
	Prasības pacientu funkcionālās gultas matracim
	
	

	2.1.
	Pasīvais pretizgulējumu matracis ar vidēja riska (III) pretizgulējumu pakāpi
	
	

	2.2.
	Vertikāli un horizontāli iegriezumi, nodrošina optimālu svara sadalījumu un labu gaisa cirkulāciju
	
	

	2.3.
	Matrača biezums ne mazāk kā 14 cm
	
	

	2.4.
	Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 170 kg
	
	

	2.5.
	Matracis ir izgatavots no augsta elastīguma putām. Matrača virsma profilēta. Neuzliesmojošais materiāls. Putu blīvums ne mazāk kā 25 kg/m3
	
	

	2.6.
	Matracis sadalīts trīs anatomiskajās zonās
	
	

	2.7.
	Matrača pārvalks izgatavots no elpojoša un mitruma necaurlaidīga materiāla, kas nepieļauj ādas svīšanu
	
	

	2.8.
	Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz ne mazāk kā 95ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi
	
	

	2.9.
	Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku
	
	

	2.10.
	Matrača izmērs sakrīt ar gultas pacienta guļamvirsmas izmēriem
	
	

	3.
	Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā gadā kWh
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
