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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma mērķis ir nodrošināt atklātu, pārredzamu un objektīvi pamatotu pakalpojuma sniedzēju atlasi , nodrošinot vienlīdzību un novēršot interešu konfliktu (turpmāk – iepirkums). 

0. Ziņas par Pasūtītāju un Pasūtītāja kontaktpersona iepirkuma jautājumos
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

	Adrese:
	Daugavas  iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas  novads, LV-5451, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90000065754

	Banka, konts
	AS “SEB banka”
AS “Swedbanka”

	SWIFT kods: 
	UNLALV2X
HABALV22

	Norēķinu konts: 
	LV47UNLA0026000130122;
LV34HABA0551005625599

	Tālruņa numurs
	+371 27053010

	E-pasts, mājas lapa
	sia_nps@inbox.lv.

	Kontaktpersonas
	SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” Iepirkumu komisijas sekretārs: Alla Kalniņa - +371 27053010, adresējot: iepirkumu komisijai sia_nps@inbox.lv
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” Tehniskais direktors Nikolajs Petkevičs - +371 29151261, e-pasts: sia_nps@inbox.lv




0. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
0. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

II. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS


4. Iepirkuma priekšmets: Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi). Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā darba uzdevumā (2.pielikums)
5. Iepirkums nav sadalīts daļās.
6. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
7. Paredzamā līgumcena eiro bez PVN: līdz EUR 50 000.00 (piecdesmit tūkstoši eiro).
8. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma darba uzdevumā (2. pielikums) un iepirkuma līguma projektā (6. pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.
9. Līguma darbības termiņš: līdz pilnīgai saistību izpildei, atbilstoši darba uzdevuma prasībām.

III. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS NOSACĪJUMI

10. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā pa pastu vai elektroniski.
11. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti: Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
12. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveida uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju trīs darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
13. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
14. Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
15. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1618 un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu.
16. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.
17. Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti. 
18. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

IV. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS LAIKS UN KĀRTĪBA 

19. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
20. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti.
21. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2026.gada 13.aprīlī, plkst. 11:00 pēc vietējā laika. 
22. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2026.gada 13.aprīlī, plkst. 15:00. 
23. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
24. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
25. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU 

26. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
a. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
b. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
c. iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāievēro, ka piedāvājumu šifrēšana nav paredzēta;
27. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
a. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā, finanšu piedāvājums EXCEL formātā);
b. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
c. Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
28. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. 
29. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 
30. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
31. Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
32. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
33. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
34. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

VI. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA, KAS NEPIECIEŠAMA, LAI NOVĒRTĒTU PRETENDEDNTU 

35. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvajiem aktiem var iepazīties: https://likumi.lv/doc.php?id=287760.  
36. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42.panta trešajā daļā minētajām personām.
37. Informējam, ka pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. Ar normatīvo aktu var iepazīties: https://likumi.lv/doc.php?id=287760 un https://likumi.lv/doc.php?id=280278. Kā arī komisija vērtēs vai līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas ievērojot 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisija Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010
38. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā: 
a. Pilnvara – ar drošu elektronisko parakstu (ja nepieciešams);
b. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);
c. Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 39.punkta prasībām;
d.   Tehniskais piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, apliecinot gatavību izpildīt visus tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām (2.pielikums);
e. Finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikuma
39. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai: 

	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	39.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju)
	Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē.
Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas:
1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);
2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	39.2.	Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē.
	Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. 
Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz:
1. Attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa;
2. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	Tehniskās un profesionālās spējas
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	39.3. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā.

Darbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam.
Ja piedāvājumu attiecīgajā daļā iesniedz Piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad minētā prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības kopējo pieredzi.
Ja Pretendents dibināts vēlāk, pieredzes prasība attiecināma uz faktisko darbības periodu.
	Pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot attiecīgo būvdarbu apjomu, darbu veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti.
Pieredzes apliecināšanai pievienot ne mazāk ka 2 (divus) dokumentus (pēc izvēles):
· dokumenta par veikto būvdarbu nodošanu ekspluatācijā (akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju;
· vai attiecīgas atsauksmes;
· vai citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

	39.4. Pretendents nodrošina kvalificētu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendents piesaista vismaz šādus atbildīgos speciālistus:
· atbildīgo būvdarbu vadītāju (ar spēkā esošu sertifikātu ūdens un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā), kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gada periodā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 2 (divos) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā.
Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).

Pretendents piesaista citu darbības sfēru būvspeciālistus, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, sniedzot par tiem informāciju šajā punktā paredzētajā kārtībā.
	Pretendentam jāiesniedz:
· iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts (nolikuma 4.pielikums);
· atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;
· atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinoši dokumenti par katru no pieredzes aprakstā minētajiem objektiem piemēram, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai apliecinājuma kartes/paskaidrojuma raksta kopija ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu).
Latvijas Republikā reģistrēta būvspeciālista būvprakses sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā iepirkumu komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv
Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā būvspeciālista profesionālā kvalifikācija reģistrēta, licencēta vai sertificēta ārvalstīs, tad tai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai un pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

	39.5. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs un piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē un katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē 

	39.6. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem finanšu gadiem nav mazāks par 70% (septiņdesmit procentiem) bez PVN no paredzamas līgumcenas.
Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.
	Pretendenta apliecinājums par savu vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par 70% (septiņdesmit procentiem) bez PVN no paredzamas līgumcenas) par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.
Apliecinājumam ir jāpievieno Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu pa finanšu gadiem.

	39.7. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.


40. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
40.1.  ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, pretendents savā piedāvājumā norāda   visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma izpildē;
40.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.
41. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

VII. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE, LĒMUMA PIEŅEMŠANA

42. Iepirkumu komisija veic pretendentu atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 
43. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma VI. nodaļas prasībām.
44. Piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītājs veic slēgtā sēdē.
45. Iepirkumu komisija veic pretendentu Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu.
46. Pretendents tiek noraidīts, ja:
46.1. Tehniskais piedāvājums vai tā daļa nav iesniegts;
46.2. Tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām tehniskajām prasībām;
46.3.Tehniskajā piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.
47. Pēc Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstības izvērtēšanas Iepirkumu komisija veic pretendentu Finanšu piedāvājuma vērtēšanu.
48. Tehniskā piedāvājumā (t.sk. būvdarbu tāmē) pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar PIL normatīvo regulējumu, paziņojot par to Pretendentam. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.
49. Pretendents tiek noraidīts, ja Finanšu piedāvājums vai tā daļa nav iesniegts.
50. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu euro bez PVN.
51. Pirms lēmuma pieņemšanas piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda vai attiecībā uz Pretendents, kuram piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto kandidātu vai Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības atlases procedūrā.
52. Nolikuma 51. punktā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atlases procedūras prasībām. Ja attiecībā uz minēto personu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no atlases procedūrā, ja šis Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu, iesniedzot Pasūtītājam visu informāciju, kādu saskaņā ar šī nolikuma prasībām bija iesniedzama par nomaināmo personu.
53. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1618 internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi minētajam lēmumam. 


VIII. PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

54. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju. 
55. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
56. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
57. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmēju/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
58. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
59. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

IX. IEPIRKUMA KOMISIJAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

60. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
61. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
62. Pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.
63. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina pretendenta piedāvājuma iesniegtu informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 
64. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
65. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
66. Noteikt Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņemt starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
67. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
68. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu zemāko cenu.
69. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

X. CITI NOTEIKUMI 
70. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.
71. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

PIELIKUMĀ:
1. Pieteikums (1.pielikums);
2. Darba uzdevums(2.pielikums);
3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums);
4. Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (4.pielikums);
5. Līguma projekts (5.pielikums).
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PIELIKUMS Nr.1 iepirkuma nolikumam
Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, 
kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)
Identifikācijas numurs NPS 2026/08

PIETEIKUMS
Kraujā
Komersants
______________________________________________________________________________
(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. _________________________________________________________________
Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

tālr.________________________________ e-pasts_____________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

tā __________________________ ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
0. Piesakās piedalīties iepirkumā “Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)”, identifikācijas numuru NPS 2026/08, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
	2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:
2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līgumu projektu nosacījumiem;
2.3. tiks nodrošināts izpildīto darbu garantijas termiņš vismaz 3 (trīs) gadi un ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām un būvmateriālu garantijas kalpošanas termiņš vismaz 3 (trīs) gadi;
2.4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
2.6. uz pretendentu nav attiecināms Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums;
2.7. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.
3. Pretendents sniedz ziņas vai uz to ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _______________________ (ir/nav attiecināmi, norāda atbilstošo);
4. Pretendents sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli:___________ (ir/nav, norāda atbilstošo);
5. Pretendents sniedz ziņas par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _________________(ir (norāda tos) /nav, norāda atbilstošo).
6. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

	Nr. p.k

	Nosaukums
un reģistrācijas numurs
	Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības
dalībnieks)
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(euro)
	Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz  kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām

	1.
	
	
	
	
	



7. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā (atzīmēt) uzņēmuma statusam.


	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	
































	[bookmark: _Hlk104287035][bookmark: _Hlk104287107]PIELIKUMS Nr.2 iepirkuma nolikumam
Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, 
kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)
Identifikācijas numurs NPS 2026/08


DARBA UZDEVUMS
Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)

[bookmark: _Hlk222730072]Veikt aukstā, karstā ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu cauruļvadu apsekošanu un sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu. Obligāti pieaicināt “SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” (turpmāk — SIA “NPS”) pārstāvi uz apsekošanu.

1.daļa. Dzīvojamās mājas aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts (stāvvadi)

1. Veikt karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmu cauruļvadu demontāžu dzīvokļos;
2. Paredzēt aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu jaunu cauruļvadu montāžu dzīvokļos;
3. Paredzēt esošo karstā ūdens cirkulācijas cauruļvadu nomaiņu;
4. Paredzēt pievadu nomaiņu pie aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmas stāvvadiem līdz pagraba griestiem;
5. Paredzēt noslēdzošās un iztukšošanas armatūras montāžu uz katra aukstā un karstā ūdens stāvvada, padeves un cirkulācijas cauruļvadiem;
6. Veikt metāla cauruļvadu gruntēšanu;
7. Izvēloties caurules diametru, nemainīt esošo caurlaidspēju (ja nepieciešams, tad saskaņot ar SIA “NPS” pārstāvi);
8. Paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanu, ja augstāk minētas daļas tiks montētas starp PVC caurulēm;
9. Izolēt karstā ūdens un cirkulācijas cauruļvadus ar siltumizolāciju ar biezumu 30mm. Ja cauruļvadi atrodas bēniņos, siltumizolācijas biezumam jābūt 40mm;
10. Izolēt aukstā ūdens cauruļvadus ar pretkondensāta izolāciju ar biezumu 9mm;
11. Vannas istabā uz karstā ūdens cauruļvada uzstādīt “U”-veida dvieļu žāvētājus no nerūsējošā tērauda ar garumu 90 cm. Citus variantus saskaņot ar SIA “NPS” pārstāvi;
12. Veikt kanalizācijas sistēmas cauruļvadu demontāžu dzīvokļos;
13. Paredzēt jaunu kanalizācijas sistēmas cauruļvadu montāžu dzīvokļos;
14. Paredzēt pievadu nomaiņu kanalizācijas sistēmas stāvvadiem līdz pagraba griestiem;
15. Izvēlēties kanalizācijas cauruļvadu diametrus, nemainot esošos (diametru nomaiņu, ja ir nepieciešams, saskaņot ar SIA “NPS” pārstāvi);
16. Nemainīt revīzijas atrašanās vietas bez saskaņošanas ar SIA “NPS” pārstāvi;
17. Izstrādāt un iesniegt tāmi aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas sistēmas kapitālajam remontam (stāvvadi);
18. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas, saistītas ar nepieciešamību atvērt un, pēc darbu pabeigšanas, aiztaisīt (“pelēka” apdare) sienas, celtniecības nišas, grīdas, griestus utt. (pēc nepieciešamības);
19. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
20. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi;
21. Būvdarbu izpildes gaitā pielietot Latvijā sertificētus materiālus;
22. Darbus veikt saskaņā ar esošiem Latvijas Republikas normatīviem un normām;
23. Darba procesā ievērot visas esošās celtniecības normas un tehnoloģijas;
24. Pēc darbu izpildes veikt telpu uzkopšanu, celtniecības gružu izvešanu un utilizāciju;
25. Atbildīgajiem ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājiem, obligāti jābūt sertificētiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;
26. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem;
27. Obligāti sastādīt segto darbu aktus ar fotofiksāciju visiem izpildītiem darbiem;
28. Pēc montāžas darbu pabeigšanas, objektu nodot ekspluatācijā pēc akta SIA “NPS” pārstāvim;
29. Darba pieņemšana tikai klātiene. Pieņemšanai pieaicināt mājas vecāko;
30. Spēt veikt darbus arī vakara laikā no 17:00 līdz 21:00 un brīvdienās;
31. Līgums tiks noslēgts, pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
Montāžas jautājumus risināt ar SIA “NPS” pārstāvjiem  (tālr. 29151261, 27013981).
Veikto darbu un materiālu garantijas termiņš – 3 (trīs) gadi.
Darbu izpildes termiņš – 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas.

2.daļa. Dzīvojamās mājas aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts (guļvadi)

1. Veikt aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu cauruļvadu demontāžu pagrabā un bēniņos;
2. Paredzēt aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu jaunu cauruļvadu montāžu pagrabā un bēniņos;
3. Paredzēt pievadu nomaiņu pie aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmas stāvvadiem līdz pagraba griestiem;
4. Paredzēt noslēdzošās un iztukšošanas armatūras montāžu uz katra aukstā un karstā ūdens stāvvada;
5. Veikt metāla cauruļvadu gruntēšanu;
6. Izvēloties caurules diametru, nemainīt esošo caurlaidspēju (ja nepieciešams, tad saskaņot ar SIA “NPS” pārstāvi);
7. Paredzēt esošo aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu metālisko daļu zemēšanas ierīkošanu, ja augstāk minētas daļas tiks montētas starp PVC caurulēm;
8. Izolēt karstā ūdens un cirkulācijas cauruļvadus ar siltumizolāciju ar biezumu 30mm. Ja cauruļvadi atrodas bēniņos, siltumizolācijas biezumam jābūt 40mm;
9. Izolēt aukstā ūdens cauruļvadus ar pretkondensāta izolāciju ar biezumu 9mm;
10. Paredzēt aizsargslāni (PVC) pa izolācijas augšu;
11. Veikt kanalizācijas sistēmas cauruļvadu demontāžu pagrabā;
12. Paredzēt jaunu kanalizācijas sistēmas cauruļvadu montāžu pagrabā;
13. Paredzēt pievadu nomaiņu kanalizācijas sistēmas stāvvadiem līdz pagraba griestiem un līdz āra kanalizācijas akas ievadiem;
14. Izvēlēties kanalizācijas cauruļvadu diametrus, nemainot esošos (diametru nomaiņu, ja ir nepieciešams, saskaņot ar SIA “NPS” pārstāvi);
15. Nemainīt revīzijas atrašanās vietas bez saskaņošanas ar SIA “NPS” pārstāvi;
16. Izstrādāt un iesniegt tāmi aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas sistēmas kapitālajam remontam (guļvadi);
17. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas, saistītas ar nepieciešamību atvērt un, pēc darbu pabeigšanas, aiztaisīt (“pelēka” apdare) sienas, celtniecības nišas, grīdas, griestus utt. (pēc nepieciešamības);
18. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
19. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi;
20. Būvdarbu izpildes gaitā pielietot Latvijā sertificētus materiālus;
21. Darbus veikt saskaņā ar esošiem Latvijas Republikas normatīviem un normām;
22. Darba procesā ievērot visas esošās celtniecības normas un tehnoloģijas;
23. Pēc darbu izpildes veikt telpu uzkopšanu, celtniecības gružu izvešanu un utilizāciju;
24. Atbildīgajiem ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājiem, obligāti jābūt sertificētiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;
25. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem;
26. Obligāti sastādīt segto darbu aktus ar fotofiksāciju visiem izpildītiem darbiem;
27. Pēc montāžas darbu pabeigšanas, objektu nodot ekspluatācijā pēc akta SIA “NPS” pārstāvim;
28. Darba pieņemšana tikai klātiene. Pieņemšanai pieaicināt mājas vecāko;
29. Spēt veikt darbus arī vakara laikā no 17:00 līdz 21:00 un brīvdienās;
30. Līgums tiks noslēgts, pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
Montāžas jautājumus risināt ar SIA “NPS” pārstāvjiem  (tālr. 29151261, 27013981).
Veikto darbu un materiālu garantijas termiņš – 3 (trīs) gadi.
Darbu izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

3.daļa.  Lietus kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts

1. Veikt lietus kanalizācijas sistēmas cauruļvadu demontāžu visā dzīvojamā mājā;
2. Paredzēt jaunu lietus kanalizācijas sistēmas cauruļvadu montāžu visā dzīvojamā mājā;
3. Paredzēt lietus kanalizācijas pievadu nomaiņu ārā (izvadu tipu un vietu precizēt uz vietas);
4. Lietus kanalizācijas cauruļvadus bēniņos pieslēgt pie jumtas izvadēm;
5. Izstrādāt un iesniegt tāmi lietus kanalizācijas sistēmas kapitālajam remontam;
6. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas, saistītas ar nepieciešamību atvērt un, pēc darbu pabeigšanas, aiztaisīt (“pelēka” apdare) sienas, celtniecības nišas, grīdas, griestus utt. (pēc nepieciešamības);
7. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
8. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi;
9. Būvdarbu izpildes gaitā pielietot Latvijā sertificētus materiālus;
10. Darbus veikt saskaņā ar esošiem Latvijas Republikas normatīviem un normām;
11. Darba procesā ievērot visas esošās celtniecības normas un tehnoloģijas;
12. Pēc darbu izpildes veikt telpu uzkopšanu, celtniecības gružu izvešanu un utilizāciju;
13. Atbildīgajiem ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājiem, obligāti jābūt sertificētiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;
14. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem;
15. Obligāti sastādīt segto darbu aktus ar fotofiksāciju visiem izpildītiem darbiem;
16. Pēc montāžas darbu pabeigšanas, objektu nodot ekspluatācijā pēc akta SIA “DDzKSU” pārstāvim;
17. Darba pieņemšana tikai klātiene. Pieņemšanai pieaicināt mājas vecāko;
18. Spēt veikt darbus arī vakara laikā no 17:00 līdz 21:00 un brīvdienās;
19. Līgums tiks noslēgts, pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
Montāžas jautājumus risināt ar SIA “NPS” pārstāvjiem  (tālr. 29151261, 27013981).
Veikto darbu un materiālu garantijas termiņš – 3 (trīs) gadi.
Darbu izpildes termiņš – 20 (divdesmit) kalendārās dienas.

Veikt Tabulā Nr.1 norādītus darbus, ieskaitot nepieciešamus materiālus un mehānismus:

Tabula Nr.1. Ūdensapgādes sistēmu kapitālo remontu darbi.
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudzums[footnoteRef:1] [1:  Vienību skaits ir indikatīvs un norāda plānoto pasūtījuma apjomu. Iepirkuma līguma darbības laikā norādītais apjoms pasūtītājam nav saistošs – tas, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām, var tikt samazināts vai palielināts.] 


	
	
	
	

	1
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D20 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	2
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D25 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	3
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D32 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	4
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D40 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	5
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D50 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	6
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D63 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	7
	Melnā tērauda cauruļvada DN15 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	8
	Melnā tērauda cauruļvada DN20 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	9
	Melnā tērauda cauruļvada DN25 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	10
	Melnā tērauda cauruļvada DN32 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	11
	Melnā tērauda cauruļvada DN40 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	12
	Melnā tērauda cauruļvada DN50 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	13
	Melnā tērauda cauruļvada DN65 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	14
	Melnā tērauda cauruļvada DN80 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	15
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN15 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	16
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN20 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	17
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN25 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	18
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN32 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	19
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN40 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	20
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN50 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	21
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN65 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	22
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN80 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	23
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D15 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	24
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D18 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	25
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D22 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	26
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D28 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	27
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D35 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	28
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D42 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	29
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D48 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	30
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D54 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	31
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D60 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	32
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D64 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	33
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D76 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	34
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D89 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	35
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D15 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	36
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D18 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	37
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D22 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	38
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D28 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	39
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D35 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	40
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D42 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	41
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D48 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	42
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D54 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	43
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D60 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	44
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D64 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	45
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D76 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	46
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D89 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	47
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D18 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	48
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D22 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	49
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D28 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	50
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D35 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	51
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D42 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	52
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D48 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	53
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D54 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	54
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D60 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	55
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D64 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	56
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D76 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	57
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D89 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	58
	PVC aizsargkārtas montāža virs siltumizolācijas un pretkondensāta izolācijas t.sk. materiāli un mehānismi
	m2
	1

	59
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN15 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	60
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN20 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	61
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN25 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	62
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN32 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	63
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN40 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	64
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN50 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	65
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D20x1/2" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	66
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D25x3/4" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	67
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D32x1" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	68
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D40x1 1/4" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	69
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D50x1 1/2" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	70
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D63x2" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	71
	Tērauda vītnes DN15 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	72
	Tērauda vītnes DN20 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	73
	Tērauda vītnes DN25 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	74
	Tērauda vītnes DN32 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	75
	Tērauda vītnes DN40 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	76
	Tērauda vītnes DN50 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	77
	Iezemējuma stieņa (8mm) montāža gar aukstā ūdens cauruļvadiem ar pievienojumu tērauda stāvvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	78
	Melnā tērauda cauruļvadu DN15-80 pretkorozijas krāsošana divās kārtās t.sk. tīrīšana no rūsas t.sk. materiāli un mehānismi
	m2
	1

	79
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN15-25 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	80
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN32-50 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	81
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN65-100 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	82
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN15-25 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	83
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN32-50 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	84
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN65-100 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	85
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D20-32 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	86
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D40-63 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1

	87
	Demontēto būvgružu t.sk. cauruļvadu, azbesta izolācijas, stikla vates, ruberoīda utilizācija ar nodošanu atkritumu poligonā ar nodošanas akta pievienošanu pie objekta nodošanas t.sk. materiāli un mehānismi
	m3
	1

	88
	Stiprinājumi ar skavas stiprināšanu uz vītņustieņa 8mm DN15-80 t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1

	89
	Stiprinājumi montāžas konsoles uzstādīšana L600-1000mm t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1


Veidgabalu izmaksas (trejgabali, līkumi, pārejas, uzmavas utt.) tiek uzskaitītas katrā objektā pēc apsekošanas, bet nepārsniedzot 15% no kopējās materiālu vērtības.








PIELIKUMS Nr.3 iepirkuma nolikumam
Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, 
kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)
Identifikācijas numurs NPS 2026/08
 


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepazinušies ar iepirkuma “Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi”, identifikācijas numurs NPS 2026/08, prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:
	Nrp.k
	Darba nosaukums
	Mērv
	Daudzums
	Vienības cena, EUR bez PVN

	
	
	
	
	Darba alga
	Materiāli
	Mehānismi
	Kopā

	1
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D20 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	2
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D25 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	3
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D32 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	4
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D40 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	5
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D50 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	6
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D63 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	7
	Melnā tērauda cauruļvada DN15 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	8
	Melnā tērauda cauruļvada DN20 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	9
	Melnā tērauda cauruļvada DN25 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	10
	Melnā tērauda cauruļvada DN32 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	11
	Melnā tērauda cauruļvada DN40 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	12
	Melnā tērauda cauruļvada DN50 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	13
	Melnā tērauda cauruļvada DN65 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	14
	Melnā tērauda cauruļvada DN80 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	15
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN15 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	16
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN20 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	17
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN25 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	18
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN32 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	19
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN40 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	20
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN50 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	21
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN65 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	22
	Cinkotā tērauda cauruļvada DN80 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	23
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D15 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	24
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D18 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	25
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D22 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	26
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D28 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	27
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D35 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	28
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D42 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	29
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D48 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	30
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D54 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	31
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D60 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	32
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D64 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	33
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D76 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	34
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D89 montāža (biezums – 30mm) t.sk. materiāli un mehānismi t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	35
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D15 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	36
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D18 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	37
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D22 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	38
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D28 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	39
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D35 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	40
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D42 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	41
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D48 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	42
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D54 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	43
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D60 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	44
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D64 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	45
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D76 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	46
	Siltumizolācijas akmens vates čaulu D89 montāža (biezums – 40mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	47
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D18 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	48
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D22 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	49
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D28 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	50
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D35 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	51
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D42 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	52
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D48 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	53
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D54 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	54
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D60 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	55
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D64 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	56
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D76 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	57
	Pretkondensāta izolācijas čaulu D89 montāža (biezums – 9mm) t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	58
	PVC aizsargkārtas montāža virs siltumizolācijas un pretkondensāta izolācijas t.sk. materiāli un mehānismi
	m2
	1
	
	
	
	

	59
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN15 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	60
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN20 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	61
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN25 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	62
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN32 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	63
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN40 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	64
	Lodveida ventiļa ar izjaucamo savienojumu (saskrūvi) DN50 montāža t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	65
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D20x1/2" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	66
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D25x3/4" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	67
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D32x1" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	68
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D40x1 1/4" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	69
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D50x1 1/2" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	70
	Pāreja uz plastmasas daudzslāņu cauruli no iekšējās/ārējās vītnes D63x2" t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	71
	Tērauda vītnes DN15 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	72
	Tērauda vītnes DN20 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	73
	Tērauda vītnes DN25 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	74
	Tērauda vītnes DN32 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	75
	Tērauda vītnes DN40 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	76
	Tērauda vītnes DN50 piemetināšana esošiem tērauda cauruļvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	77
	Iezemējuma stieņa (8mm) montāža gar aukstā ūdens cauruļvadiem ar pievienojumu tērauda stāvvadiem t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	78
	Melnā tērauda cauruļvadu DN15-80 pretkorozijas krāsošana divās kārtās t.sk. tīrīšana no rūsas t.sk. materiāli un mehānismi
	m2
	1
	
	
	
	

	79
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN15-25 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	80
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN32-50 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	81
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN65-100 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	82
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN15-25 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	83
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN32-50 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	84
	Melnā/cinkotā tērauda cauruļvada DN65-100 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	85
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D20-32 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	86
	Plastmasas daudzslāņu cauruļvada D40-63 demontāža t.sk. materiāli un mehānismi
	m
	1
	
	
	
	

	87
	Demontēto būvgružu t.sk. cauruļvadu, azbesta izolācijas, stikla vates, ruberoīda utilizācija ar nodošanu atkritumu poligonā ar nodošanas akta pievienošanu pie objekta nodošanas t.sk. materiāli un mehānismi
	m3
	1
	
	
	
	

	88
	Stiprinājumi ar skavas stiprināšanu uz vītņustieņa 8mm DN15-80 t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	89
	Stiprinājumi montāžas konsoles uzstādīšana L600-1000mm t.sk. materiāli un mehānismi
	gb
	1
	
	
	
	

	Kopā:
	             




Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	










PIELIKUMS Nr.4 iepirkuma nolikumam 
Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, 
kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)
Identifikācijas numurs NPS 2026/08


	


[bookmark: _Hlk104287260]KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS 

2026.gada ____.____________
1) Pretendents norāda, ka atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).
2) Pretendents pakalpojuma izpildei piedāvā šādu sertificēto atbildīgo speciālistu:
	Nr.
	Kompetences joma[footnoteRef:2] [2:  Piemēram, ēku būvdarbu vadīšanā.] 

	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Tālrunis
	Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts

	
	
	
	
	
	


3) Piedāvātie konkrēto darbu veikšanai speciālisti:
	Nr.
	Kompetences joma
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi
	Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts

	
	
	
	
	
	


4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) atkārtoti norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram atsevišķo darbu veicēji, ja tādi ir):
	Nr. p.k

	Nosaukums
un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	…. 
	
	
	
	
	



	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	




PIELIKUMS NR.5 iepirkuma nolikumam 
Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, 
kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)
Identifikācijas numurs NPS 2026/08

                                                                              
Līguma projekts
DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.________________

 Līguma sagatavošanas vieta ir, Krauja [..]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss”, reģistrācijas numurs 41503008685, juridiskā adrese: Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5451, kā dzīvojamās mājas, [..], pārvaldnieks uz pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata un pildot starpniecības uzdevumu (turpmāk – Pasūtītājs) [..], no vienas puses
un
________________________________________________________________________ (turpmāk – Darbuzņēmējs) no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā saukti Puses),
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Pasūtītāja Iepirkumu komisijas (datums) lēmumu (sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)”, identifikācijas Nr. NPS 2026/08”,  uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz darbuzņēmuma līgumu (turpmāk – Līgums)  par sekojošo

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku veikt Pasūtītāja pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to atsevišķajos (dzīvokļu) īpašumos ūdensapgādes sistēmu kapitālo remontu, kas paredz arī individuālas darbu tāmes sagatavošanu (turpmāk – Darbi), atbilstoši iepirkuma Nr. NPS 2026/08 “Dzīvojamo māju aukstā, karstā ūdensapgādes sistēmu, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu kapitālais remonts (guļvadi, stāvvadi)” Darba uzdevumam, finanšu piedāvājumam (utt.), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Pasūtītāja pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tajās esošie atsevišķie dzīvokļu īpašumi, kur tiks veikti Darbi (turpmāk arī – Objekts/Objekti).
1.3. Līgums paredz Darbuzņēmēja pienākumu Izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam tāmes katram atsevišķam Objektam saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Darbu izpildes uzsākšana notiek, pēc tāmes cenas saskaņošanas ar Objekta īpašniekiem (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem).

II. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir [..] EUR, tajā ietverti visi nepieciešamie un iespējamie Darbuzņēmēja izdevumi, kas nepieciešami Līguma izpildei, kā arī iekļauti visi nodokļi, nodevas un citas maksas, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Darbu vienību vērtība ir noteikta saskaņā ar finanšu piedāvājumu un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.
2.3. Līgumcenas summa ir Līguma ietvaros Objektos izpildīto darbu vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājam nav pienākuma izlietot visu Līgumcenu, kā arī Darbuzņēmējam nav tiesību izteikt pretenzijas, ja pēc Objekta tāmes sastādīšanas pēc Pasūtītāja dota Darba uzdevuma, Objekta īpašnieki atsakās no piedāvāto darbu izpildes.
2.4. Pasūtītājs, veic norēķinu ar Darbuzņēmēju par izpildītiem Darbiem atsevišķi un par katru atsevišķu Objektu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Darbu pieņemšanas nodošanas akta (Forma 2) abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

III. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA
3.1. Pēc Līguma noslēgšanas pēc Pasūtītāja uzaicinājuma un attiecīga Darba uzdevuma saņemšanas Darbuzņēmējs sagatavo tāmi atsevišķam Objektam un uzsāk Darbu pēc tāmes saskaņošanas un lēmuma pieņemšanas no Objekta īpašnieku puses. Darbuzņēmējs Darbus attiecīgajā Objektā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma uzsākt un izpilda ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā un nodod Pasūtītājam Darbus un Objektu ekspluatācijā ar aktu. Darbuzņēmējs Darbu izpildē un nodošanā vadās no Iepirkuma Darba uzdevumā noteiktās kārtības un Pasūtītāja norādījumiem. 
3.2. Dabu izpilde notikusi, kad Darbuzņēmējs nodod Pasūtītājam Objektu ekspluatācijā, abpusēji tiek parakstīts Darbu pieņemšanas nodošanas akts (Darbuzņēmējam ir akta sagatavošanas pienākums), izpildītas Iepirkuma Darba uzdevumā un individuālajā (attiecībā uz atsevišķu Objektu) Darba uzdevumā noteiktās prasības. Uz Objekta nodošanu tiek uzaicināts Objekta īpašnieku pārstāvis (“mājas vecākais”), Darbuzņēmējs ar pieņemšanas nodošanas akta saturu iepazīstina Objekta “mājas vecāko” (ja tāds dzīvojamā mājā ir pilnvarots).
3.3. Gadījumā, ja Darbuzņēmējam no tā neatkarīgu apstākļu dēļ, trešo personu vai Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ, Darbu izpilde nav iespējama, tad Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu, noslēdzot Pušu starpā attiecīgu vienošanos vai ar rakstveida apliecinājumu.
3.4. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots ekspluatācijā un sagatavots akts atbilstoši Iepirkuma Darba uzdevuma prasībām vai pamatojoties uz Līguma 5.2.punkta noteikumiem.
3.5. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, Pasūtītājs izvirza pamatotus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā pieņemšanas nodošanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

IV. DARBUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas, Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus, kas ietver arī Objekta individuālās darbu tāmes sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam Objekta īpašniekiem lēmuma pieņemšanai, izpildīt tos pienācīgā kvalitātē ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem. Par Darbu uzsākšanu Objektā Darbuzņēmējs nekavējoties rakstveidā (e-pastā) informē Pasūtītāja pārstāvi. 
4.2. Parakstot Līgumu, Darbuzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas un materiāltehniskās iespējas to darbu un pienākumu izpildei, kurus ar Līgumu uzņēmies.
4.3. Darbuzņēmējam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvos  aktus, kas regulē ar Līguma izpildi saistīto darbu un pasākumu veikšanu.
4.4. Darbuzņēmējam ir pienākums izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu par katru Pasūtītāja pieteikto Objektu atsevišķi, uzaicinot Objekta īpašnieku pārstāvi (“mājas vecākais”).  
4.5. Darbuzņēmēja nolīgtajiem darbiniekiem - darbu veicējiem jābūt sertificētiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, šo prasību neievērošana ir līgumsaistību pārkāpums un ir pamats Līguma laušanai.
4.6. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kas ir Izpildītāja darbība vai bezdarbība, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši zaudējumus cietušajai personai. Grozījumus apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.
4.7. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī darbu kontrolei, nodošanai pirms darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.
4.8. Darbuzņēmējs nodrošina materiālus un iekārtas, kas saskaņā ar tāmi nepieciešami Darbu izpildei. Darbuzņēmējs par Darbu izpildei nepieciešamo resursu (elektrība, ūdens) izlietošanu norēķinās ar Pasūtītāju no saviem līdzekļiem, pamatojoties uz kontrolskaitītāju rādījumu datiem (kontrolskaitītāju uzstādīšana notiek uz Darbuzņēmēja rēķina, kontrolskaitītāju rādījumu nodošana ir Darbuzņēmēja pienākums). Darbuzņēmējs Darbu izpildē izmanto materiālus, kas atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Darbuzņēmējs garantē visu Darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, t.sk., Līguma pielikumiem, visu Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, savlaicīgu nepilnību un defektu, ja tādi atklātos Darbuzņēmēja vainas dēļ, novēršanu uz sava rēķina.
4.9. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu. Darbuzņēmējs pilnā mērā finansiāli/materiāli ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš, tajā skaitā tā nolīgtais darbspēks, ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām, Objekta īpašniekiem/īrniekiem/apakšīrniekiem vai apkārtējai videi, veicot Darbus Objektā, tostarp garantijas laikā. 
4.10. Darbuzņēmējs apņemas Objektā ievērot tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt konteineros vai iepakojumā, kas neļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Darbuzņēmējs apņemas pirms Darbu pabeigšanas termiņa, saviem spēkiem un līdzekļiem sakārtot Objektu, aizvācot Darbuzņēmējam piederošus materiālu pārpalikumus un inventāru.
4.11. Ja tiek konstatēts, ka Darbi netiek pildīti vai nav izpildīti, atbilstoši Līguma noteikumiem Darbuzņēmēja vainas dēļ, Darbuzņēmējs par saviem līdzekļiem (uz sava rēķina), pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darbu izpildē. 
4.12. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa notecējuma nav parakstījis un nodevis Objektu ekspluatācijā un Darbus ar pieņemšanas  nodošanas aktu, tas tiek vērtēts kā atkāpšanās no Līguma bez pamata un Pasūtītājam ir tiesības noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu uzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums samaksāt līgumsodu, atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar šādu līgumsaistību pārkāpumu. 

V. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. 	Pasūtītājam pēc Darbuzņēmēja uzaicinājuma jāierodas Objektā Darbu izpildes procesā aktu apliecināšanai/ parakstīšanai, jāpieņem Darbuzņēmēja izpildītie Darbi, no savas puses parakstot Darbuzņēmēja iesniegto Darbu pieņemšanas nodošanas aktu, vai sniedzot pamatotu rakstveida atteikumu.
5.2. Gadījumā, ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam un Līguma 3.2.punktā noteikto darbību izpildes, tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto Darbu pieņemšanu, veiktie Darbi tiek uzskatīti par Pasūtītājam nodotiem no datuma, kad Darbuzņēmējs iesniedzis Darbu pieņemšanas nodošanas aktu Pasūtītājam.
5.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darbu izpildes vietām Objektā koplietošanas telpās. Pasūtītājs iespēju robežās sniedz palīdzību Darbuzņēmējam piekļuvei Objekta atsevišķajos īpašumos. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam iespēju pieslēgties nepieciešamajām inženierkomunikācijām uz Darbuzņēmēja rēķina. Pēc Darbuzņēmēja Darbu izpildes pēc Līguma, pēc Darbuzņēmēja uzaicinājuma veikt izlietoto resursu konstatēšanu un dokumentāru fiksēšanu, ievērojot to, ka par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs. 
5.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja Darbuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radies vai var rasties personāla, trešās personas, Objekta īpašnieku/īrnieku/apakšīrnieku veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi, kaitīgi darba apstākļi vai materiālie zaudējumi Pasūtītājam, trešajai personai, Objekta īpašniekiem/īrniekiem/apakšīrniekiem. 
5.5. Pasūtītājam ir tiesības apsekot Objektu un sagatavot apsekošanas aktu, pirms apsekošanas pa tālruni vai e-pastā uzaicinot Darbuzņēmēju. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz Objekta apsekošanas akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusējā kārtā. Par vienpusējā kārtā sagatavota akta sastādīšanu tiek paziņots Darbuzņēmējam, norādot akta sastādīšanas vietu un laiku. Akts ir saistošs Darbuzņēmējam un ir pamats Līguma izbeigšanai, ja ir konstatēti Līguma noteikumu pārkāpumi no Darbuzņēmēja puses.

VI. GARANTIJA
6.1. Darbu un izmantoto materiālu garantijas termiņš noteikts 3 (trīs) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža. Darbuzņēmēja pienākums ir novērst garantijas laikā konstatētos darbu izpildes un izmantoto materiālu  defektus. Puses abpusēji rakstveidā vienojas par defektu novēršanas termiņu. 
6.2. Darbuzņēmējs garantē Darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu izpildes kvalitāti, atbilstoši spēkā esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu garantijas laikā.
6.3. Gadījumā, ja pirms minētā garantijas laika termiņa beigām tiek konstatēti defekti un to novēršana nav iespējama garantijas laika ietvaros, tad garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā Darbuzņēmējs novērš attiecīgos defektus. 
6.4. Ja Darbuzņēmējs uzskata, ka nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, Darbuzņēmējs par to rakstveidā paziņo Pasūtītājam, norādot pamatojumu.
6.5. Gadījumā,  ja 6.1.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīva darba vai izmantoto materiālu pazīmes, vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, kā arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus, iespējama arī neatkarīgu sertificētu jomas ekspertu uzaicināšana.
6.6. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja vai trešās personas vainas dēļ, vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti ar pieņemšanas nodošanas aktu. 
6.7. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 (piecpadsmit) dienu laikā vai citā laikā, par kuru Puses rakstveidā vienojušās, nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājs, saglabājot savas garantijas tiesības, novērš defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Visas atbilstošās defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Darbuzņēmēja, kā arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām un Darbuzņēmējs samaksā šos izdevumus vai priekšā stāvošās izmaksas.

VII. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA
7.1. Pušu starpā radušās domstarpības Līguma sakarā, ko Puses nevar atrisināt pārrunu ceļā, izšķiramas Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesās, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei, trešajām personām, Objekta īpašniekiem/īrniekiem saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
7.3. Ja Darbuzņēmējs neievēro Darbu izpildes termiņu un šādam kavējumam par iemeslu nav trešo personu, atsevišķo (dzīvokļu) īpašumu īpašnieku/pārstāvju/īrnieku vai Pasūtītāja radīti šķēršļi, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Darbuzņēmējam līgumsodu 5% apmērā no attiecīgajā Objektā pieteikto Darbu cenas (atbilstoši atsevišķajai Objekta darbu tāmei).
7.4. Ja Pasūtītājs neveic Darbuzņēmējam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, un par pamatu tādam kavējumam nav Darbuzņēmēja neizpildītās ar Līgumu uzņemtās saistības, Darbuzņēmējs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,25 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no galvenā parāda.
7.5. Ja Pasūtītājs Darbuzņēmējam ir aprēķinājis līgumsodu, tad Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu no Darbuzņēmējam izmaksājamiem maksājumiem, par to rakstiski informējot Darbuzņēmēju.
7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7.7. Par Līguma 4.12.punkta prasību neizpildīšanu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas un zaudējumus, kādi Pasūtītājam radušies, piesaistot citu darbu izpildītāju, ievērojot, ka līgumsods maksājams tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz Pasūtītāja zaudējumu summu (ja tādi pieteikti). 
7.8. Par Līguma 6.7.punkta prasību neizpildīšanu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no darbu cenas (nosakāms atbilstoši finanšu piedāvājumam/tāmei)  un zaudējumus, kādi Pasūtītājam radušies, piesaistot citu darbu izpildītāju, ievērojot, ka līgumsods maksājams tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz Pasūtītāja zaudējumu summu. 
7.9. Darbuzņēmējs maksā līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas, ja bez Pasūtītāja vainas ir atkāpies no Līguma vai, ja Pasūtītājs ir lauzis Līgumu vienpusējā kārtā tādēļ, ka Darbuzņēmējs nepilda līgumsaistības, tostarp tādēļ, ka nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā u.c. 
7.10. Puses nav atbildīgas, ja līgumsaistības netiek pildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, kas savukārt ir notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; Puse, kura atsaucas uz šādiem apstākļiem, līguma noslēgšanas brīdī notikumu nevarēja paredzēt; notikums nav radies attiecīgās Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; notikums saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu, attiecīgā Puse par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ rakstiski informē otru 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
7.11. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzināšanu vai kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.

VIII. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI, IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz līgumcenas izlietošanai, Puses noslēdz vienošanos par Līguma termiņa pagarināšanu, ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā nav izlietota visa līgumcena. Līgums ir saistošs līdz Līguma Pušu saistību abpusējai izpildei.
8.2. Līgums var tikt grozīts, izbeigts vai pagarināts Pusēm par to rakstveidā vienojoties, ja šādu grozījumu veikšana nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja:
8.3.1. ir uzsākta Darbuzņēmēja likvidācija, tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process;
8.3.2. Pasūtītājam zudusi Darbu nepieciešamība;
8.3.3. Darbuzņēmējs nav pildījis Līgumu, tostarp ir pamats piemērot līgumsodu;
8.3.4. Līguma izpildes laikā Darbuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.4. Ja Pasūtītājs nepilda savas līgumsaistības, Darbuzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu, paziņojot par savu lēmumu rakstveidā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja šinī laikā Pasūtītājs nav novērsis līgumsaistību pārkāpumu.
8.5. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, tādēļ, ka Darbuzņēmējs pienācīgi nepilda vai nepilda līgumsaistības vai pēc Darbuzņēmēja iniciatīvas bez objektīvi pamatota iemesla, tad Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas. 
8.6. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu ar datumu, kas norādīts attiecīgās Puses rakstveida paziņojumā, ievērojot Līguma noteiktos paziņošanas termiņus. 
8.7. Līguma laušanas gadījumā, Darbuzņēmējs, Pasūtītāja noteiktajā datumā, pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj Objektu, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Objektu. Par Objekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.
8.8. Līguma izbeigšanas vai laušanas gadījumā, Puses sastāda aktu par faktiski veikto darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Darbuzņēmēja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Darbuzņēmējs piekritis aktā norādītajam.

IX. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
9.1. Darbuzņēmējs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
9.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Darbuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Darbuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

X. KONFIDENCIALITĀTE
10.1. Darbuzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
10.1.1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, tostarp tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Darbuzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;
10.1.2. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Darbuzņēmējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.
10.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Darbuzņēmējs rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Darbuzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, par komercnoslēpumu netiek noteikta informācija, kas saistīta ar Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
10.5. Ja Līguma parakstīšanas brīdī un visā Līguma darbības laikā Pusēm ir pieejami vai tiek vai tiek iegūti personas dati, katra Puse apliecina, ka veic šo personas datu apstrādi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un citu tiesību aktu prasības, kas regulē personas datu apstrādes atbilstību normatīvajām prasībām. Puses apliecina, ka veic personas datu apstrādi tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem, tam nepieciešamajā apjomā un nodrošina šo personas datu apstrādes drošību un aizsardzību, to neizpaušanu trešajām personām, izņemot  personām, ko Puses iesaista Līguma izpildē, tādā apjomā, kādā informācija ir nepieciešama līgumsaistību izpildei; un valsts iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, uzņemoties atbildību par visiem zaudējumiem, kas varētu rasties kādai no Pusēm, ja otra Puse pārkāpj vai neievēro Līgumā noteikto apņemšanos attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību. Personas datu, kuru apstrādi Puses veic, pamatojoties uz Līgumu, glabāšanas termiņš ir ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams mērķiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, izņemot gadījumus, kad personas datu apstrādei pastāv cits juridiska rakstura pamats.

XI. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
11.1. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar tā saturu un pilnīgi vienojušās par visiem Līguma nosacījumiem, atzīst Līgumu par pareizu un abpusēji izdevīgu. 
11.2. Līguma izpildes koordinēšanai Pušu noteiktie pārstāvji:
11.2.1. no Pasūtītāja puses – [..]
11.2.2. no Darbuzņēmēja puses – [..]
11.3. Puses nodrošina informācijas saņemšanu juridiskajā, elektroniskā pasta adresē vai Oficiālajā e-adresē un apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām. Par Līguma izpildes koordinēšanas atbildīgās personas maiņu Puses paziņo elektroniskajā pastā, šādā gadījumā vienošanās nav paredzēta.
11.4. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi. Elektroniskā pasta vēstule tiek uzskatīta par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas attiecīgajai Pusei.
11.5. Ar Līguma noslēgšanas brīdi zaudē spēku visas iepriekšējās vienošanās rakstiskas vai mutiskas attiecībā ar šā Līguma priekšmetu, ja tādas bijušas starp Pusēm.
11.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
11.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz [..] lapām ar šādiem Līguma pielikumiem: [..], elektroniski parakstīts Līgums glabājas pie Pusēm.

XII. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PASŪTĪTĀJS	                       DARBUZŅĒMĒJS
		SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”  ”

	Reģ. Nr. 41503008685

	Daugavas iela 29A,Krauja,Naujenes pag.,

	Augšdaugavas nov., LV-5462

	A/S “SEB banka”
Kods UNLALV2X

	konta Nr.LV56UNLA005000508101
A/S “Swedbanka”
Kods HABALV22
LV34HABA0551005625599

	tālr. 65440381

	e-pasts: sia_nps@inbox.lv



	














	Page 21

