

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5462, reģ. Nr. 41503008685
tālr. 65440381, e-pasts: info@sianps.lv

Iepirkumu komisija

„Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Daugavas ielā 32, Kraujā, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana saskaņā ar projektu”
iepirkuma identifikācijas numurs: NPS 2026/10

Jautājumi – atbildes

Pretendenta jautājums:
Attiecībā uz iepirkumu  “Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Daugavas ielā 32, Kraujā, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā,  jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma  siltināšana saskaņā ar projektu ”, identifikācijas Nr. NPS 2026/10 ,  lūdzam sniegt precizējošu informāciju par tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem.
Projektā  lapa  AR-4   Jumta kores mezgls "Jm-1"  norādīts   Jumta klājs “Classic A”,  b= 0,6 mm , bet   3.1.p. tehniskajā specifikācijā norādīts   Profilētas tērauda jumta loksnes “Classic”, b=0.5mm Pural pārklājums 
Projektā  lapa  AR-4   3-3 –  cinkots skārds uzvāznis , b=0.5mm ;  mezgls “ Jm-3”  Jumta un ventilācijas izvadu savienojums -  skārds b=0.6mm  (skārds savienošanai ar jumtu).
Lūdzam precizēt   profilēto tērauda jumta lokšņu biezumu un skārda biezumu.

Vēršam jūsu uzmanību, ka jumta skārds  b= 0.6 mm ir ievērojami dārgāks un palielina darbu izmaksas.


	Iepirkumu komisijas komentārs.
Izskatot Jūsu iesniegumu, kurā lūdzat precizēt informāciju par tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem, informējam, ka, sagatavojot tāmi, jāvadās pēc iepirkuma nolikumam pievienotās tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums Nr. 2). Savukārt izmaiņas projekta grafiskajā daļā tika veiktas autora uzraudzības ietvaros.

