Iepirkumu komisijas 2026. gada 22. maija sēdē

apstiprinātā atbilde uz jautājumu par atklāta konkursa “Gājēju tilta pār Lielo Juglu pārbūve”, identifikācijas Nr. RNP 2026/23 (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu
	Nr.p.k.
	Pretendenta jautājums
	Atbilde

	1.
	Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, tika secināts, ka starp Projekta specifikāciju un rasējumiem ir nesaiste pielietojamo materiālu izvēlē. Specifikāciju punktā Nr. 6.2 norādīts, ka tilta klāja segumam jāpielieto - Cinkots metināts platformu režģis ar acs rūtojumu starp nesošajām sloksnēm un šķērssloksnēm attiecīgi ir 34x38mm. Nesošās sloksnes augstums 40mm, biezums 5mm, taču projekta rasējumā Nr. BK-8, norādīti kritēriji tilta klāja materiālam – Maksimāli pieļaujamās koncentrētās slodzes vērtība uz klāja režģī ir 400 kg. Tilta klāja režģis h=40mm, g=50kg.m2. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka izvēloties materiālu tilta klājam ir jāvadās pēc rasējumā Nr. BK-8 norādītajiem robežlielumiem un specifikāciju 6.2 punktā norādītie parametri ir maksimāli pieļaujamie, jo specifikācijās norādītie parametri atbilst lielākām slodzēm un tāda prasība materiālam sadārdzinātu projekta izmaksas, jo tas ir individuāls pasūtījums.

	Skaidrojam,  ka tilta klājam nepieciešams izmantot režģi ar būvprojekta specifikāciju 6.2. punktā izvirzītajām minimālajām prasībām.
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