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JAUTĀJUMS UN ATBILDE Nr.2
[bookmark: _Hlk104537377]par atklāta konkursa
“Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu būvniecība Rītausmas ielā 25 un Rencēnu ielā 12D, Rīgā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/40 nolikumu


1. Pretendents 21.05.2026. Elektronisko iepirkumu sistēmā ir iesniedzis jautājumu: 
 
	Nr. p.k.
	Jautājums
(jautājums ievietots to nerediģējot)
	Atbilde

	1
	2
	3

	1.
	Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr. 4.1. pozīcijas “Platformu svari” paredzēto specifikāciju.
Lūdzam sniegt sekojošu informāciju par abās iepirkuma daļās paredzētajiem platformu svariem:
1)	platformas materiāls — krāsots tērauds vai nerūsējošais tērauds;
2)	platformas izmēri;
3)	maksimālā celtspēja (MAX, kg);
4)	svaru lasāmība / dalījuma vērtība (d = … kg);
5)	IP klase indikatoram;
6)	vai nepieciešams indikatora statīvs;
7)	indikatora barošanas veids: tikai 220 V vai 220 V ar iebūvētu uzlādējamu bateriju;
8)	vai nepieciešami ūdensizturīgi svari;
9)	vai svariem nepieciešama verificēšana;
10)	kāds ir maksimālais svars, kuram nepieciešams veikt kalibrēšanu;
11)	paredzētie darba apstākļi (piemēram, standarta temperatūras diapazons no -10 °C līdz +40 °C);
12)	vai ir kādas citas specifiskas tehniskās prasības.
	Informējam, ka abās iepirkuma daļās paredzēts izvietot identisku parametru platformas svarus. 
Sniedzam sekojošu informāciju secīgi par katru uzdoto jautājumu:
1.	platformas materiāls  - nerūsējošais tērauds; 
2.	platformas izmēri – 1200*1200 mm;
3.	maksimālā celtspēja (MAX, kg) – 1500 kg;
4.	svaru lasāmība / dalījuma vērtība (d = … kg) - 0.5 kg;
5.	IP klase indikatoram – ūdens noturīgs, nav zem jumta;
6.	Vai nepieciešams indikatora statīvs – jā;
7.	Indikatora barošanas veids - gan 220 V, gan 220 V ar iebūvētu uzlādējamu bateriju;
8.	vai nepieciešami ūdensizturīgi svari – jā;
9.	vai svariem nepieciešama verificēšana – jā;
10.	kāds ir maksimālais svars, kuram nepieciešams veikt kalibrēšanu - maksimālā celtspēja;
11.	paredzētie darba apstākļi (piemēram, standarta temperatūras diapazons no -10 °C līdz +40 °C) - āra novietojums;
12.	Citas specifiskas tehniskās prasības - savienojums ar datoru un wifi.




