Iepirkuma komisijas 2026. gada 11. jūnija sēdē sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par atklātu konkursu “Sanitāro mezglu un dušas telpu remontdarbi ēkā (175) Ādažu nacionālais mācību centrs, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov.”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/52 (turpmāk – atklāts konkurss)
 
   Jautājums. Gribam vērst uzmanību uz to, ka darbu apjomos ir paredzēts ieklāt hidroizolāciju Mapeiguard WP 90/200, kas ir membrāna. Membrāna ir paredzēta kā starpslānis tieši zem flīžu līmes. Parastās apdares špakteles neturēsies pie membrānas polipropilēna šķiedras virsmas. Tam nav piemērotas fizikālās īpašības. Membrāna nav paredzēta krāsotu virsmu izveidei. Ja vēlaties krāsotu virsmu, hidroizolāciju jāveic ar šķidro hidroizolāciju (piemēram, Mapegum WPS), kuru pēc tam apstrādā ar speciālu mitrumizturīgu špakteli un krāsu.
Lūgums veikt izmaiņas darbu apjomos, paredzot citu hidroizolācijas risinājumu dušas telpu krāsotajām virsmām zonā no 1,8 m augstuma līdz griestiem.  

Atbilde.
Pozīcijā Nr. 5 “Sienu un grīdu hidroizolācijas ieklāšana (Mapeiguard WP 90/200 vai ekvivalents)” veikt apjoma korekciju, samazinot to no 570 m² uz 410 m².
	
Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa noteikumu sastāvdaļa.

