4.pielikums
[bookmark: _Hlk96086364]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Granulu piegāde”
1.daļa – Granulu piegāde Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības

	1.
	Granulu diametrs
	6 vai 8 mm

	2.
	Neto siltumspēja kWh/kg
	≥4,6

	3.
	Mitruma saturs %
	 ≤ 10 

	4.
	Pelnu saturs %
	≤ 0,7

	5.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	600-750 kg/m3

	6.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma.

	7.
	Kvalitātes prasības 
	Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents)

	8.
	Sertifikāts
	SBP* vai FSC** sertifikāts

	9.
	Granulu iepakojums
	15 vai 16 kg maisos 

	10.
	Kvalitātes klase
	ENplus A1 kvalitātes klase

	11.
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	117


*Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.
**Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.
1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu). 
[bookmark: _Hlk109990297]1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, iekraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā). 
1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.
1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.
[bookmark: _Hlk207974539]1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbildīgo personu: 

	Adrese
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	Atbildīgā persona

	Centra katlu māja Parka iela 7a, Ezeres  pagasts, Saldus novads, LV -3891
	51
	Andris Ceļapīters, (tālr. 20205691)

	Kalna iela 2 , Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV - 3890
	66
	Andris Ceļapīters, (tālr. 20205691)

	KOPĀ
	117
	

	Piegādes datums: 


[bookmark: _Hlk181013263](Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)
2. daļa – Granulu piegāde Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības

	1.
	Granulu diametrs
	6 vai 8 mm

	2.
	Neto siltumspēja kWh/kg
	≥4,6

	3.
	Mitruma saturs %
	 ≤ 10 

	4.
	Pelnu saturs %
	≤ 0,7

	5.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	600-750 kg/m3

	6.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma.

	7.
	Kvalitātes prasības 
	Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents)

	8.
	Sertifikāts
	SBP* vai FSC** sertifikāts

	9.
	Granulu iepakojums
	15 vai 16 kg maisos 

	10.
	Kvalitātes klase
	ENplus A1 kvalitātes klase

	11.
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	94


*Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.
**Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.
1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).
1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, iekraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā).
1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.
1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.
1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu:
	Adrese
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	Atbildīgā persona

	Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
	48
	Valdis Gūtmanis, (tālr.29120129)

	Jaunlutriņu tautas nams, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876.
	22
	Valdis Gūtmanis, (tālr.29120129)

	Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
	24
	Valdis Gūtmanis, (tālr.29120129)

	KOPĀ
	94
	

	Piegādes datums: 


(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)


3.daļa – Granulu piegāde Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības

	1.
	Granulu diametrs
	6 vai 8 mm

	2.
	Neto siltumspēja kWh/kg
	≥4,6

	3.
	Mitruma saturs %
	 ≤ 10 

	4.
	Pelnu saturs %
	≤ 0,7

	5.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	600-750 kg/m3

	6.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma.

	7.
	Kvalitātes prasības 
	Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents)

	8.
	Sertifikāts
	SBP* vai FSC** sertifikāts

	9.
	Granulu iepakojums
	15 vai 16 kg maisos 

	10.
	Kvalitātes klase
	ENplus A1 kvalitātes klase

	11.
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	192


*Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.
**Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.
1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).
1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, ieraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā). 
1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.
1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.
1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms (iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju, atbildīgo personu):
	Adrese
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	Atbildīgā persona

	Gaiķu pamatskola Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV – 3873
“Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV-3873
	96
	Solvita Dūklava
(tālr. 29391836)

	“Kantora ēka”, Remte, Remtes pagasts, Saldus novads, LV -3871
	96
	Solvita Dūklava
(tālr. 29391836)

	KOPĀ
	192
	

	Piegādes datums: 


(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)


[bookmark: _Hlk96086348]4.daļa – Granulu piegāde Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības

	1.
	Granulu diametrs
	6 vai 8 mm

	2.
	Neto siltumspēja kWh/kg
	≥4,6

	3.
	Mitruma saturs %
	 ≤ 10 

	4.
	Pelnu saturs %
	≤ 0,7

	5.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	600-750 kg/m3

	6.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma.

	7.
	Kvalitātes prasības 
	Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents)

	8.
	Sertifikāts
	SBP* vai FSC** sertifikāts

	9.
	Granulu iepakojums
	15 vai 16 kg maisos 

	10.
	Kvalitātes klase
	ENplus A1 kvalitātes klase

	11.
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	73


[bookmark: _Hlk208326356]*Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.
**Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.
1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).
1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, iekraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā). 
1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.
1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.
1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, atbildīgo personu:
	Adrese
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	Atbildīgā persona
	
	

	“Angāriņš”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV - 3894
	62
	Evija Mame 
(tālr. 28666518)
	
	

	“Bruņenieki”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV - 3895
	11
	Evija Mame 
(tālr. 28666518)
	
	

	KOPĀ
	73
	
	
	

	Piegādes datums: 
	
	


(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)

5.daļa – Granulu piegāde Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības

	1.
	Granulu diametrs
	6 vai 8 mm

	2.
	Neto siltumspēja kWh/kg
	≥4,6

	3.
	Mitruma saturs %
	 ≤ 10 

	4.
	Pelnu saturs %
	≤ 0,7

	5.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	600-750 kg/m3

	6.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma.

	7.
	Kvalitātes prasības 
	Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents)

	8.
	Sertifikāts
	SBP* vai FSC** sertifikāts

	9.
	Granulu iepakojums
	15 vai 16 kg maisos 

	10.
	Kvalitātes klase
	ENplus A1 kvalitātes klase

	11.
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	80


*Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.
**Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.
1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).
1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, iekraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā). 
1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.
1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.
1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms (iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju, atbildīgo personu)
	Adrese
	Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars)
	Atbildīgā persona

	"Striķu sākumskola", Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
	45
	Ligita Berga
(tālr. 29358799)

	Striķu ciems, Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
	35
	Ligita Berga
(tālr. 29358799)

	KOPĀ
	80
	

	Piegādes datums: 


(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)

2

