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Atklāts konkurss
[bookmark: _Hlk207270551]“Atkārtots iepirkums - Ādažu vidusskolas dabaszinātņu klašu un citu mācību telpu pārbūve/ atjaunošana”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀNP 2026/88)

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMU KOMISIJAS
SĒDES PROTOKOLS
Ādažos, Ādažu novadā

2026. gada 12. jūnijā	Nr. 5-6-2026/88-3

Komisijas izveides pamats: Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 24. jūlija lēmums Nr. 306 “Par Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu”,  2025. gada 27. novembra sēdes lēmums (protokols Nr.28, § Nr. 40) “Par  izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā”, 2026. gada 1. aprīļa sēdes lēmums Nr. 133 “Par izmaiņām pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā”.
Sēdi vada: komisijas priekšsēdētājs: Gatis Miglāns.
[bookmark: _Hlk203044531]Sēdē piedalās: komisijas locekļi: Everita Kāpa, Evija Šefere, Karina Sprūde, Jānis Leja, Alīna Liepiņa-Jākobsone.
Sēdi protokolē: Alīna Liepiņa-Jākobsone.
Sēdi atklāj plkst. 9.45.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Atbilžu sniegšana un grozījumu veikšana atklāta konkursa “Atkārtots iepirkums - Ādažu vidusskolas dabaszinātņu klašu un citu mācību telpu pārbūve/ atjaunošana” (ID Nr. ĀNP 2026/88) dokumentācijā.
SANĀKSMES GAITA:
1. A. Liepiņa-Jākobsone ziņo, ka ir saņemti ieinteresētā piegādātāja jautājumi.
2. Komisija iepazīstas ar iesniegtajiem jautājumiem, lemj par sniedzamajām atbildēm un grozījumu veikšanu:
	Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

	Lūdzam precizēt grīdu izbūves tehnoloģiju vietās, kur paredzēts grīdas līmeņa paaugstinājums par 100 mm un 250 mm.
Ņemot vērā, ka tehniskajā specifikācijā paredzēta pamatnes betonēšana ar transportbetonu C25/30 pilnā biezumā un pēc tam pašizlīdzinošā slāņa iestrāde, lūdzam norādīt:
· Vai pasūtītājs ir izvērtējis konstrukcijas papildu slodzi uz esošajām pārseguma konstrukcijām, kas rodas, ieklājot 100–250 mm biezu betona slāni?
· Kāds minimālais betona nobriešanas un mitruma samazināšanās periods jāparedz pirms pašizlīdzinošā sastāva un linoleja ieklāšanas?
· Vai pasūtītājs apliecina, ka paredzētais darbu izpildes termiņš ir pietiekams, lai nodrošinātu betona tehnoloģisko nobriešanu un pamatnes mitruma atbilstību linoleja ieklāšanas prasībām?
· Vai vietās ar 250 mm grīdas pacēlumu ir pieļaujams izmantot tehnoloģiski līdzvērtīgus risinājumus, kas samazina betonējamā slāņa biezumu un konstrukcijas svaru, ja tiek nodrošināti visi projektā paredzētie ekspluatācijas rādītāji?

	Iepirkumu komisijas atbilde:

	Pasūtītājs atkārtoti izvērtējis Tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītās prasībās un apjomus, un secinājis, ka nepieciešams minētajos dokumentos veikt grozījumus. Lūdzam skatīt grozīto Tehnisko specifikāciju un tāmes.

	Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

	Lūdzu precizēt vai iekšdurvis paredzēt ar ugunsaizsardzības klasi, ja jā, tad kādu ? Vai durvis ar platumu 1300 un 1800 paredzēt kā vienviru vai divviru iekšdurvis?

	Iepirkumu komisijas atbilde:

	Ugunsaizsardzības klase atsevišķi nav pieprasīta. Jāparedz tādas durvis, kādas ir norādītas tehniskā specifikācijā. Durvis ar platumu 1300 un 1800 paredzēt kā divviru iekšdurvis. Lūdzam skatīt grozīto Tehnisko specifikāciju un tāmes.


KOMISIJA VIENBALSĪGI NOLEMJ:
1. Sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, veikt grozījumus Tehniskajā specifikācijā un tāmēs, kā arī pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
2. Uzdot A. Liepiņai-Jākobsonei publicēt atbildi Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) un nosūtīt to ieinteresētajam pretendentam.
Sēdi slēdz plkst. 10.15.
Pielikumā: 
1. Ieinteresētā piegādātāja jautājumi.
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